"СОГЛАСОВАНО"		"УТВЕРЖДАЮ"	
		Директор МКУ "Городское хозяйство" 	
				С.О.Андреев	
Наименование программного продукта	SmetaWIZARD	
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 14 ноября 2023 г. № 817/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»	
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 14 ноября 2023 г. № 817/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»	
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Приказ Министерства строительства; архитектуры и имущественных отношений Новгородской области от 21.02.2023 № 414	
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы		
Наименование субъекта Российской Федерации	53. Новгородская область	
Наименование зоны субъекта Российской Федерации		
Капитальный ремонт фасада МКД  по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 54	
(наименование стройки)	
Капитальный ремонт фасада МКД  по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 54	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №	ЛС-06		
на капитальный ремонт фасада	
(наименование работ и затрат)	
Составлен	ресурсно-индексным	методом	
Основание	дефектная ведомость	
	(проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен в текущем уровне цен	1 квартал 2024 г.		
Сметная стоимость	3 670,46	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	905,29	тыс. руб.	
   в том числе:			Средства на оплату труда машинистов	25,1	тыс. руб.	
   строительных работ	3 670,46	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	2 926,709807	чел.-ч	
   монтажных работ	0	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	87,3910227	чел.-ч	
   оборудования	0	тыс. руб.				
   прочих затрат	0	тыс. руб.				
	
№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
Раздел 1. Фасад	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСНр61-02-001-03
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (30мм)
Примечание: 2.2 / 2,666; V=2,018+0,174	100 м2	2,192		2,192						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			431,56096					125 049,1	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч	171,2	1,15	431,56096			289,76		125 049,1	
	2	ЭМ									2 254,11	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			3,327456					1 059	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	1,32	1,15	3,327456			672,87		2 238,95	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	1,32	1,15	3,327456			318,26		1 059	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,71	1,15	1,789768	6,62	1,28	8,47		15,16	
	4	М									20 137,84	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,35		0,7672	35,71	0,58	20,71		15,89	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	2,2		4,8224	3 392,36	1,23	4 172,6		20 121,95	
		Итого прямые затраты									148 500,05	
1.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	4,84		10,60928			0		0	
		ФОТ									126 108,1	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					112 236,21	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					55 487,56	
		Всего по позиции							144 262,69		316 223,82	
2	ГЭСНр61-02-001-04
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-001-03
	100 м2	2,192		2,192						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			81,119344					23 505,14	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч	32,18	1,15	81,119344			289,76		23 505,14	
	2	ЭМ									1 127,16	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,663728					529,5	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	0,66	1,15	1,663728			672,87		1 119,47	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,66	1,15	1,663728			318,26		529,5	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,36	1,15	0,907488	6,62	1,28	8,47		7,69	
	4	М									10 060,97	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	1,1		2,4112	3 392,36	1,23	4 172,6		10 060,97	
		Итого прямые затраты									35 222,77	
2.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	2,42		5,30464			0		0	
		ФОТ									24 034,64	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					21 390,83	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					10 575,24	
		Всего по позиции							30 651,84		67 188,84	
3	ГЭСНр53-01-015-01
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (цоколь)
Примечание: 2.1 / 0,8	м3	0,1		0,1						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,06985					1 082,62	
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч	35,39	1,15	4,06985			266,01		1 082,62	
	2	ЭМ									35,48	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,04945					17,31	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч	0,2	1,15	0,023			1 484,25		34,14	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	0,2	1,15	0,023			427,52		9,83	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,23	1,15	0,02645	37,32	1,36	50,76		1,34	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,23	1,15	0,02645			282,64		7,48	
	4	М									120,2	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,044		0,0044	35,71	0,58	20,71		0,09	
	[04.3.01.12-0003]
	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50
	м3	0,253		0,0253	3 859,62	1,23	4 747,33		120,11	
		Итого прямые затраты									1 255,61	
3.1	06.1.01.05-0037
	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 150
	1000 шт	0,402		0,0402			15 496,86		622,97	
3.2	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,23		0,023			0		0	
		ФОТ									1 099,93	
	Пр/812-087.0-1	НР Стены при ремонте	%	92%		92%					1 011,94	
	Пр/774-087.0	СП Стены при ремонте	%	52%		52%					571,96	
		Всего по позиции							34 624,8		3 462,48	
4	ГЭСНр61-03-004-01
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов
Примечание: 2.4 / 0,376; V=0,079+0,007	100 м2	0,086		0,086						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			31,98426					9 837,72	
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч	323,4	1,15	31,98426			307,58		9 837,72	
	2	ЭМ									176,82	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,261096					83,1	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	2,64	1,15	0,261096			672,87		175,68	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	2,64	1,15	0,261096			318,26		83,1	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	1,36	1,15	0,134504	6,62	1,28	8,47		1,14	
	4	М									1 579,53	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,35		0,0301	35,71	0,58	20,71		0,62	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	4,4		0,3784	3 392,36	1,23	4 172,6		1 578,91	
		Итого прямые затраты									11 677,17	
4.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	9,68		0,83248			0		0	
		ФОТ									9 920,82	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					8 829,53	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					4 365,16	
		Всего по позиции							289 207,67		24 871,86	
5	ГЭСНр61-04-003-01
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям
	100 м2	2,192		2,192						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			205,69728					53 252,97	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч	81,6	1,15	205,69728			258,89		53 252,97	
	2	ЭМ									181,86	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,327704					104,3	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,13	1,15	0,327704			548,43		179,72	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,13	1,15	0,327704			318,26		104,3	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,1	1,15	0,25208	6,62	1,28	8,47		2,14	
	4	М									107 686,2	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,18		0,39456	35,71	0,58	20,71		8,17	
	[08.1.02.17-0161]
	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм
	м2	110		241,12	353,61	1,23	434,94		104 872,73	
	[03.1.01.01-0002]
	Гипс строительный Г-3
	т	0,25		0,548	4 338,27	1,18	5 119,16		2 805,3	
		Итого прямые затраты									161 225,33	
		ФОТ									53 357,27	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					47 487,97	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					23 477,2	
		Всего по позиции							105 926,32		232 190,5	
6	ГЭСН46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2	0,0453		0,0453						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,1888079					307,77	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч	22,82	1,15	1,1888079			258,89		307,77	
		Итого прямые затраты									307,77	
6.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	4,6		0,20838			0		0	
		ФОТ									307,77	
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91%		91%					280,07	
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52%		52%					160,04	
		Всего по позиции							16 509,49		747,88	
7	ГЭСН15-02-036-01
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен  (балкон)
Примечание: 2.5 / 0,043	100 м2	0,0453		0,0453						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			6,8895638					2 094,5	
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч	115	1,3225	6,8895638			304,01		2 094,5	
	2	ЭМ									19,28	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,093771					27,26	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч	0,14	1,4375	0,0091166			1 642,67		14,98	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	0,14	1,4375	0,0091166			365,77		3,33	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	1,3	1,4375	0,0846544	37,32	1,36	50,76		4,3	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	1,3	1,4375	0,0846544			282,64		23,93	
	4	М									2 790,02	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,01		0,000453	35,71	0,58	20,71		0,01	
	[03.2.01.01-0001]
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)
	т	0,013		0,0005889	4 800,85	1,45	6 961,23		4,1	
	[01.7.07.29-0111]
	Пакля смоляная пропитанная
	кг	12		0,5436	92,95	1,23	114,33		62,15	
	[08.1.02.17-0161]
	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм
	м2	108		4,8924	353,61	1,23	434,94		2 127,9	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	3,1		0,14043	3 392,36	1,23	4 172,6		585,96	
	[01.7.15.06-0121]
	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм
	т	0,0025		0,0001133	76 630,4	1,14	87 358,66		9,9	
		Итого прямые затраты									4 931,06	
		ФОТ									2 121,76	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					1 909,58	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					883,71	
		Всего по позиции							170 515,45		7 724,35	
8	ГЭСНр61-03-006-05
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных и вертикальных тяг и карнизов по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном месте свыше 1 до 5 м2: с земли и лесов
Примечание: 2.6 / 0,0464; V=0,236+0,124	100 м2	0,36		0,36						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			167,3802					56 450,65	
	1-100-44
	Средний разряд работы 4,4
	чел.-ч	404,3	1,15	167,3802			337,26		56 450,65	
	2	ЭМ									974,99	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,449					461,16	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	3,5	1,15	1,449			672,87		974,99	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	3,5	1,15	1,449			318,26		461,16	
	4	М									8 715	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,35		0,126	35,71	0,58	20,71		2,61	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	5,8		2,088	3 392,36	1,23	4 172,6		8 712,39	
		Итого прямые затраты									66 601,8	
8.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	12,8		4,608			0		0	
		ФОТ									56 911,81	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					50 651,51	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					25 041,2	
		Всего по позиции							395 262,53		142 294,51	
9	ГЭСНр61-03-007-01
	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных и вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном месте до 1 м2: с земли и лесов
V=0,048+0,042	100 м2	0,09		0,09						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			58,15665					20 442,64	
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч	561,9	1,15	58,15665			351,51		20 442,64	
	2	ЭМ									243,75	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,36225					115,29	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	3,5	1,15	0,36225			672,87		243,75	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	3,5	1,15	0,36225			318,26		115,29	
	4	М									2 178,75	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,35		0,0315	35,71	0,58	20,71		0,65	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	5,8		0,522	3 392,36	1,23	4 172,6		2 178,1	
		Итого прямые затраты									22 980,43	
9.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	12,8		1,152			0		0	
		ФОТ									20 557,93	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					18 296,56	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					9 045,49	
		Всего по позиции							559 138,67		50 322,48	
10	ГЭСНр61-02-008-01
	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (шпаклевка)
Примечание: 2.7 / 19,556	100 м2	10,5777		10,5777						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			765,2595731					268 996,39	
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч	62,91	1,15	765,2595731			351,51		268 996,39	
	2	ЭМ									541,99	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			75,5406446					21 350,81	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,57	1,15	6,9336824	37,32	1,36	50,76		351,95	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,57	1,15	6,9336824			282,64		1 959,74	
	[91.07.08-024]
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч	5,64	1,15	68,6069622	2,31	1,2	2,77		190,04	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	5,64	1,15	68,6069622			282,64		19 391,07	
	4	М									56 917,87	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,41		4,336857	35,71	0,58	20,71		89,82	
	[14.2.06.06-0011]
	Латекс СКС-65 ГП
	т	0,01		0,105777	215 084,63	1,89	406 509,95		42 999,4	
	[01.7.17.11-0011]
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2	2		21,1554	531,44	1,23	653,67		13 828,65	
		Итого прямые затраты									347 807,06	
10.1	[04.3.02.09-3278]
	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе и модифицирующих добавок для внешней и внутренней отделки поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций
	кг	360		3 807,972	48,81	1,47	71,75		273 221,99	
		ФОТ									290 347,2	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					258 409,01	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					127 752,77	
		Всего по позиции							95 218,32		1 007 190,83	
11	ГЭСН15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
Примечание: 2.8 / 23,6114	100 м2	13,351		13,351						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			82,1036434					26 130,31	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч	4,65	1,3225	82,1036434			318,26		26 130,31	
	2	ЭМ									115	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,3838412					115,32	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,1919206			548,43		105,26	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,1919206			318,26		61,08	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,1919206	37,32	1,36	50,76		9,74	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,1919206			282,64		54,24	
	4	М									121,36	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,1		1,3351	56,11	1,62	90,9		121,36	
		Итого прямые затраты									26 481,99	
11.1	[14.3.01.01-1002]
	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок
	т	0,0103		0,1375153	60 840,08	1,19	72 399,7		9 956,07	
		ФОТ									26 245,63	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					23 621,07	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					10 931,3	
		Всего по позиции							5 317,24		70 990,43	
12	ГЭСН15-04-027-05
	Шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску 
Примечание: 2.9 / 4,0554	100 м2	2,7733		2,7733						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			39,9778128					12 581,02	
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч	10,9	1,3225	39,9778128			314,7		12 581,02	
	2	ЭМ									67,61	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,1594648					49,33	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,03	1,4375	0,1195986			548,43		65,59	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,03	1,4375	0,1195986			318,26		38,06	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0398662	37,32	1,36	50,76		2,02	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0398662			282,64		11,27	
	4	М									55 770,46	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,15		0,415995	56,11	1,62	90,9		37,81	
	[01.7.17.11-0011]
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2	4,4		12,20252	531,44	1,23	653,67		7 976,42	
	[04.3.02.09-3278]
	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе фасадные
	кг	240		665,592	48,81	1,47	71,75		47 756,23	
		Итого прямые затраты									68 468,42	
		ФОТ									12 630,35	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					11 367,32	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					5 260,54	
		Всего по позиции							30 684,12		85 096,28	
13	ГЭСН13-03-001-03
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577, первый слой- цоколь
Примечание: 2.10 / 1,45	100 м2	0,56		0,56						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,85112					1 390,33	
	1-100-49
	Средний разряд работы 4,9
	чел.-ч	5,2	1,3225	3,85112			361,02		1 390,33	
	2	ЭМ									25,24	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0161					5,5	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,00805			548,43		4,41	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,00805			318,26		2,56	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,00805			1 642,67		13,22	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,00805			365,77		2,94	
	[91.21.01-012]
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч	1,4	1,4375	1,127	5,67	1,18	6,69		7,54	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,00805	6,62	1,28	8,47		0,07	
	4	М									771,33	
	[14.5.09.11-0102]
	Уайт-спирит
	кг	1,95		1,092	60,6	1,18	71,51		78,09	
	[14.4.03.03-0102]
	Лак битумный БТ-577
	т	0,013		0,00728	80 020,98	1,19	95 224,97		693,24	
		Итого прямые затраты									2 192,4	
		ФОТ									1 395,83	
	Пр/812-013.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94%	0,9	84,6%					1 180,87	
	Пр/774-013.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51%	0,85	43,35%					605,09	
		Всего по позиции							7 104,21		3 978,36	
14	ГЭСН13-03-003-02
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577 - цоколь
Примечание: 2.11 / 1,45; V=0,56*2	100 м2	0,56	2	1,12						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			8,827952					2 652,36	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч	5,96	1,3225	8,827952			300,45		2 652,36	
	2	ЭМ									51,25	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0483					16,14	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,02	1,4375	0,0322			548,43		17,66	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,02	1,4375	0,0322			318,26		10,25	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0161			1 642,67		26,45	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0161			365,77		5,89	
	[91.21.01-012]
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч	0,65	1,4375	1,0465	5,67	1,18	6,69		7	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0161	6,62	1,28	8,47		0,14	
	4	М									1 093,49	
	[14.5.09.11-0102]
	Уайт-спирит
	кг	3		3,36	60,6	1,18	71,51		240,27	
	[14.4.03.03-0102]
	Лак битумный БТ-577
	т	0,008		0,00896	80 020,98	1,19	95 224,97		853,22	
		Итого прямые затраты									3 813,24	
		ФОТ									2 668,5	
	Пр/812-013.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94%	0,9	84,6%					2 257,55	
	Пр/774-013.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51%	0,85	43,35%					1 156,79	
		Всего по позиции							12 906,39		7 227,58	
15	ГЭСН15-04-019-07
	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности
Примечание: 2.12 / 22,1614	100 м2	12,791		12,791						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			236,656204					72 726,41	
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч	9,79	1,3225	165,6085945			318,26		52 706,59	
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч	4,12	1,3225	69,6943217			282,64		19 698,4	
	2-100-01
	Рабочий 1 разряда
	чел.-ч	0,08	1,3225	1,3532878			237,51		321,42	
	2	ЭМ									605,04	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,1032238					351,11	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,06	1,4375	1,1032238			548,43		605,04	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,06	1,4375	1,1032238			318,26		351,11	
		Итого прямые затраты									73 682,56	
15.1	[14.3.02.01-0111]
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 фасадная
	т	0,046		0,588386	52 265,82	1,79	93 555,82		55 046,93	
15.2	[14.4.01.02-0029]
	Грунтовка акриловая ВД-АК
	кг	14		179,074	98,12	1,19	116,76		20 908,68	
		ФОТ									73 077,52	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					65 769,77	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					30 436,79	
		Всего по позиции							19 220,13		245 844,73	
16	ГЭСНр58-01-020-01
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
Примечание: 2.15 / 0,284; V=0,44+0,072	100 м	0,512		0,512						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			24,382208					6 891,39	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	41,41	1,15	24,382208			282,64		6 891,39	
	2	ЭМ									15,31	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,070656					20,81	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,04	1,15	0,023552			548,43		12,92	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,04	1,15	0,023552			318,26		7,5	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,08	1,15	0,047104	37,32	1,36	50,76		2,39	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,08	1,15	0,047104			282,64		13,31	
	4	М									666,16	
	[01.7.15.06-0111]
	Гвозди строительные
	т	0,004		0,002048	70 296,2	1,14	80 137,67		164,12	
	[08.3.03.05-0001]
	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм
	т	0,006		0,003072	149 930,17	1,09	163 423,89		502,04	
		Итого прямые затраты									7 593,67	
16.1	[08.3.05.05-0051]
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
	т	0,184		0,094208	91 285	1,06	96 762,1		9 115,76	
16.2	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,224		0,114688			0		0	
		ФОТ									6 912,2	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					6 220,98	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					3 179,61	
		Всего по позиции							50 996,13		26 110,02	
17	ГЭСНр62-03-002-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза (двери подъездов)
Примечание: 2.17 / 0,143	100 м2	0,0645		0,0645						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,349985					391,17	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч	18,2	1,15	1,349985			289,76		391,17	
	2	ЭМ									0,41	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0007418					0,24	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,15	0,0007418			548,43		0,41	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,15	0,0007418			318,26		0,24	
	4	М									41,81	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,1		0,00645	56,11	1,62	90,9		0,59	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т	0,009		0,0005805	60 697,21	1,17	71 015,74		41,22	
		Итого прямые затраты									433,63	
17.1	[14.4.02.04-0162]
	Краска масляная 
	т	0,0161		0,0010385	77 205,08	1,37	105 770,96		109,84	
		ФОТ									391,41	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					352,27	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					180,05	
		Всего по позиции							16 678,91		1 075,79	
18	ГЭСНр62-03-008-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза
V=0,088+0,122	100 м2	0,21		0,21						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			17,8227					5 100,86	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч	73,8	1,15	17,8227			286,2		5 100,86	
	2	ЭМ									1,32	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,002415					0,77	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,15	0,002415			548,43		1,32	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,15	0,002415			318,26		0,77	
	4	М									103,32	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,1		0,021	56,11	1,62	90,9		1,91	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т	0,0068		0,001428	60 697,21	1,17	71 015,74		101,41	
		Итого прямые затраты									5 206,27	
18.1	[14.4.02.04-0162]
	Краска масляная
	т	0,0113		0,002373	77 205,08	1,37	105 770,96		250,99	
		ФОТ									5 101,63	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					4 591,47	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					2 346,75	
		Всего по позиции							59 026,1		12 395,48	
19	ГЭСНр62-03-005-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза
	100 м2	0,1136		0,1136						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			9,680424					2 598,13	
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч	74,1	1,15	9,680424			268,39		2 598,13	
	2	ЭМ									0,72	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0013064					0,42	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,15	0,0013064			548,43		0,72	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,15	0,0013064			318,26		0,42	
	4	М									72,83	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,1		0,01136	56,11	1,62	90,9		1,03	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т	0,0089		0,001011	60 697,21	1,17	71 015,74		71,8	
		Итого прямые затраты									2 672,1	
19.1	[14.4.02.04-0162]
	Краска масляная 
	т	0,0161		0,001829	77 205,08	1,37	105 770,96		193,46	
		ФОТ									2 598,55	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					2 338,7	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					1 195,33	
		Всего по позиции							56 334,42		6 399,59	
20	ГЭСНр62-01-009-06
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2	0,0748		0,0748						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			12,103014					3 463,88	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч	140,7	1,15	12,103014			286,2		3 463,88	
	2	ЭМ									3,27	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0137632					4,07	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,06	1,15	0,0051612			548,43		2,83	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,06	1,15	0,0051612			318,26		1,64	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,1	1,15	0,008602	37,32	1,36	50,76		0,44	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,1	1,15	0,008602			282,64		2,43	
	4	М									551,66	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,18		0,013464	56,11	1,62	90,9		1,22	
	[14.5.11.01-0001]
	Шпатлевка клеевая
	т	0,0441		0,0032987	25 237,94	1,42	35 837,87		118,22	
	[01.7.17.11-0011]
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2	1,1		0,08228	531,44	1,23	653,67		53,78	
	[01.7.10.17-0141]
	Пемза
	кг	1,44		0,107712	2 507,62	1,23	3 084,37		332,22	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т	0,0087		0,0006508	60 697,21	1,17	71 015,74		46,22	
		Итого прямые затраты									4 022,88	
20.1	[14.4.02.04-0162]
	Краска масляная 
	т	0,0231		0,0017279	77 205,08	1,37	105 770,96		182,76	
		ФОТ									3 467,95	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					3 121,16	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					1 595,26	
		Всего по позиции							119 278,88		8 922,06	
21	ГЭСН08-07-001-02
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
Примечание: 2.18 / 25,264	100 м2	10,924		10,924						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			628,444065					179 860,69	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч	43,5	1,3225	628,444065			286,2		179 860,69	
	2	ЭМ									602,85	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,0992275					349,84	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,07	1,4375	1,0992275			548,43		602,85	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,07	1,4375	1,0992275			318,26		349,84	
	4	М									41 427,54	
	[11.1.03.01-0063]
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
	м3	0,009		0,098316	16 496,03	0,89	14 681,47		1 443,42	
	[01.7.16.02-0002]
	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м
	т	0,035		0,38234	91 734,54	1,14	104 577,38		39 984,12	
		Итого прямые затраты									222 240,92	
21.1	[11.2.13.06-0013]
	Щиты настила, толщина 40 мм
	м2	3,4		37,1416	625,83	1,53	957,52		35 563,82	
		ФОТ									180 210,53	
	Пр/812-008.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110%	0,9	99%					178 408,42	
	Пр/774-008.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69%	0,85	58,65%					105 693,48	
		Всего по позиции							49 606,98		541 906,64	
Балконы	
22	ГЭСНр57-01-002-04
	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм (30мм) (балкон)
	100 м2	0,225		0,225						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			28,773					8 132,4	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	111,2	1,15	28,773			282,64		8 132,4	
	2	ЭМ									673,95	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,46575					131,64	
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч	38,4	1,15	9,936			2,44		24,24	
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч	19,2	1,15	4,968			126,02		626,07	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	1,8	1,15	0,46575	37,32	1,36	50,76		23,64	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	1,8	1,15	0,46575			282,64		131,64	
		Итого прямые затраты									8 937,99	
22.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	33		7,425			0		0	
		ФОТ									8 264,04	
	Пр/812-091.0-1	НР Полы при ремонте	%	89%		89%					7 355	
	Пр/774-091.0	СП Полы при ремонте	%	49%		49%					4 049,38	
		Всего по позиции							90 410,53		20 342,37	
23	ГЭСНр57-01-002-09
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к норме 57-01-002-04
V=-0,225*24	100 м2	-0,225	24	-5,4						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			-16,8912					-4 774,13	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	2,72	1,15	-16,8912			282,64		-4 774,13	
		Итого прямые затраты									-4 774,13	
23.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	1,1		-5,94			0		0	
		ФОТ									-4 774,13	
	Пр/812-091.0-1	НР Полы при ремонте	%	89%		89%					-4 248,98	
	Пр/774-091.0	СП Полы при ремонте	%	49%		49%					-2 339,32	
		Всего по позиции							50 499,69		-11 362,43	
24	ГЭСН11-01-004-03
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой - в один слой
	100 м2	0,225		0,225						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			8,80785					2 928,7	
	1-100-43
	Средний разряд работы 4,3
	чел.-ч	29,6	1,3225	8,80785			332,51		2 928,7	
	2	ЭМ									135,45	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,181125					55	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,33	1,4375	0,1067344			548,43		58,54	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,33	1,4375	0,1067344			318,26		33,97	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,23	1,4375	0,0743906	37,32	1,36	50,76		3,78	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,23	1,4375	0,0743906			282,64		21,03	
	[91.21.22-421]
	Термосы 100 л
	маш.-ч	7	1,4375	2,2640625	26,26	1,23	32,3		73,13	
	4	М									2 818,84	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,5		0,1125	56,11	1,62	90,9		10,23	
	[01.2.01.02-0031]
	Битум нефтяной строительный изоляционный БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V
	т	0,023		0,005175	23 335,8	1,25	29 169,75		150,95	
	[01.3.01.01-0010]
	Бензин-растворитель
	кг	54		12,15	160,27	1,05	168,28		2 044,6	
	[01.3.05.30-0001]
	Сополимер (смола) метакриловой кислоты и ее эфира
	т	0,004		0,0009	577 267,39	1,18	681 175,52		613,06	
		Итого прямые затраты									5 937,99	
24.1	[01.2.03.03-0067]
	Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-100
	т	0,246		0,05535	28 495,35	1,19	33 909,47		1 876,89	
24.2	[12.1.02.15-1006]
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, основа полиэстер/стеклохолст, гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не менее 95°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 650/600 Н, толщина 4 мм, масса 1 м2 до 4 кг
	м2	112		25,2	195,07	1,81	353,08		8 897,62	
		ФОТ									2 983,7	
	Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Полы	%	112%	0,9	100,8%					3 007,57	
	Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Полы	%	65%	0,85	55,25%					1 648,49	
		Всего по позиции							94 971,38		21 368,56	
25	ГЭСН11-01-015-01
	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм
	100 м2	0,225		0,225						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			11,9025					3 137,98	
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч	40	1,3225	11,9025			263,64		3 137,98	
	2	ЭМ									609,31	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,6242344					206,01	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч	1,1	1,4375	0,3557813			1 642,67		584,43	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	1,1	1,4375	0,3557813			365,77		130,13	
	[91.07.04-002]
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч	3,41	1,4375	1,1029219	8,54	1,05	8,97		9,89	
	91.21.22-638
	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт
	маш.-ч	0,7	1,4375	0,2264063			6,02		1,36	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,83	1,4375	0,2684531	37,32	1,36	50,76		13,63	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,83	1,4375	0,2684531			282,64		75,88	
	4	М									16,31	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	3,5		0,7875	35,71	0,58	20,71		16,31	
		Итого прямые затраты									3 969,61	
25.1	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3	3,06		0,6885			5 967,31		4 108,49	
		ФОТ									3 343,99	
	Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Полы	%	112%	0,9	100,8%					3 370,74	
	Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Полы	%	65%	0,85	55,25%					1 847,55	
		Всего по позиции							59 095,07		13 296,39	
Водосточные трубы	
26	ГЭСНр58-01-010-01
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 м	0,732		0,732						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			30,97824					8 755,69	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	36,8	1,15	30,97824			282,64		8 755,69	
	2	ЭМ									60,02	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,109434					34,83	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,13	1,15	0,109434			548,43		60,02	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,13	1,15	0,109434			318,26		34,83	
	4	М									24,04	
	[08.3.03.06-0002]
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т	0,0005		0,000366	60 258,2	1,09	65 681,44		24,04	
		Итого прямые затраты									8 874,58	
26.1	[08.1.02.22-0001]
	Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, толщина 0,5 мм, диаметр 140 мм
	м	114,5		83,814	196,34	1,2	235,61		19 747,42	
		ФОТ									8 790,52	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					7 911,47	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					4 043,64	
		Всего по позиции							55 433,21		40 577,11	
27	ГЭСНр58-01-010-03
	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей
	100 шт	0,2		0,2						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			12,328					3 484,39	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	53,6	1,15	12,328			282,64		3 484,39	
	2	ЭМ									10,09	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0184					5,86	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,08	1,15	0,0184			548,43		10,09	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,08	1,15	0,0184			318,26		5,86	
	4	М									272,55	
	[01.7.15.03-0012]
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10, длина болта 16-160 мм
	т	0,01		0,002	119 541,4	1,14	136 277,2		272,55	
		Итого прямые затраты									3 772,89	
27.1	[12.1.01.05-0053]
	Колено трубы 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм
	шт	100		20	237,18	1,2	284,62		5 692,4	
27.2	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,08		0,016			0		0	
		ФОТ									3 490,25	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					3 141,23	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					1 605,52	
		Всего по позиции							71 060,2		14 212,04	
28	ГЭСНр58-01-010-05
	Смена: отливов (отметов) водосточных труб
	100 шт	0,06		0,06						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,1119					879,55	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	45,1	1,15	3,1119			282,64		879,55	
	2	ЭМ									3,03	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,00552					1,76	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,08	1,15	0,00552			548,43		3,03	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,08	1,15	0,00552			318,26		1,76	
	4	М									245,3	
	[01.7.15.03-0012]
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10, длина болта 16-160 мм
	т	0,03		0,0018	119 541,4	1,14	136 277,2		245,3	
		Итого прямые затраты									1 129,64	
28.1	[12.1.01.05-0052]
	Колено трубы сливное 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм
	шт	100		6	237,1	1,2	284,52		1 707,12	
28.2	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,008		0,00048			0		0	
		ФОТ									881,31	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					793,18	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					405,4	
		Всего по позиции							67 255,67		4 035,34	
29	ГЭСНр58-01-010-06
	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 шт	0,06		0,06						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,1119					879,55	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	45,1	1,15	3,1119			282,64		879,55	
	2	ЭМ									3,03	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,00552					1,76	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,08	1,15	0,00552			548,43		3,03	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,08	1,15	0,00552			318,26		1,76	
	4	М									245,3	
	[01.7.15.03-0012]
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10, длина болта 16-160 мм
	т	0,03		0,0018	119 541,4	1,14	136 277,2		245,3	
		Итого прямые затраты									1 129,64	
29.1	[08.1.02.01-0002]
	Воронка для сбора атмосферных осадков из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм, диаметр 216 мм
	шт	100		6	528,32	1,2	633,98		3 803,88	
29.2	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,08		0,0048			0		0	
		ФОТ									881,31	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					793,18	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					405,4	
		Всего по позиции							102 201,67		6 132,1	
30	ГЭСНр58-01-022-01
	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах
	100 шт	0,6		0,6						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			26,082					7 061,96	
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч	37,8	1,15	26,082			270,76		7 061,96	
	2	ЭМ									3,78	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0069					2,2	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,15	0,0069			548,43		3,78	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,15	0,0069			318,26		2,2	
	4	М									4 015,59	
	[08.1.02.11-0001]
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т	0,078		0,0468	55 898,18	1,52	84 965,23		3 976,37	
	[08.3.03.05-0001]
	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм
	т	0,0004		0,00024	149 930,17	1,09	163 423,89		39,22	
		Итого прямые затраты									11 083,53	
30.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,008		0,0048			0		0	
		ФОТ									7 064,16	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					6 357,74	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					3 249,51	
		Всего по позиции							34 484,63		20 690,78	
31	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную
V=22,85*0,1	т	2,285		2,285			786,73		1 797,68	
		Всего по позиции									1 797,68	
32	49-1
	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
V=22,85*0,9	т	20,565		20,565			59,29		1 219,3	
		Всего по позиции									1 219,3	
33	02-15-1-01-0017
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км
	т	22,85		22,85			186,89		4 270,44	
		Всего по позиции									4 270,44	
		Итого прямые затраты по разделу 1. Фасад			1 715 673,38	
		   в том числе		
		   оплата труда (ОТ)			905 292,14	
		   эксплуатация машин и механизмов			8 542,12	
		   оплата труда машинистов (ОТм)			25 100,34	
		   материальные ресурсы			769 451,36	
		   перевозка			7 287,42	
		Итого ФОТ (справочно)			930 392,48	
		Итого накладные расходы			848 213,92	
		Итого сметная прибыль			434 856,89	
		Итого оборудование			0	
		Итого прочие затраты			0	
		Итого по разделу 1. Фасад			2 998 744,19	
		   в том числе		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   справочно		
		   затраты труда рабочих			2 926,709807	
		   затраты труда машинистов			87,3910227	
	
		ИТОГИ ПО СМЕТЕ		
				
		ВСЕГО строительные работы			2 998 744,19	
		   в том числе		
		   Всего прямые затраты			1 715 673,38	
		      в том числе		
		      оплата труда (ОТ)			905 292,14	
		      эксплуатация машин и механизмов			8 542,12	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			25 100,34	
		      материальные ресурсы			769 451,36	
		      перевозка			7 287,42	
		   Всего ФОТ (справочно)			930 392,48	
		   Всего накладные расходы			848 213,92	
		   Всего сметная прибыль			434 856,89	
				
		ВСЕГО по смете			2 998 744,19	
		   в том числе		
		   Всего прямые затраты			1 715 673,38	
		      в том числе		
		      оплата труда (ОТ)			905 292,14	
		      эксплуатация машин и механизмов			8 542,12	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			25 100,34	
		      материальные ресурсы			769 451,36	
		      перевозка			7 287,42	
		   Всего ФОТ (справочно)			930 392,48	
		   Всего накладные расходы			848 213,92	
		   Всего сметная прибыль			434 856,89	
		   Всего оборудование			0	
		   Всего прочие затраты			0	
				
		Справочно		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   затраты труда рабочих			2 926,709807	
		   затраты труда машинистов			87,3910227	
		Итого			2 998 744,19	
		Итого			2 998 744,19	
	(Приказ Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр п. 179(в редакции приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 года №557/пр))	Резерв средств на непредвиденные расходы и затраты 	((2 998 744,19+0+0+0)*2%) = 59 974,88	2%	59 974,88	
		Итого			3 058 719,07	
		НДС	(3 058 719,07*20%) = 611 743,81	20%	611 743,81	
		Итого			3 670 462,88	
	
Составил:	 	С.М.Сорокина	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		
Проверил:	 		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		
	
		"УТВЕРЖДАЮ"	
		_________________________	
Капитальный ремонт фасада МКД  по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 54	
(наименование стройки)	
Капитальный ремонт фасада МКД  по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 54	
(наименование объекта капитального строительства)	
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ	
на капитальный ремонт фасада	
Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1 К=1,15; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б К=1,15 к ЗП и К=1,25 к ЭМ	
	
№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Формула расчета объемов работ и расхода материалов	Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации	Дополнительная информация	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (30мм)	100 м2	2,192	V=2,018+0,174			
1.1	Строительный мусор	т	10,60928	V=(2,018+0,174)*4,84			
2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-001-03	100 м2	2,192	V=2,192			
2.1	Строительный мусор	т	5,30464	V=2,192*2,42			
3	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (цоколь)	м3	0,1	V=0,1			
3.1	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт	0,0402	V=0,1*0,402			
3.2	Строительный мусор	т	0,023	V=0,1*0,23			
4	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2	0,086	V=0,079+0,007			
4.1	Строительный мусор	т	0,83248	V=(0,079+0,007)*9,68			
5	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	2,192	V=2,192			
6	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,0453	V=0,0453			
6.1	Строительный мусор	т	0,20838	V=0,0453*4,6			
7	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен  (балкон)	100 м2	0,0453	V=0,0453			
8	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных и вертикальных тяг и карнизов по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном месте свыше 1 до 5 м2: с земли и лесов	100 м2	0,36	V=0,236+0,124			
8.1	Строительный мусор	т	4,608	V=(0,236+0,124)*12,8			
9	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных и вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном месте до 1 м2: с земли и лесов	100 м2	0,09	V=0,048+0,042			
9.1	Строительный мусор	т	1,152	V=(0,048+0,042)*12,8			
10	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (шпаклевка)	100 м2	10,5777	V=10,5777			
10.1	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе и модифицирующих добавок для внешней и внутренней отделки поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций	кг	3 807,972	V=10,5777*120*3			
11	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	13,351	V=13,351			
11.1	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок	т	0,1375153	V=13,351*0,0103			
12	Шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску 	100 м2	2,7733	V=2,7733			
13	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577, первый слой- цоколь	100 м2	0,56	V=0,56			
14	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577 - цоколь	100 м2	1,12	V=0,56*2			
15	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	12,791	V=12,791			
15.1	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 фасадная	т	0,588386	V=12,791*0,046			
15.2	Грунтовка акриловая ВД-АК	кг	179,074	V=12,791*14			
16	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,512	V=0,44+0,072			
16.1	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,094208	V=(0,44+0,072)*0,184			
16.2	Строительный мусор	т	0,114688	V=(0,44+0,072)*0,224			
17	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза (двери подъездов)	100 м2	0,0645	V=0,0645			
17.1	Краска масляная 	т	0,0010385	V=0,0645*0,0161			
18	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м2	0,21	V=0,088+0,122			
18.1	Краска масляная	т	0,002373	V=(0,088+0,122)*0,0113			
19	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,1136	V=0,1136			
19.1	Краска масляная 	т	0,001829	V=0,1136*0,0161			
20	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,0748	V=0,0748			
20.1	Краска масляная 	т	0,0017279	V=0,0748*0,0231			
21	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	10,924	V=10,924			
21.1	Щиты настила, толщина 40 мм	м2	37,1416	V=10,924*3,4			
22	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм (30мм) (балкон)	100 м2	0,225	V=0,225			
22.1	Строительный мусор	т	7,425	V=0,225*33			
23	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к норме 57-01-002-04	100 м2	-5,4	V=-0,225*24			
23.1	Строительный мусор	т	-5,94	V=-0,225*24*1,1			
24	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой - в один слой	100 м2	0,225	V=0,225			
24.1	Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-100	т	0,05535	V=0,225*0,246			
24.2	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, основа полиэстер/стеклохолст, гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не менее 95°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 650/600 Н, толщина 4 мм, масса 1 м2 до 4 кг	м2	25,2	V=0,225*112			
25	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2	0,225	V=0,225			
25.1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	0,6885	V=0,225*3,06			
26	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0,732	V=0,732			
26.1	Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, толщина 0,5 мм, диаметр 140 мм	м	83,814	V=0,732*114,5			
27	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт	0,2	V=0,2			
27.1	Колено трубы 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм	шт	20	V=0,2*100			
27.2	Строительный мусор	т	0,016	V=0,2*0,08			
28	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт	0,06	V=0,06			
28.1	Колено трубы сливное 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм	шт	6	V=0,06*100			
28.2	Строительный мусор	т	0,00048	V=0,06*0,008			
29	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт	0,06	V=0,06			
29.1	Воронка для сбора атмосферных осадков из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм, диаметр 216 мм	шт	6	V=0,06*100			
29.2	Строительный мусор	т	0,0048	V=0,06*0,08			
30	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт	0,6	V=0,6			
30.1	Строительный мусор	т	0,0048	V=0,6*0,008			
31	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную	т	2,285	V=22,85*0,1			
32	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	20,565	V=22,85*0,9			
33	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км	т	22,85	V=22,85			
	
Составил:		А.И.Бабарыкин