"СОГЛАСОВАНО"		"УТВЕРЖДАЮ"	
		Директор МКУ "Городское хозяйство" 	
				С.О.Андреев	
Наименование программного продукта	SmetaWIZARD	
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 14 ноября 2023 г. № 817/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»	
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 14 ноября 2023 г. № 817/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»	
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Приказ Министерства строительства; архитектуры и имущественных отношений Новгородской области от 21.02.2023 № 414	
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы		
Наименование субъекта Российской Федерации	53. Новгородская область	
Наименование зоны субъекта Российской Федерации		
Капитальный ремонт фасада МКД  по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 94	
(наименование стройки)	
Капитальный ремонт фасада МКД  по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 94	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №	ЛС-16		
на капитальный ремонт фасада	
(наименование работ и затрат)	
Составлен	ресурсно-индексным	методом	
Основание	дефектная ведомость	
	(проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен в текущем уровне цен	1 квартал 2024 г.		
Сметная стоимость	1 271,49	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	322,07	тыс. руб.	
   в том числе:			Средства на оплату труда машинистов	7,18	тыс. руб.	
   строительных работ	1 271,49	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	1 058,7201658	чел.-ч	
   монтажных работ	0	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	24,8460309	чел.-ч	
   оборудования	0	тыс. руб.				
   прочих затрат	0	тыс. руб.				
	
№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
Раздел 1. Фасад	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСНр61-02-001-03
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (30мм)
	100 м2	0,741		0,741						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			145,88808					42 272,53	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч	171,2	1,15	145,88808			289,76		42 272,53	
	2	ЭМ									761,99	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,124838					357,99	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	1,32	1,15	1,124838			672,87		756,87	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	1,32	1,15	1,124838			318,26		357,99	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,71	1,15	0,6050265	6,62	1,28	8,47		5,12	
	4	М									6 807,54	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,35		0,25935	35,71	0,58	20,71		5,37	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	2,2		1,6302	3 392,36	1,23	4 172,6		6 802,17	
		Итого прямые затраты									50 200,05	
1.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	4,84		3,58644			0		0	
		ФОТ									42 630,52	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					37 941,16	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					18 757,43	
		Всего по позиции							144 262,67		106 898,64	
2	ГЭСНр61-02-001-04
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-001-03
	100 м2	0,741		0,741						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			27,422187					7 945,85	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч	32,18	1,15	27,422187			289,76		7 945,85	
	2	ЭМ									381,03	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,562419					179	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	0,66	1,15	0,562419			672,87		378,43	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,66	1,15	0,562419			318,26		179	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,36	1,15	0,306774	6,62	1,28	8,47		2,6	
	4	М									3 401,09	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	1,1		0,8151	3 392,36	1,23	4 172,6		3 401,09	
		Итого прямые затраты									11 906,97	
2.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	2,42		1,79322			0		0	
		ФОТ									8 124,85	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					7 231,12	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					3 574,93	
		Всего по позиции							30 651,85		22 713,02	
3	ГЭСНр61-03-001-01
	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм (30мм)
	100 м2	0,032		0,032						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			9,227968					2 838,34	
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч	250,76	1,15	9,227968			307,58		2 838,34	
	2	ЭМ									32,9	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,048576					15,46	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	1,32	1,15	0,048576			672,87		32,69	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	1,32	1,15	0,048576			318,26		15,46	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,68	1,15	0,025024	6,62	1,28	8,47		0,21	
	4	М									293,98	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,35		0,0112	35,71	0,58	20,71		0,23	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	2,2		0,0704	3 392,36	1,23	4 172,6		293,75	
		Итого прямые затраты									3 180,68	
3.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	4,84		0,15488			0		0	
		ФОТ									2 853,8	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					2 539,88	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					1 255,67	
		Всего по позиции							218 007,19		6 976,23	
4	ГЭСНр61-03-001-02
	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-03-001-01
	100 м2	0,032		0,032						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,283584					394,8	
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч	34,88	1,15	1,283584			307,58		394,8	
	2	ЭМ									16,45	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,024288					7,73	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	0,66	1,15	0,024288			672,87		16,34	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,66	1,15	0,024288			318,26		7,73	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,34	1,15	0,012512	6,62	1,28	8,47		0,11	
	4	М									146,88	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	1,1		0,0352	3 392,36	1,23	4 172,6		146,88	
		Итого прямые затраты									565,86	
4.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	2,42		0,07744			0		0	
		ФОТ									402,53	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					358,25	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					177,11	
		Всего по позиции							34 413,13		1 101,22	
5	ГЭСНр53-01-015-01
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	м3	0,2		0,2						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			8,1397					2 165,24	
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч	35,39	1,15	8,1397			266,01		2 165,24	
	2	ЭМ									70,97	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0989					34,62	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч	0,2	1,15	0,046			1 484,25		68,28	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	0,2	1,15	0,046			427,52		19,67	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,23	1,15	0,0529	37,32	1,36	50,76		2,69	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,23	1,15	0,0529			282,64		14,95	
	4	М									240,39	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,044		0,0088	35,71	0,58	20,71		0,18	
	[04.3.01.12-0003]
	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50
	м3	0,253		0,0506	3 859,62	1,23	4 747,33		240,21	
		Итого прямые затраты									2 511,22	
5.1	06.1.01.05-0037
	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 150
	1000 шт	0,402		0,0804			15 496,86		1 245,95	
5.2	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,23		0,046			0		0	
		ФОТ									2 199,86	
	Пр/812-087.0-1	НР Стены при ремонте	%	92%		92%					2 023,87	
	Пр/774-087.0	СП Стены при ремонте	%	52%		52%					1 143,93	
		Всего по позиции							34 624,85		6 924,97	
6	ГЭСНр61-02-001-03
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (30мм) - цоколь
	100 м2	0,142		0,142						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			27,95696					8 100,81	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч	171,2	1,15	27,95696			289,76		8 100,81	
	2	ЭМ									146,02	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,215556					68,6	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	1,32	1,15	0,215556			672,87		145,04	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	1,32	1,15	0,215556			318,26		68,6	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,71	1,15	0,115943	6,62	1,28	8,47		0,98	
	4	М									1 304,55	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,35		0,0497	35,71	0,58	20,71		1,03	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	2,2		0,3124	3 392,36	1,23	4 172,6		1 303,52	
		Итого прямые затраты									9 619,98	
6.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	4,84		0,68728			0		0	
		ФОТ									8 169,41	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					7 270,77	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					3 594,54	
		Всего по позиции							144 262,61		20 485,29	
7	ГЭСНр61-02-001-04
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-001-03
	100 м2	0,142		0,142						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,254994					1 522,69	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч	32,18	1,15	5,254994			289,76		1 522,69	
	2	ЭМ									73,02	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,107778					34,3	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	0,66	1,15	0,107778			672,87		72,52	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,66	1,15	0,107778			318,26		34,3	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,36	1,15	0,058788	6,62	1,28	8,47		0,5	
	4	М									651,76	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	1,1		0,1562	3 392,36	1,23	4 172,6		651,76	
		Итого прямые затраты									2 281,77	
7.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	2,42		0,34364			0		0	
		ФОТ									1 556,99	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					1 385,72	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					685,08	
		Всего по позиции							30 651,9		4 352,57	
8	ГЭСНр61-04-003-01
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям
V=0,741+0,032+0,142	100 м2	0,915		0,915						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			85,8636					22 229,23	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч	81,6	1,15	85,8636			258,89		22 229,23	
	2	ЭМ									75,91	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,1367925					43,54	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,13	1,15	0,1367925			548,43		75,02	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,13	1,15	0,1367925			318,26		43,54	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,1	1,15	0,105225	6,62	1,28	8,47		0,89	
	4	М									44 951,13	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,18		0,1647	35,71	0,58	20,71		3,41	
	[08.1.02.17-0161]
	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм
	м2	110		100,65	353,61	1,23	434,94		43 776,71	
	[03.1.01.01-0002]
	Гипс строительный Г-3
	т	0,25		0,22875	4 338,27	1,18	5 119,16		1 171,01	
		Итого прямые затраты									67 299,81	
		ФОТ									22 272,77	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					19 822,77	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					9 800,02	
		Всего по позиции							105 926,34		96 922,6	
9	ГЭСНр61-03-004-01
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов
V=0,102+0,003	100 м2	0,105		0,105						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			39,05055					12 011,17	
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч	323,4	1,15	39,05055			307,58		12 011,17	
	2	ЭМ									215,89	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,31878					101,45	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	2,64	1,15	0,31878			672,87		214,5	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	2,64	1,15	0,31878			318,26		101,45	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	1,36	1,15	0,16422	6,62	1,28	8,47		1,39	
	4	М									1 928,5	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,35		0,03675	35,71	0,58	20,71		0,76	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	4,4		0,462	3 392,36	1,23	4 172,6		1 927,74	
		Итого прямые затраты									14 257,01	
9.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	9,68		1,0164			0		0	
		ФОТ									12 112,62	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					10 780,23	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					5 329,55	
		Всего по позиции							289 207,52		30 366,79	
10	ГЭСН46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (балкон)
	100 м2	0,0408		0,0408						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,0707144					277,2	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч	22,82	1,15	1,0707144			258,89		277,2	
		Итого прямые затраты									277,2	
10.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	4,6		0,18768			0		0	
		ФОТ									277,2	
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91%		91%					252,25	
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52%		52%					144,14	
		Всего по позиции							16 509,56		673,59	
11	ГЭСН15-02-036-01
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен  (балкон)
	100 м2	0,0408		0,0408						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			6,20517					1 886,43	
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч	115	1,3225	6,20517			304,01		1 886,43	
	2	ЭМ									17,36	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,084456					24,55	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч	0,14	1,4375	0,008211			1 642,67		13,49	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	0,14	1,4375	0,008211			365,77		3	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	1,3	1,4375	0,076245	37,32	1,36	50,76		3,87	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	1,3	1,4375	0,076245			282,64		21,55	
	4	М									2 512,86	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,01		0,000408	35,71	0,58	20,71		0,01	
	[03.2.01.01-0001]
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)
	т	0,013		0,0005304	4 800,85	1,45	6 961,23		3,69	
	[01.7.07.29-0111]
	Пакля смоляная пропитанная
	кг	12		0,4896	92,95	1,23	114,33		55,98	
	[08.1.02.17-0161]
	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм
	м2	108		4,4064	353,61	1,23	434,94		1 916,52	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	3,1		0,12648	3 392,36	1,23	4 172,6		527,75	
	[01.7.15.06-0121]
	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм
	т	0,0025		0,000102	76 630,4	1,14	87 358,66		8,91	
		Итого прямые затраты									4 441,2	
		ФОТ									1 910,98	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					1 719,88	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					795,92	
		Всего по позиции							170 514,71		6 957	
12	ГЭСНр61-03-006-05
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных и вертикальных тяг и карнизов по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном месте свыше 1 до 5 м2: с земли и лесов
	100 м2	0,161		0,161						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			74,856145					25 245,98	
	1-100-44
	Средний разряд работы 4,4
	чел.-ч	404,3	1,15	74,856145			337,26		25 245,98	
	2	ЭМ									436,04	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,648025					206,24	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	3,5	1,15	0,648025			672,87		436,04	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	3,5	1,15	0,648025			318,26		206,24	
	4	М									3 897,54	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,35		0,05635	35,71	0,58	20,71		1,17	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	5,8		0,9338	3 392,36	1,23	4 172,6		3 896,37	
		Итого прямые затраты									29 785,8	
12.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	12,8		2,0608			0		0	
		ФОТ									25 452,22	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					22 652,48	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					11 198,98	
		Всего по позиции							395 262,48		63 637,26	
13	ГЭСНр61-02-008-01
	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (шпаклевка)
	100 м2	2,8366		2,8366						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			205,2180819					72 136,21	
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч	62,91	1,15	205,2180819			351,51		72 136,21	
	2	ЭМ									145,34	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			20,2575789					5 725,6	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,57	1,15	1,8593913	37,32	1,36	50,76		94,38	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,57	1,15	1,8593913			282,64		525,54	
	[91.07.08-024]
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч	5,64	1,15	18,3981876	2,31	1,2	2,77		50,96	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	5,64	1,15	18,3981876			282,64		5 200,06	
	4	М									15 263,55	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,41		1,163006	35,71	0,58	20,71		24,09	
	[14.2.06.06-0011]
	Латекс СКС-65 ГП
	т	0,01		0,028366	215 084,63	1,89	406 509,95		11 531,06	
	[01.7.17.11-0011]
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2	2		5,6732	531,44	1,23	653,67		3 708,4	
		Итого прямые затраты									93 270,7	
13.1	[04.3.02.09-3278]
	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе и модифицирующих добавок для внешней и внутренней отделки поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций
	кг	360		1 021,176	48,81	1,47	71,75		73 269,38	
		ФОТ									77 861,81	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					69 297,01	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					34 259,2	
		Всего по позиции							95 218,32		270 096,29	
14	ГЭСН15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2	4,0584		4,0584						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			24,9576381					7 943,02	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч	4,65	1,3225	24,9576381			318,26		7 943,02	
	2	ЭМ									34,96	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,116679					35,06	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0583395			548,43		32	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0583395			318,26		18,57	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0583395	37,32	1,36	50,76		2,96	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0583395			282,64		16,49	
	4	М									36,89	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,1		0,40584	56,11	1,62	90,9		36,89	
		Итого прямые затраты									8 049,93	
14.1	[14.3.01.01-1002]
	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок
	т	0,0103		0,0418015	60 840,08	1,19	72 399,7		3 026,42	
		ФОТ									7 978,08	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					7 180,27	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					3 322,87	
		Всего по позиции							5 317,24		21 579,49	
15	ГЭСН15-04-027-05
	Шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску 
	100 м2	1,2218		1,2218						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			17,6125525					5 542,67	
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч	10,9	1,3225	17,6125525			314,7		5 542,67	
	2	ЭМ									29,79	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0702535					21,73	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,03	1,4375	0,0526901			548,43		28,9	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,03	1,4375	0,0526901			318,26		16,77	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0175634	37,32	1,36	50,76		0,89	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0175634			282,64		4,96	
	4	М									24 570,14	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,15		0,18327	56,11	1,62	90,9		16,66	
	[01.7.17.11-0011]
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2	4,4		5,37592	531,44	1,23	653,67		3 514,08	
	[04.3.02.09-3278]
	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе фасадные
	кг	240		293,232	48,81	1,47	71,75		21 039,4	
		Итого прямые затраты									30 164,33	
		ФОТ									5 564,4	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					5 007,96	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					2 317,57	
		Всего по позиции							30 684,12		37 489,86	
16	ГЭСН13-03-001-03
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577, первый слой- цоколь
	100 м2	0,4146		0,4146						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,8512042					1 029,34	
	1-100-49
	Средний разряд работы 4,9
	чел.-ч	5,2	1,3225	2,8512042			361,02		1 029,34	
	2	ЭМ									18,69	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0119198					4,08	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0059599			548,43		3,27	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0059599			318,26		1,9	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0059599			1 642,67		9,79	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0059599			365,77		2,18	
	[91.21.01-012]
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч	1,4	1,4375	0,8343825	5,67	1,18	6,69		5,58	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0059599	6,62	1,28	8,47		0,05	
	4	М									571,05	
	[14.5.09.11-0102]
	Уайт-спирит
	кг	1,95		0,80847	60,6	1,18	71,51		57,81	
	[14.4.03.03-0102]
	Лак битумный БТ-577
	т	0,013		0,0053898	80 020,98	1,19	95 224,97		513,24	
		Итого прямые затраты									1 623,16	
		ФОТ									1 033,42	
	Пр/812-013.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94%	0,9	84,6%					874,27	
	Пр/774-013.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51%	0,85	43,35%					447,99	
		Всего по позиции							7 104,25		2 945,42	
17	ГЭСН13-03-003-02
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577 - цоколь
V=0,4146*2	100 м2	0,4146	2	0,8292						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			6,5358373					1 963,69	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч	5,96	1,3225	6,5358373			300,45		1 963,69	
	2	ЭМ									37,93	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0357593					11,95	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,02	1,4375	0,0238395			548,43		13,07	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,02	1,4375	0,0238395			318,26		7,59	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0119198			1 642,67		19,58	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0119198			365,77		4,36	
	[91.21.01-012]
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч	0,65	1,4375	0,7747838	5,67	1,18	6,69		5,18	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0119198	6,62	1,28	8,47		0,1	
	4	М									809,57	
	[14.5.09.11-0102]
	Уайт-спирит
	кг	3		2,4876	60,6	1,18	71,51		177,89	
	[14.4.03.03-0102]
	Лак битумный БТ-577
	т	0,008		0,0066336	80 020,98	1,19	95 224,97		631,68	
		Итого прямые затраты									2 823,14	
		ФОТ									1 975,64	
	Пр/812-013.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94%	0,9	84,6%					1 671,39	
	Пр/774-013.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51%	0,85	43,35%					856,44	
		Всего по позиции							12 906,34		5 350,97	
18	ГЭСН15-04-019-07
	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности
	100 м2	3,6438		3,6438						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			67,4167677					20 717,73	
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч	9,79	1,3225	47,1772806			318,26		15 014,64	
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч	4,12	1,3225	19,8539731			282,64		5 611,53	
	2-100-01
	Рабочий 1 разряда
	чел.-ч	0,08	1,3225	0,385514			237,51		91,56	
	2	ЭМ									172,36	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,3142778					100,02	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,06	1,4375	0,3142778			548,43		172,36	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,06	1,4375	0,3142778			318,26		100,02	
		Итого прямые затраты									20 990,11	
18.1	[14.3.02.01-0111]
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 фасадная
	т	0,046		0,1676148	52 265,82	1,79	93 555,82		15 681,34	
18.2	[14.4.01.02-0029]
	Грунтовка акриловая ВД-АК
	кг	14		51,0132	98,12	1,19	116,76		5 956,3	
		ФОТ									20 817,75	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					18 735,98	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					8 670,59	
		Всего по позиции							19 220,13		70 034,32	
19	ГЭСНр58-01-020-01
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
V=0,078+0,036	100 м	0,114		0,114						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,428851					1 534,41	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	41,41	1,15	5,428851			282,64		1 534,41	
	2	ЭМ									3,41	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,015732					4,63	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,04	1,15	0,005244			548,43		2,88	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,04	1,15	0,005244			318,26		1,67	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,08	1,15	0,010488	37,32	1,36	50,76		0,53	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,08	1,15	0,010488			282,64		2,96	
	4	М									148,32	
	[01.7.15.06-0111]
	Гвозди строительные
	т	0,004		0,000456	70 296,2	1,14	80 137,67		36,54	
	[08.3.03.05-0001]
	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм
	т	0,006		0,000684	149 930,17	1,09	163 423,89		111,78	
		Итого прямые затраты									1 690,77	
19.1	[08.3.05.05-0051]
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
	т	0,184		0,020976	91 285	1,06	96 762,1		2 029,68	
19.2	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,224		0,025536			0		0	
		ФОТ									1 539,04	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					1 385,14	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					707,96	
		Всего по позиции							50 996,05		5 813,55	
20	ГЭСН12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2	0,0714		0,0714						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			9,1782558					2 594,14	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	97,2	1,3225	9,1782558			282,64		2 594,14	
	2	ЭМ									20,04	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0277121					11,07	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,07	1,4375	0,0071846			548,43		3,94	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,07	1,4375	0,0071846			318,26		2,29	
	[91.05.01-017]
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч	0,2	1,4375	0,0205275	622,62	1,26	784,5		16,1	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	0,2	1,4375	0,0205275			427,52		8,78	
	4	М									4 101,8	
	[08.3.05.05-0051]
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
	т	0,57		0,040698	91 285	1,06	96 762,1		3 938,02	
	[01.7.15.06-0022]
	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм
	кг	4		0,2856	72,97	1,14	83,19		23,76	
	[08.3.03.05-0002]
	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм
	т	0,012		0,0008568	149 930,17	1,09	163 423,89		140,02	
		Итого прямые затраты									6 727,05	
		ФОТ									2 605,21	
	Пр/812-012.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Кровли	%	109%	0,9	98,1%					2 555,71	
	Пр/774-012.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Кровли	%	57%	0,85	48,45%					1 262,22	
		Всего по позиции							147 688,8		10 544,98	
21	ГЭСНр62-03-002-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза (двери подъездов)
	100 м2	0,029		0,029						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,60697					175,88	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч	18,2	1,15	0,60697			289,76		175,88	
	2	ЭМ									0,18	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0003335					0,11	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,15	0,0003335			548,43		0,18	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,15	0,0003335			318,26		0,11	
	4	М									18,8	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,1		0,0029	56,11	1,62	90,9		0,26	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т	0,009		0,000261	60 697,21	1,17	71 015,74		18,54	
		Итого прямые затраты									194,97	
21.1	[14.4.02.04-0162]
	Краска масляная 
	т	0,0161		0,0004669	77 205,08	1,37	105 770,96		49,38	
		ФОТ									175,99	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					158,39	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					80,96	
		Всего по позиции							16 679,31		483,7	
22	ГЭСНр62-03-008-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза
	100 м2	0,014		0,014						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,18818					340,06	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч	73,8	1,15	1,18818			286,2		340,06	
	2	ЭМ									0,09	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,000161					0,05	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,15	0,000161			548,43		0,09	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,15	0,000161			318,26		0,05	
	4	М									6,89	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,1		0,0014	56,11	1,62	90,9		0,13	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т	0,0068		0,0000952	60 697,21	1,17	71 015,74		6,76	
		Итого прямые затраты									347,09	
22.1	[14.4.02.04-0162]
	Краска масляная
	т	0,0113		0,0001582	77 205,08	1,37	105 770,96		16,73	
		ФОТ									340,11	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					306,1	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					156,45	
		Всего по позиции							59 026,43		826,37	
23	ГЭСНр62-03-005-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза
	100 м2	0,0388		0,0388						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,306342					887,39	
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч	74,1	1,15	3,306342			268,39		887,39	
	2	ЭМ									0,24	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0004462					0,14	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,15	0,0004462			548,43		0,24	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,15	0,0004462			318,26		0,14	
	4	М									24,87	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,1		0,00388	56,11	1,62	90,9		0,35	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т	0,0089		0,0003453	60 697,21	1,17	71 015,74		24,52	
		Итого прямые затраты									912,64	
23.1	[14.4.02.04-0162]
	Краска масляная 
	т	0,0161		0,0006247	77 205,08	1,37	105 770,96		66,08	
		ФОТ									887,53	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					798,78	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					408,26	
		Всего по позиции							56 334,02		2 185,76	
24	ГЭСНр62-02-004-09
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с земли и лесов
	100 м2	0,1428		0,1428						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			7,652652					2 244,68	
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч	46,6	1,15	7,652652			293,32		2 244,68	
	2	ЭМ									18,15	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,032844					10,45	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,2	1,15	0,032844			548,43		18,01	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,2	1,15	0,032844			318,26		10,45	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,1	1,15	0,016422	6,62	1,28	8,47		0,14	
	4	М									304,72	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,1		0,01428	56,11	1,62	90,9		1,3	
	[14.5.11.01-0001]
	Шпатлевка клеевая
	т	0,0195		0,0027846	25 237,94	1,42	35 837,87		99,79	
	[14.5.05.01-0002]
	Олифа для улучшенной окраски (10 % натуральной, 90 % комбинированной)
	т	0,0155		0,0022134	78 632,99	1,17	92 000,6		203,63	
		Итого прямые затраты									2 578	
24.1	[14.4.02.04-0162]
	Краска масляная 
	т	0,0141		0,0020135	77 205,08	1,37	105 770,96		212,97	
		ФОТ									2 255,13	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					2 029,62	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					1 037,36	
		Всего по позиции							41 022,06		5 857,95	
25	ГЭСНр62-01-009-06
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2	0,044		0,044						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			7,11942					2 037,58	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч	140,7	1,15	7,11942			286,2		2 037,58	
	2	ЭМ									1,93	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,008096					2,4	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,06	1,15	0,003036			548,43		1,67	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,06	1,15	0,003036			318,26		0,97	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,1	1,15	0,00506	37,32	1,36	50,76		0,26	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,1	1,15	0,00506			282,64		1,43	
	4	М									324,51	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,18		0,00792	56,11	1,62	90,9		0,72	
	[14.5.11.01-0001]
	Шпатлевка клеевая
	т	0,0441		0,0019404	25 237,94	1,42	35 837,87		69,54	
	[01.7.17.11-0011]
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2	1,1		0,0484	531,44	1,23	653,67		31,64	
	[01.7.10.17-0141]
	Пемза
	кг	1,44		0,06336	2 507,62	1,23	3 084,37		195,43	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т	0,0087		0,0003828	60 697,21	1,17	71 015,74		27,18	
		Итого прямые затраты									2 366,42	
25.1	[14.4.02.04-0162]
	Краска масляная 
	т	0,0231		0,0010164	77 205,08	1,37	105 770,96		107,51	
		ФОТ									2 039,98	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					1 835,98	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					938,39	
		Всего по позиции							119 279,55		5 248,3	
26	ГЭСН12-01-045-01
	Демонтаж козырьков на металлических кронштейнах с покрытием кровельной сталью
	100 м2	0,042		0,042						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	Приказ N 571/пр от 14.07.2022 п.83 т.2 п.4	Демонтаж (разборка) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения. Металлические, металлокомпозитные, композитные конструкции (Кот=0,7; Кэм=0,7; Котм=0,7; Км=0; Коб=0; Кзт=0,7; Кзтм=0,7)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			12,71256					3 442,05	
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч	376	0,805	12,71256			270,76		3 442,05	
		Итого прямые затраты									3 442,05	
		ФОТ									3 442,05	
	Пр/812-012.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Кровли	%	109%	0,9	98,1%					3 376,65	
	Пр/774-012.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Кровли	%	57%	0,85	48,45%					1 667,67	
		Всего по позиции							202 056,43		8 486,37	
27	ГЭСН12-01-045-01
	Устройство козырьков на металлических кронштейнах с покрытием кровельной сталью (ранее демонтированного)
	100 м2	0,042		0,042						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			20,88492					5 654,8	
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч	376	1,3225	20,88492			270,76		5 654,8	
	4	М									2 783,31	
	[01.7.15.06-0111]
	Гвозди строительные
	т	0,013		0,000546	70 296,2	1,14	80 137,67		43,76	
	[14.5.04.03-0004]
	Мастика герметизирующая нетвердеющая морозостойкая строительная из синтетического каучука, наполнителей, пластификатора и добавок
	т	0,005		0,00021	58 373,33	1,75	102 153,33		21,45	
	[11.1.03.01-0062]
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II
	м3	0,3		0,0126	16 496,03	0,89	14 681,47		184,99	
	[11.1.01.04-0024]
	Доска для покрытия полов шпунтованная из древесины хвойных пород, толщина 27 мм, ширина без гребня 100-140 мм
	м3	2,3		0,0966	23 838,77	1,1	26 222,65		2 533,11	
		Итого прямые затраты									8 438,11	
27.1	07.2.07.12
	Элементы конструктивные зданий и сооружений
	т	0,7		0,0294			0		0	
27.2	08.3.05.03
	Прокат листовой холоднокатаный углеродистый
	т	0,47		0,01974			0		0	
		ФОТ									5 654,8	
	Пр/812-012.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Кровли	%	109%	0,9	98,1%					5 547,36	
	Пр/774-012.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Кровли	%	57%	0,85	48,45%					2 739,75	
		Всего по позиции							398 219,52		16 725,22	
28	ГЭСН08-07-001-02
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2	3,983		3,983						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			229,1370113					65 579,01	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч	43,5	1,3225	229,1370113			286,2		65 579,01	
	2	ЭМ									219,8	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,4007894					127,56	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,07	1,4375	0,4007894			548,43		219,8	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,07	1,4375	0,4007894			318,26		127,56	
	4	М									15 104,9	
	[11.1.03.01-0063]
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
	м3	0,009		0,035847	16 496,03	0,89	14 681,47		526,29	
	[01.7.16.02-0002]
	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м
	т	0,035		0,139405	91 734,54	1,14	104 577,38		14 578,61	
		Итого прямые затраты									81 031,27	
28.1	[11.2.13.06-0013]
	Щиты настила, толщина 40 мм
	м2	3,4		13,5422	625,83	1,53	957,52		12 966,93	
		ФОТ									65 706,57	
	Пр/812-008.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110%	0,9	99%					65 049,5	
	Пр/774-008.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69%	0,85	58,65%					38 536,9	
		Всего по позиции							49 606,98		197 584,6	
29	ГЭСНр57-01-002-04
	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм (30мм) (балкон)
	100 м2	0,0324		0,0324						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,143312					1 171,07	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	111,2	1,15	4,143312			282,64		1 171,07	
	2	ЭМ									97,04	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,067068					18,96	
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч	38,4	1,15	1,430784			2,44		3,49	
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч	19,2	1,15	0,715392			126,02		90,15	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	1,8	1,15	0,067068	37,32	1,36	50,76		3,4	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	1,8	1,15	0,067068			282,64		18,96	
		Итого прямые затраты									1 287,07	
29.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	33		1,0692			0		0	
		ФОТ									1 190,03	
	Пр/812-091.0-1	НР Полы при ремонте	%	89%		89%					1 059,13	
	Пр/774-091.0	СП Полы при ремонте	%	49%		49%					583,11	
		Всего по позиции							90 410,8		2 929,31	
30	ГЭСНр57-01-002-09
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к норме 57-01-002-04
V=-0,0324*24	100 м2	-0,0324	24	-0,7776						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			-2,4323328					-687,47	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	2,72	1,15	-2,4323328			282,64		-687,47	
		Итого прямые затраты									-687,47	
30.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	1,1		-0,85536			0		0	
		ФОТ									-687,47	
	Пр/812-091.0-1	НР Полы при ремонте	%	89%		89%					-611,85	
	Пр/774-091.0	СП Полы при ремонте	%	49%		49%					-336,86	
		Всего по позиции							50 499,38		-1 636,18	
31	ГЭСН11-01-004-03
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой в 1 слой под бетонное покрытие
	100 м2	0,0324		0,0324						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,2683304					421,73	
	1-100-43
	Средний разряд работы 4,3
	чел.-ч	29,6	1,3225	1,2683304			332,51		421,73	
	2	ЭМ									19,5	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0260821					7,92	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,33	1,4375	0,0153698			548,43		8,43	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,33	1,4375	0,0153698			318,26		4,89	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,23	1,4375	0,0107123	37,32	1,36	50,76		0,54	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,23	1,4375	0,0107123			282,64		3,03	
	[91.21.22-421]
	Термосы 100 л
	маш.-ч	7	1,4375	0,326025	26,26	1,23	32,3		10,53	
	4	М									405,91	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,5		0,0162	56,11	1,62	90,9		1,47	
	[01.2.01.02-0031]
	Битум нефтяной строительный изоляционный БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V
	т	0,023		0,0007452	23 335,8	1,25	29 169,75		21,74	
	[01.3.01.01-0010]
	Бензин-растворитель
	кг	54		1,7496	160,27	1,05	168,28		294,42	
	[01.3.05.30-0001]
	Сополимер (смола) метакриловой кислоты и ее эфира
	т	0,004		0,0001296	577 267,39	1,18	681 175,52		88,28	
		Итого прямые затраты									855,06	
31.1	[01.2.03.03-0067]
	Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-100
	т	0,246		0,0079704	28 495,35	1,19	33 909,47		270,27	
31.2	[12.1.02.15-1006]
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, основа полиэстер/стеклохолст, гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не менее 95°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 650/600 Н, толщина 4 мм, масса 1 м2 до 4 кг
	м2	112		3,6288	195,07	1,81	353,08		1 281,26	
		ФОТ									429,65	
	Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Полы	%	112%	0,9	100,8%					433,09	
	Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Полы	%	65%	0,85	55,25%					237,38	
		Всего по позиции							94 970,99		3 077,06	
32	ГЭСН11-01-015-01
	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм
	100 м2	0,0324		0,0324						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,71396					451,87	
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч	40	1,3225	1,71396			263,64		451,87	
	2	ЭМ									87,74	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0898898					29,67	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч	1,1	1,4375	0,0512325			1 642,67		84,16	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	1,1	1,4375	0,0512325			365,77		18,74	
	[91.07.04-002]
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч	3,41	1,4375	0,1588208	8,54	1,05	8,97		1,42	
	91.21.22-638
	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт
	маш.-ч	0,7	1,4375	0,0326025			6,02		0,2	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,83	1,4375	0,0386573	37,32	1,36	50,76		1,96	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,83	1,4375	0,0386573			282,64		10,93	
	4	М									2,35	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	3,5		0,1134	35,71	0,58	20,71		2,35	
		Итого прямые затраты									571,63	
32.1	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3	3,06		0,099144			5 967,31		591,62	
		ФОТ									481,54	
	Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Полы	%	112%	0,9	100,8%					485,39	
	Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Полы	%	65%	0,85	55,25%					266,05	
		Всего по позиции							59 095,37		1 914,69	
33	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную
V=10,2*0,1	т	1,02		1,02			786,73		802,46	
		Всего по позиции									802,46	
34	49-1
	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
V=10,2*0,9	т	9,18		9,18			59,29		544,28	
		Всего по позиции									544,28	
35	02-15-1-01-0017
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км
	т	10,2		10,2			186,89		1 906,28	
		Всего по позиции									1 906,28	
		Итого прямые затраты по разделу 1. Фасад			583 028,42	
		   в том числе		
		   оплата труда (ОТ)			322 070,13	
		   эксплуатация машин и механизмов			3 134,77	
		   оплата труда машинистов (ОТм)			7 184,88	
		   материальные ресурсы			247 385,62	
		   перевозка			3 253,02	
		Итого ФОТ (справочно)			329 255,01	
		Итого накладные расходы			301 154,25	
		Итого сметная прибыль			154 617,56	
		Итого оборудование			0	
		Итого прочие затраты			0	
		Итого по разделу 1. Фасад			1 038 800,23	
		   в том числе		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   справочно		
		   затраты труда рабочих			1 058,7201658	
		   затраты труда машинистов			24,8460309	
	
		ИТОГИ ПО СМЕТЕ		
				
		ВСЕГО строительные работы			1 038 800,23	
		   в том числе		
		   Всего прямые затраты			583 028,42	
		      в том числе		
		      оплата труда (ОТ)			322 070,13	
		      эксплуатация машин и механизмов			3 134,77	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			7 184,88	
		      материальные ресурсы			247 385,62	
		      перевозка			3 253,02	
		   Всего ФОТ (справочно)			329 255,01	
		   Всего накладные расходы			301 154,25	
		   Всего сметная прибыль			154 617,56	
				
		ВСЕГО по смете			1 038 800,23	
		   в том числе		
		   Всего прямые затраты			583 028,42	
		      в том числе		
		      оплата труда (ОТ)			322 070,13	
		      эксплуатация машин и механизмов			3 134,77	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			7 184,88	
		      материальные ресурсы			247 385,62	
		      перевозка			3 253,02	
		   Всего ФОТ (справочно)			329 255,01	
		   Всего накладные расходы			301 154,25	
		   Всего сметная прибыль			154 617,56	
		   Всего оборудование			0	
		   Всего прочие затраты			0	
				
		Справочно		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   затраты труда рабочих			1 058,7201658	
		   затраты труда машинистов			24,8460309	
		Итого			1 038 800,23	
		Итого			1 038 800,23	
	(Приказ Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр п. 179(в редакции приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 года №557/пр))	Резерв средств на непредвиденные расходы и затраты 	((1 038 800,23+0+0+0)*2%) = 20 776	2%	20 776	
		Итого			1 059 576,23	
		НДС	(1 059 576,23*20%) = 211 915,25	20%	211 915,25	
		Итого			1 271 491,48	
	
Составил:	 	С.М.Сорокина	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		
Проверил:	 		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		
	
		"УТВЕРЖДАЮ"	
		_________________________	
Капитальный ремонт фасада МКД  по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 94	
(наименование стройки)	
Капитальный ремонт фасада МКД  по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 94	
(наименование объекта капитального строительства)	
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ	
на капитальный ремонт фасада	
Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1 К=1,15; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б К=1,15 к ЗП и К=1,25 к ЭМ	
	
№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Формула расчета объемов работ и расхода материалов	Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации	Дополнительная информация	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (30мм)	100 м2	0,741	V=0,741			
1.1	Строительный мусор	т	3,58644	V=0,741*4,84			
2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-001-03	100 м2	0,741	V=0,741			
2.1	Строительный мусор	т	1,79322	V=0,741*2,42			
3	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм (30мм)	100 м2	0,032	V=0,032			
3.1	Строительный мусор	т	0,15488	V=0,032*4,84			
4	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-03-001-01	100 м2	0,032	V=0,032			
4.1	Строительный мусор	т	0,07744	V=0,032*2,42			
5	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3	0,2	V=0,2			
5.1	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт	0,0804	V=0,2*0,402			
5.2	Строительный мусор	т	0,046	V=0,2*0,23			
6	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (30мм) - цоколь	100 м2	0,142	V=0,142			
6.1	Строительный мусор	т	0,68728	V=0,142*4,84			
7	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-001-03	100 м2	0,142	V=0,142			
7.1	Строительный мусор	т	0,34364	V=0,142*2,42			
8	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	0,915	V=0,741+0,032+0,142			
9	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2	0,105	V=0,102+0,003			
9.1	Строительный мусор	т	1,0164	V=(0,102+0,003)*9,68			
10	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (балкон)	100 м2	0,0408	V=0,0408			
10.1	Строительный мусор	т	0,18768	V=0,0408*4,6			
11	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен  (балкон)	100 м2	0,0408	V=0,0408			
12	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных и вертикальных тяг и карнизов по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном месте свыше 1 до 5 м2: с земли и лесов	100 м2	0,161	V=0,161			
12.1	Строительный мусор	т	2,0608	V=0,161*12,8			
13	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (шпаклевка)	100 м2	2,8366	V=2,8366			
13.1	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе и модифицирующих добавок для внешней и внутренней отделки поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций	кг	1 021,176	V=2,8366*120*3			
14	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	4,0584	V=4,0584			
14.1	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок	т	0,0418015	V=4,0584*0,0103			
15	Шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску 	100 м2	1,2218	V=1,2218			
16	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577, первый слой- цоколь	100 м2	0,4146	V=0,4146			
17	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577 - цоколь	100 м2	0,8292	V=0,4146*2			
18	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	3,6438	V=3,6438			
18.1	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 фасадная	т	0,1676148	V=3,6438*0,046			
18.2	Грунтовка акриловая ВД-АК	кг	51,0132	V=3,6438*14			
19	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,114	V=0,078+0,036			
19.1	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,020976	V=(0,078+0,036)*0,184			
19.2	Строительный мусор	т	0,025536	V=(0,078+0,036)*0,224			
20	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,0714	V=0,0714			
21	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза (двери подъездов)	100 м2	0,029	V=0,029			
21.1	Краска масляная 	т	0,0004669	V=0,029*0,0161			
22	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м2	0,014	V=0,014			
22.1	Краска масляная	т	0,0001582	V=0,014*0,0113			
23	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,0388	V=0,0388			
23.1	Краска масляная 	т	0,0006247	V=0,0388*0,0161			
24	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с земли и лесов	100 м2	0,1428	V=0,1428			
24.1	Краска масляная 	т	0,0020135	V=0,1428*0,0141			
25	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,044	V=0,044			
25.1	Краска масляная 	т	0,0010164	V=0,044*0,0231			
26	Демонтаж козырьков на металлических кронштейнах с покрытием кровельной сталью	100 м2	0,042	V=0,042			
27	Устройство козырьков на металлических кронштейнах с покрытием кровельной сталью (ранее демонтированного)	100 м2	0,042	V=0,042			
27.1	Элементы конструктивные зданий и сооружений	т	0,0294	V=0,042*0,7			
27.2	Прокат листовой холоднокатаный углеродистый	т	0,01974	V=0,042*0,47			
28	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	3,983	V=3,983			
28.1	Щиты настила, толщина 40 мм	м2	13,5422	V=3,983*3,4			
29	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм (30мм) (балкон)	100 м2	0,0324	V=0,0324			
29.1	Строительный мусор	т	1,0692	V=0,0324*33			
30	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к норме 57-01-002-04	100 м2	-0,7776	V=-0,0324*24			
30.1	Строительный мусор	т	-0,85536	V=-0,0324*24*1,1			
31	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой в 1 слой под бетонное покрытие	100 м2	0,0324	V=0,0324			
31.1	Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-100	т	0,0079704	V=0,0324*0,246			
31.2	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, основа полиэстер/стеклохолст, гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не менее 95°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 650/600 Н, толщина 4 мм, масса 1 м2 до 4 кг	м2	3,6288	V=0,0324*112			
32	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2	0,0324	V=0,0324			
32.1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	0,099144	V=0,0324*3,06			
33	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную	т	1,02	V=10,2*0,1			
34	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	9,18	V=10,2*0,9			
35	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км	т	10,2	V=10,2			
	
Составил:		А.И.Бабарыкин