"СОГЛАСОВАНО"		"УТВЕРЖДАЮ"	
		Директор МКУ "Городское хозяйство" 	
				С.О.Андреев	
Наименование программного продукта	SmetaWIZARD	
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 14 ноября 2023 г. № 817/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»	
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 14 ноября 2023 г. № 817/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»	
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Приказ Министерства строительства; архитектуры и имущественных отношений Новгородской области от 21.02.2023 № 414	
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы		
Наименование субъекта Российской Федерации	53. Новгородская область	
Наименование зоны субъекта Российской Федерации		
Капитальный ремонт фасада МКД  по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 56/12	
(наименование стройки)	
Капитальный ремонт фасада МКД  по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 56/12	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №	ЛС-05		
на капитальный ремонт фасада	
(наименование работ и затрат)	
Составлен	ресурсно-индексным	методом	
Основание	дефектная ведомость	
	(проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен в текущем уровне цен	1 квартал 2024 г.		
Сметная стоимость	4 419,76	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	1 035,65	тыс. руб.	
   в том числе:			Средства на оплату труда машинистов	27,12	тыс. руб.	
   строительных работ	4 419,76	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	3 415,4826228	чел.-ч	
   монтажных работ	0	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	94,0521145	чел.-ч	
   оборудования	0	тыс. руб.				
   прочих затрат	0	тыс. руб.				
	
№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
Раздел 1. Козырьки над подъездами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСН15-02-036-01
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен  (восстановление плиты)
Примечание: 2.5 / 0,043	100 м2	0,072		0,072						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			10,9503					3 329	
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч	115	1,3225	10,9503			304,01		3 329	
	2	ЭМ									30,63	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,14904					43,33	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч	0,14	1,4375	0,01449			1 642,67		23,8	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	0,14	1,4375	0,01449			365,77		5,3	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	1,3	1,4375	0,13455	37,32	1,36	50,76		6,83	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	1,3	1,4375	0,13455			282,64		38,03	
	4	М									4 434,44	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,01		0,00072	35,71	0,58	20,71		0,01	
	[03.2.01.01-0001]
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)
	т	0,013		0,000936	4 800,85	1,45	6 961,23		6,52	
	[01.7.07.29-0111]
	Пакля смоляная пропитанная
	кг	12		0,864	92,95	1,23	114,33		98,78	
	[08.1.02.17-0161]
	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм
	м2	108		7,776	353,61	1,23	434,94		3 382,09	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	3,1		0,2232	3 392,36	1,23	4 172,6		931,32	
	[01.7.15.06-0121]
	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм
	т	0,0025		0,00018	76 630,4	1,14	87 358,66		15,72	
		Итого прямые затраты									7 837,4	
		ФОТ									3 372,33	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					3 035,1	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					1 404,58	
		Всего по позиции							170 515		12 277,08	
2	ГЭСН12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
V=22,96*0,2/100	100 м2	0,04592		0,04592						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,9028782					1 668,39	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	97,2	1,3225	5,9028782			282,64		1 668,39	
	2	ЭМ									12,89	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0178227					7,11	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,07	1,4375	0,0046207			548,43		2,53	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,07	1,4375	0,0046207			318,26		1,47	
	[91.05.01-017]
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч	0,2	1,4375	0,013202	622,62	1,26	784,5		10,36	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	0,2	1,4375	0,013202			427,52		5,64	
	4	М									2 638,02	
	[08.3.05.05-0051]
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
	т	0,57		0,0261744	91 285	1,06	96 762,1		2 532,69	
	[01.7.15.06-0022]
	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм
	кг	4		0,18368	72,97	1,14	83,19		15,28	
	[08.3.03.05-0002]
	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм
	т	0,012		0,000551	149 930,17	1,09	163 423,89		90,05	
		Итого прямые затраты									4 326,41	
		ФОТ									1 675,5	
	Пр/812-012.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Кровли	%	109%	0,9	98,1%					1 643,67	
	Пр/774-012.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Кровли	%	57%	0,85	48,45%					811,78	
		Всего по позиции							147 688,59		6 781,86	
3	ГЭСН46-04-008-01
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
	100 м2	0,1648		0,1648						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,7252976					705,55	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч	14,38	1,15	2,7252976			258,89		705,55	
	2	ЭМ									17,33	
	91.06.03-055
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч	6,22	1,15	1,1788144			14,7		17,33	
		Итого прямые затраты									722,88	
		ФОТ									705,55	
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91%		91%					642,05	
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52%		52%					366,89	
		Всего по позиции							10 508,62		1 731,82	
4	ГЭСНр57-01-021-08
	Разборка вручную стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем
	100 м2	0,1648		0,1648						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,9477016					996,68	
	1-100-17
	Средний разряд работы 1,7
	чел.-ч	20,83	1,15	3,9477016			252,47		996,68	
		Итого прямые затраты									996,68	
4.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	3,2		0,52736			0		0	
		ФОТ									996,68	
	Пр/812-091.0-1	НР Полы при ремонте	%	89%		89%					887,05	
	Пр/774-091.0	СП Полы при ремонте	%	49%		49%					488,37	
		Всего по позиции							14 393,81		2 372,1	
5	ГЭСНр57-01-021-10
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-07
V=0,1648*2	100 м2	0,1648	2	0,3296						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,6646512					672,74	
	1-100-17
	Средний разряд работы 1,7
	чел.-ч	7,03	1,15	2,6646512			252,47		672,74	
		Итого прямые затраты									672,74	
5.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	1,2		0,39552			0		0	
		ФОТ									672,74	
	Пр/812-091.0-1	НР Полы при ремонте	%	89%		89%					598,74	
	Пр/774-091.0	СП Полы при ремонте	%	49%		49%					329,64	
		Всего по позиции							9 715,53		1 601,12	
6	ГЭСН12-01-017-01
	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (30мм)
	100 м2	0,1648		0,1648						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,2961364					1 515,75	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч	24,3	1,3225	5,2961364			286,2		1 515,75	
	2	ЭМ									625,55	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,459586					178,05	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч	1,26	1,4375	0,298494			1 642,67		490,33	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	1,26	1,4375	0,298494			365,77		109,18	
	[91.05.01-017]
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч	0,68	1,4375	0,161092	622,62	1,26	784,5		126,38	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	0,68	1,4375	0,161092			427,52		68,87	
	[91.07.07-011]
	Растворонасосы, производительность 4 м3/ч
	маш.-ч	2,29	1,4375	0,542501	13,69	1,19	16,29		8,84	
	4	М									39,89	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	3,85		0,63448	35,71	0,58	20,71		13,14	
	[12.1.02.06-0022]
	Рубероид кровельный РКП-350
	м2	4,4		0,72512	26,93	1,37	36,89		26,75	
		Итого прямые затраты									2 359,24	
6.1	[04.3.01.09-0014]
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3	1,53		0,252144	3 778,62	1,23	4 647,7		1 171,89	
		ФОТ									1 693,8	
	Пр/812-012.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Кровли	%	109%	0,9	98,1%					1 661,62	
	Пр/774-012.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Кровли	%	57%	0,85	48,45%					820,65	
		Всего по позиции							36 489,08		6 013,4	
7	ГЭСН12-01-017-02
	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01
V=0,1648*15	100 м2	0,1648	15	2,472						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,26922					935,65	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч	1	1,3225	3,26922			286,2		935,65	
	2	ЭМ									144,62	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,106605					41,19	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч	0,02	1,4375	0,07107			1 642,67		116,74	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	0,02	1,4375	0,07107			365,77		26	
	[91.05.01-017]
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,035535	622,62	1,26	784,5		27,88	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,035535			427,52		15,19	
		Итого прямые затраты									1 121,46	
7.1	[04.3.01.09-0014]
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3	0,102		0,252144	3 778,62	1,23	4 647,7		1 171,89	
		ФОТ									976,84	
	Пр/812-012.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Кровли	%	109%	0,9	98,1%					958,28	
	Пр/774-012.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Кровли	%	57%	0,85	48,45%					473,28	
		Всего по позиции							22 602,61		3 724,91	
8	ГЭСН12-01-016-02
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной
	100 м2	0,1648		0,1648						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,6102544					176,83	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч	2,8	1,3225	0,6102544			289,76		176,83	
	2	ЭМ									5,2	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,009476					3,02	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,04	1,4375	0,009476			548,43		5,2	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,04	1,4375	0,009476			318,26		3,02	
		Итого прямые затраты									185,05	
8.1	[01.2.03.05-0005]
	Мастика (праймер) битумная с органическими растворителями для подготовки бетонных, цементно-песчаных и металлических поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -30 до +45 °C, расход 0,2 л/м2
	кг	45		7,416	287,82	1,19	342,51		2 540,05	
		ФОТ									179,85	
	Пр/812-012.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Кровли	%	109%	0,9	98,1%					176,43	
	Пр/774-012.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Кровли	%	57%	0,85	48,45%					87,14	
		Всего по позиции							18 135,13		2 988,67	
9	ГЭСН12-01-002-09
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя
	100 м2	0,1648		0,1648						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,1297333					973,79	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч	14,36	1,3225	3,1297333			311,14		973,79	
	2	ЭМ									57,15	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,068701					27,04	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,09	1,4375	0,021321			548,43		11,69	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,09	1,4375	0,021321			318,26		6,79	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч	0,05	1,4375	0,011845			1 484,25		17,58	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	0,05	1,4375	0,011845			427,52		5,06	
	[91.05.01-017]
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч	0,15	1,4375	0,035535	622,62	1,26	784,5		27,88	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	0,15	1,4375	0,035535			427,52		15,19	
	4	М									283,81	
	[01.3.02.09-0022]
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг	29,94		4,934112	41,38	1,39	57,52		283,81	
		Итого прямые затраты									1 341,79	
9.1	[12.1.02.15-1006]
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, основа полиэстер/стеклохолст, гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не менее 95°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 650/600 Н, толщина 4 мм, масса 1 м2 до 4 кг
	м2	116		19,1168	195,07	1,81	353,08		6 749,76	
9.2	[12.1.02.03-0164]
	Материал рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер/полиэфир, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже 100 °C, масса 5,28 кг/м2, толщина 4,2 мм
	м2	114		18,7872	275,42	1,81	498,51		9 365,61	
		ФОТ									1 000,83	
	Пр/812-012.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Кровли	%	109%	0,9	98,1%					981,81	
	Пр/774-012.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Кровли	%	57%	0,85	48,45%					484,9	
		Всего по позиции							114 829,31		18 923,87	
10	ГЭСН12-01-004-04
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков
	100 м	0,1136		0,1136						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,333378					1 621,4	
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч	35,5	1,3225	5,333378			304,01		1 621,4	
	2	ЭМ									115,82	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,140438					57,37	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,15	1,4375	0,024495			548,43		13,43	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,15	1,4375	0,024495			318,26		7,8	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч	0,1	1,4375	0,01633			1 484,25		24,24	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	0,1	1,4375	0,01633			427,52		6,98	
	[91.05.01-017]
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч	0,61	1,4375	0,099613	622,62	1,26	784,5		78,15	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	0,61	1,4375	0,099613			427,52		42,59	
	4	М									481,57	
	[01.3.02.09-0022]
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг	32,49		3,690864	41,38	1,39	57,52		212,3	
	[04.3.01.09-0014]
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3	0,51		0,057936	3 778,62	1,23	4 647,7		269,27	
		Итого прямые затраты									2 276,16	
10.1	[12.1.02.03-0164]
	Материал рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер/полиэфир, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже 100 °C, масса 5,28 кг/м2, толщина 4,2 мм
	м2	252		28,6272	275,42	1,81	498,51		14 270,95	
		ФОТ									1 678,77	
	Пр/812-012.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Кровли	%	109%	0,9	98,1%					1 646,87	
	Пр/774-012.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Кровли	%	57%	0,85	48,45%					813,36	
		Всего по позиции							167 318,13		19 007,34	
		Итого прямые затраты по разделу 1. Козырьки над подъездами			57 109,96	
		   в том числе		
		   оплата труда (ОТ)			12 595,78	
		   эксплуатация машин и механизмов			1 009,19	
		   оплата труда машинистов (ОТм)			357,11	
		   материальные ресурсы			43 147,88	
		   перевозка			0	
		Итого ФОТ (справочно)			12 952,89	
		Итого накладные расходы			12 231,62	
		Итого сметная прибыль			6 080,59	
		Итого оборудование			0	
		Итого прочие затраты			0	
		Итого по разделу 1. Козырьки над подъездами			75 422,17	
		   в том числе		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   справочно		
		   затраты труда рабочих			43,8295507	
		   затраты труда машинистов			0,9516687	
	
№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
Раздел 2. Входы в подвал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
11	ГЭСН46-04-008-04
	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов
	100 м2	0,1043		0,1043						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,9071255					493,74	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч	15,9	1,15	1,9071255			258,89		493,74	
	2	ЭМ									8,11	
	91.06.03-055
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч	4,6	1,15	0,551747			14,7		8,11	
		Итого прямые затраты									501,85	
11.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	2,18		0,227374			0		0	
		ФОТ									493,74	
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91%		91%					449,3	
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52%		52%					256,74	
		Всего по позиции							11 580,92		1 207,89	
12	ГЭСНр58-01-018-01
	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм
	100 м2	0,1043		0,1043						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,4814865					1 445,14	
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч	45,7	1,15	5,4814865			263,64		1 445,14	
	2	ЭМ									12,07	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0215901					6,87	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,18	1,15	0,0215901			548,43		11,84	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,18	1,15	0,0215901			318,26		6,87	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,23	1,15	0,0275874	6,62	1,28	8,47		0,23	
	4	М									8,36	
	[01.7.15.06-0111]
	Гвозди строительные
	т	0,001		0,0001043	70 296,2	1,14	80 137,67		8,36	
		Итого прямые затраты									1 472,44	
12.1	11.1.03.06-0073
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт I
	м3	0,8		0,08344			11 425,67		953,36	
12.2	999-9900
	Строительный мусор
	т	1,27		0,132461			0		0	
		ФОТ									1 452,01	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					1 306,81	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					667,92	
		Всего по позиции							42 191,08		4 400,53	
13	ГЭСН12-01-033-01
	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой
	100 м2	0,1042		0,1042						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,4648658					1 293,74	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч	32,4	1,3225	4,4648658			289,76		1 293,74	
	2	ЭМ									44,88	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,047932					18,03	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,15	1,4375	0,0224681			548,43		12,32	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,15	1,4375	0,0224681			318,26		7,15	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч	0,12	1,4375	0,0179745			1 484,25		26,68	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	0,12	1,4375	0,0179745			427,52		7,68	
	[91.05.01-017]
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч	0,05	1,4375	0,0074894	622,62	1,26	784,5		5,88	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	0,05	1,4375	0,0074894			427,52		3,2	
	4	М									57,17	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч	3,7856		0,3944595			6,88		2,71	
	[01.7.15.08-0011]
	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей
	т	0,0005		0,0000521	199 827,16	1,14	227 802,96		11,87	
	[01.7.15.14-0083]
	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм
	т	0,0015		0,0001563	239 032,39	1,14	272 496,92		42,59	
		Итого прямые затраты									1 413,82	
13.1	[08.3.09.01-0113]
	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7
	м2	110,364683		11,5	665,48	0,89	592,28		6 811,22	
		ФОТ									1 311,77	
	Пр/812-012.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Кровли	%	109%	0,9	98,1%					1 286,85	
	Пр/774-012.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Кровли	%	57%	0,85	48,45%					635,55	
		Всего по позиции							97 384,26		10 147,44	
		Итого прямые затраты по разделу 2. Входы в подвал			11 152,69	
		   в том числе		
		   оплата труда (ОТ)			3 232,62	
		   эксплуатация машин и механизмов			65,06	
		   оплата труда машинистов (ОТм)			24,9	
		   материальные ресурсы			7 830,11	
		   перевозка			0	
		Итого ФОТ (справочно)			3 257,52	
		Итого накладные расходы			3 042,96	
		Итого сметная прибыль			1 560,21	
		Итого оборудование			0	
		Итого прочие затраты			0	
		Итого по разделу 2. Входы в подвал			15 755,86	
		   в том числе		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   справочно		
		   затраты труда рабочих			11,8534778	
		   затраты труда машинистов			0,0695221	
	
№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
Раздел 3. Фасад	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
14	ГЭСНр61-02-001-03
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (30мм)
Примечание: 2.2 / 2,666; V=2,424+0,124	100 м2	2,548		2,548						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			501,65024					145 358,17	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч	171,2	1,15	501,65024			289,76		145 358,17	
	2	ЭМ									2 620,19	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			3,867864					1 230,99	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	1,32	1,15	3,867864			672,87		2 602,57	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	1,32	1,15	3,867864			318,26		1 230,99	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,71	1,15	2,080442	6,62	1,28	8,47		17,62	
	4	М									23 408,4	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,35		0,8918	35,71	0,58	20,71		18,47	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	2,2		5,6056	3 392,36	1,23	4 172,6		23 389,93	
		Итого прямые затраты									172 617,75	
14.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	4,84		12,33232			0		0	
		ФОТ									146 589,16	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					130 464,35	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					64 499,23	
		Всего по позиции							144 262,69		367 581,33	
15	ГЭСНр61-02-001-04
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-001-03
	100 м2	2,548		2,548						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			94,293836					27 322,58	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч	32,18	1,15	94,293836			289,76		27 322,58	
	2	ЭМ									1 310,21	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,933932					615,49	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	0,66	1,15	1,933932			672,87		1 301,28	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,66	1,15	1,933932			318,26		615,49	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,36	1,15	1,054872	6,62	1,28	8,47		8,93	
	4	М									11 694,96	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	1,1		2,8028	3 392,36	1,23	4 172,6		11 694,96	
		Итого прямые затраты									40 943,24	
15.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	2,42		6,16616			0		0	
		ФОТ									27 938,07	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					24 864,88	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					12 292,75	
		Всего по позиции							30 651,83		78 100,87	
16	ГЭСНр61-04-003-01
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям
	100 м2	2,548		2,548						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			239,10432					61 901,72	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч	81,6	1,15	239,10432			258,89		61 901,72	
	2	ЭМ									211,39	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,380926					121,23	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,13	1,15	0,380926			548,43		208,91	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,13	1,15	0,380926			318,26		121,23	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,1	1,15	0,29302	6,62	1,28	8,47		2,48	
	4	М									125 175,38	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,18		0,45864	35,71	0,58	20,71		9,5	
	[08.1.02.17-0161]
	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм
	м2	110		280,28	353,61	1,23	434,94		121 904,98	
	[03.1.01.01-0002]
	Гипс строительный Г-3
	т	0,25		0,637	4 338,27	1,18	5 119,16		3 260,9	
		Итого прямые затраты									187 409,72	
		ФОТ									62 022,95	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					55 200,43	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					27 290,1	
		Всего по позиции							105 926,31		269 900,25	
17	ГЭСНр62-04-005-05
	Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов - экраны балконов
Примечание: 2.13 / 0,861	100 м2	2,419		2,419						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			71,493545					18 508,96	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч	25,7	1,15	71,493545			258,89		18 508,96	
		Итого прямые затраты									18 508,96	
		ФОТ									18 508,96	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					16 658,06	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					8 514,12	
		Всего по позиции							18 057,52		43 681,14	
18	ГЭСН15-04-019-05
	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную с подготовкой поверхности - экраны балконов
Примечание: 2.14 / 0,861	100 м2	2,419		2,419						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			62,8308641					18 772,23	
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч	9,79	1,3225	31,3194582			318,26		9 967,73	
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч	0,98	1,3225	3,135145			258,89		811,66	
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч	8,68	1,3225	27,7684267			282,64		7 848,47	
	2-100-01
	Рабочий 1 разряда
	чел.-ч	0,19	1,3225	0,6078342			237,51		144,37	
	2	ЭМ									228,85	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,4172775					132,8	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,12	1,4375	0,4172775			548,43		228,85	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,12	1,4375	0,4172775			318,26		132,8	
	4	М									2 265,06	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,0084		0,0203196	35,71	0,58	20,71		0,42	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,009		0,021771	56,11	1,62	90,9		1,98	
	[01.7.07.04-0004]
	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная ДБ
	т	0,0019		0,0045961	80 869,95	1,23	99 470,04		457,17	
	[01.7.17.11-0011]
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2	0,12		0,29028	531,44	1,23	653,67		189,75	
	[14.5.11.02-0105]
	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная
	т	0,0069		0,0166911	65 852	1,47	96 802,44		1 615,74	
		Итого прямые затраты									21 398,94	
18.1	[14.3.02.01-0111]
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	т	0,046		0,111274	52 265,82	1,79	93 555,82		10 410,33	
18.2	[14.4.01.02-0029]
	Грунтовка акриловая ВД-АК-02
	кг	18		43,542	98,12	1,19	116,76		5 083,96	
		ФОТ									18 905,03	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					17 014,53	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					7 873,94	
		Всего по позиции							25 540,18		61 781,7	
19	ГЭСНр53-01-013-01
	Заделка швов карнизных плит: цементным раствором
Примечание: 2.7 / 3,49	10 м	2,62		2,62						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			8,16523					2 424,18	
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч	2,71	1,15	8,16523			296,89		2 424,18	
	4	М									0,54	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,01		0,0262	35,71	0,58	20,71		0,54	
		Итого прямые затраты									2 424,72	
19.1	04.3.01.09-0015
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	м3	0,02		0,0524			4 168,53		218,43	
		ФОТ									2 424,18	
	Пр/812-087.0-1	НР Стены при ремонте	%	92%		92%					2 230,25	
	Пр/774-087.0	СП Стены при ремонте	%	52%		52%					1 260,57	
		Всего по позиции							2 341,21		6 133,97	
20	ГЭСНр53-01-015-01
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (цоколь)
Примечание: 2.1 / 0,8	м3	0,05		0,05						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,034925					541,31	
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч	35,39	1,15	2,034925			266,01		541,31	
	2	ЭМ									17,74	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,024725					8,66	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч	0,2	1,15	0,0115			1 484,25		17,07	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	0,2	1,15	0,0115			427,52		4,92	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,23	1,15	0,013225	37,32	1,36	50,76		0,67	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,23	1,15	0,013225			282,64		3,74	
	4	М									60,1	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,044		0,0022	35,71	0,58	20,71		0,05	
	[04.3.01.12-0003]
	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50
	м3	0,253		0,01265	3 859,62	1,23	4 747,33		60,05	
		Итого прямые затраты									627,81	
20.1	06.1.01.05-0037
	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 150
	1000 шт	0,402		0,0201			15 496,86		311,49	
20.2	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,23		0,0115			0		0	
		ФОТ									549,97	
	Пр/812-087.0-1	НР Стены при ремонте	%	92%		92%					505,97	
	Пр/774-087.0	СП Стены при ремонте	%	52%		52%					285,98	
		Всего по позиции							34 625		1 731,25	
21	ГЭСНр61-03-004-01
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов
Примечание: 2.4 / 0,376	100 м2	0,035		0,035						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			13,01685					4 003,72	
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч	323,4	1,15	13,01685			307,58		4 003,72	
	2	ЭМ									71,96	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,10626					33,82	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	2,64	1,15	0,10626			672,87		71,5	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	2,64	1,15	0,10626			318,26		33,82	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	1,36	1,15	0,05474	6,62	1,28	8,47		0,46	
	4	М									642,83	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,35		0,01225	35,71	0,58	20,71		0,25	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	4,4		0,154	3 392,36	1,23	4 172,6		642,58	
		Итого прямые затраты									4 752,33	
21.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	9,68		0,3388			0		0	
		ФОТ									4 037,54	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					3 593,41	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					1 776,52	
		Всего по позиции							289 207,43		10 122,26	
22	ГЭСН46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2	0,381		0,381						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			9,998583					2 588,53	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч	22,82	1,15	9,998583			258,89		2 588,53	
		Итого прямые затраты									2 588,53	
22.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	4,6		1,7526			0		0	
		ФОТ									2 588,53	
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91%		91%					2 355,56	
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52%		52%					1 346,04	
		Всего по позиции							16 509,53		6 290,13	
23	ГЭСН15-02-036-01
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен  (балкон)
Примечание: 2.5 / 0,043	100 м2	0,381		0,381						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			57,9453375					17 615,96	
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч	115	1,3225	57,9453375			304,01		17 615,96	
	2	ЭМ									162,09	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,7886701					229,29	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч	0,14	1,4375	0,0766763			1 642,67		125,95	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	0,14	1,4375	0,0766763			365,77		28,05	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	1,3	1,4375	0,7119938	37,32	1,36	50,76		36,14	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	1,3	1,4375	0,7119938			282,64		201,24	
	4	М									23 465,66	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,01		0,00381	35,71	0,58	20,71		0,08	
	[03.2.01.01-0001]
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)
	т	0,013		0,004953	4 800,85	1,45	6 961,23		34,48	
	[01.7.07.29-0111]
	Пакля смоляная пропитанная
	кг	12		4,572	92,95	1,23	114,33		522,72	
	[08.1.02.17-0161]
	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм
	м2	108		41,148	353,61	1,23	434,94		17 896,91	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	3,1		1,1811	3 392,36	1,23	4 172,6		4 928,26	
	[01.7.15.06-0121]
	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм
	т	0,0025		0,0009525	76 630,4	1,14	87 358,66		83,21	
		Итого прямые затраты									41 473	
		ФОТ									17 845,25	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					16 060,73	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					7 432,55	
		Всего по позиции							170 515,17		64 966,28	
24	ГЭСНр61-03-006-05
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных и вертикальных тяг и карнизов по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном месте свыше 1 до 5 м2: с земли и лесов
Примечание: 2.6 / 0,0464	100 м2	0,061		0,061						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			28,361645					9 565,25	
	1-100-44
	Средний разряд работы 4,4
	чел.-ч	404,3	1,15	28,361645			337,26		9 565,25	
	2	ЭМ									165,21	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,245525					78,14	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	3,5	1,15	0,245525			672,87		165,21	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	3,5	1,15	0,245525			318,26		78,14	
	4	М									1 476,71	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,35		0,02135	35,71	0,58	20,71		0,44	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	5,8		0,3538	3 392,36	1,23	4 172,6		1 476,27	
		Итого прямые затраты									11 285,31	
24.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	12,8		0,7808			0		0	
		ФОТ									9 643,39	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					8 582,62	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					4 243,09	
		Всего по позиции							395 262,62		24 111,02	
25	ГЭСНр61-02-008-01
	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (шпаклевка)
Примечание: 2.7 / 19,556	100 м2	11,1488		11,1488						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			806,5766592					283 519,76	
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч	62,91	1,15	806,5766592			351,51		283 519,76	
	2	ЭМ									571,26	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			79,6191552					22 503,55	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,57	1,15	7,3080384	37,32	1,36	50,76		370,96	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,57	1,15	7,3080384			282,64		2 065,54	
	[91.07.08-024]
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч	5,64	1,15	72,3111168	2,31	1,2	2,77		200,3	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	5,64	1,15	72,3111168			282,64		20 438,01	
	4	М									59 990,92	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,41		4,571008	35,71	0,58	20,71		94,67	
	[14.2.06.06-0011]
	Латекс СКС-65 ГП
	т	0,01		0,111488	215 084,63	1,89	406 509,95		45 320,98	
	[01.7.17.11-0011]
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2	2		22,2976	531,44	1,23	653,67		14 575,27	
		Итого прямые затраты									366 585,49	
25.1	[04.3.02.09-3278]
	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе и модифицирующих добавок для внешней и внутренней отделки поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций
	кг	360		4 013,568	48,81	1,47	71,75		287 973,5	
		ФОТ									306 023,31	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					272 360,75	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					134 650,26	
		Всего по позиции							95 218,32		1 061 570	
26	ГЭСН15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
Примечание: 2.8 / 23,6114	100 м2	14,209		14,209						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			87,3800216					27 809,57	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч	4,65	1,3225	87,3800216			318,26		27 809,57	
	2	ЭМ									122,39	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,4085088					122,74	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,2042544			548,43		112,02	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,2042544			318,26		65,01	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,2042544	37,32	1,36	50,76		10,37	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,2042544			282,64		57,73	
	4	М									129,16	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,1		1,4209	56,11	1,62	90,9		129,16	
		Итого прямые затраты									28 183,86	
26.1	[14.3.01.01-1002]
	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок
	т	0,0103		0,1463527	60 840,08	1,19	72 399,7		10 595,89	
		ФОТ									27 932,31	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					25 139,08	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					11 633,81	
		Всего по позиции							5 317,24		75 552,64	
27	ГЭСН15-04-027-05
	Шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску 
Примечание: 2.9 / 4,0554	100 м2	3,06		3,06						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			44,110665					13 881,63	
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч	10,9	1,3225	44,110665			314,7		13 881,63	
	2	ЭМ									74,6	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,17595					54,43	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,03	1,4375	0,1319625			548,43		72,37	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,03	1,4375	0,1319625			318,26		42	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0439875	37,32	1,36	50,76		2,23	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0439875			282,64		12,43	
	4	М									61 535,93	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,15		0,459	56,11	1,62	90,9		41,72	
	[01.7.17.11-0011]
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2	4,4		13,464	531,44	1,23	653,67		8 801,01	
	[04.3.02.09-3278]
	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе фасадные
	кг	240		734,4	48,81	1,47	71,75		52 693,2	
		Итого прямые затраты									75 546,59	
		ФОТ									13 936,06	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					12 542,45	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					5 804,37	
		Всего по позиции							30 684,12		93 893,41	
28	ГЭСН13-03-001-03
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577, первый слой- цоколь
Примечание: 2.10 / 1,45	100 м2	0,502		0,502						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,452254					1 246,33	
	1-100-49
	Средний разряд работы 4,9
	чел.-ч	5,2	1,3225	3,452254			361,02		1 246,33	
	2	ЭМ									22,63	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0144326					4,94	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0072163			548,43		3,96	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0072163			318,26		2,3	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0072163			1 642,67		11,85	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0072163			365,77		2,64	
	[91.21.01-012]
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч	1,4	1,4375	1,010275	5,67	1,18	6,69		6,76	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0072163	6,62	1,28	8,47		0,06	
	4	М									691,44	
	[14.5.09.11-0102]
	Уайт-спирит
	кг	1,95		0,9789	60,6	1,18	71,51		70	
	[14.4.03.03-0102]
	Лак битумный БТ-577
	т	0,013		0,006526	80 020,98	1,19	95 224,97		621,44	
		Итого прямые затраты									1 965,34	
		ФОТ									1 251,27	
	Пр/812-013.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94%	0,9	84,6%					1 058,57	
	Пр/774-013.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51%	0,85	43,35%					542,43	
		Всего по позиции							7 104,26		3 566,34	
29	ГЭСН13-03-003-02
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577 - цоколь
Примечание: 2.11 / 1,45; V=0,502*2	100 м2	0,502	2	1,004						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			7,9136284					2 377,65	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч	5,96	1,3225	7,9136284			300,45		2 377,65	
	2	ЭМ									45,94	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0432975					14,47	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,02	1,4375	0,028865			548,43		15,83	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,02	1,4375	0,028865			318,26		9,19	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0144325			1 642,67		23,71	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0144325			365,77		5,28	
	[91.21.01-012]
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч	0,65	1,4375	0,9381125	5,67	1,18	6,69		6,28	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0144325	6,62	1,28	8,47		0,12	
	4	М									980,24	
	[14.5.09.11-0102]
	Уайт-спирит
	кг	3		3,012	60,6	1,18	71,51		215,39	
	[14.4.03.03-0102]
	Лак битумный БТ-577
	т	0,008		0,008032	80 020,98	1,19	95 224,97		764,85	
		Итого прямые затраты									3 418,3	
		ФОТ									2 392,12	
	Пр/812-013.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94%	0,9	84,6%					2 023,73	
	Пр/774-013.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51%	0,85	43,35%					1 036,98	
		Всего по позиции							12 906,39		6 479,01	
30	ГЭСН15-04-019-07
	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности
Примечание: 2.12 / 22,1614	100 м2	14,209		14,209						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			262,891721					80 788,8	
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч	9,79	1,3225	183,9678305			318,26		58 549,6	
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч	4,12	1,3225	77,4205783			282,64		21 882,15	
	2-100-01
	Рабочий 1 разряда
	чел.-ч	0,08	1,3225	1,5033122			237,51		357,05	
	2	ЭМ									672,12	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,2255263					390,04	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,06	1,4375	1,2255263			548,43		672,12	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,06	1,4375	1,2255263			318,26		390,04	
		Итого прямые затраты									81 850,96	
30.1	[14.3.02.01-0111]
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 фасадная
	т	0,046		0,653614	52 265,82	1,79	93 555,82		61 149,39	
30.2	[14.4.01.02-0029]
	Грунтовка акриловая ВД-АК
	кг	14		198,926	98,12	1,19	116,76		23 226,6	
		ФОТ									81 178,84	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					73 060,96	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					33 810,99	
		Всего по позиции							19 220,14		273 098,9	
31	ГЭСНр58-01-020-01
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
Примечание: 2.15 / 0,284; V=0,748+0,03	100 м	0,778		0,778						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			37,049527					10 471,68	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	41,41	1,15	37,049527			282,64		10 471,68	
	2	ЭМ									23,26	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,107364					31,62	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,04	1,15	0,035788			548,43		19,63	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,04	1,15	0,035788			318,26		11,39	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,08	1,15	0,071576	37,32	1,36	50,76		3,63	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,08	1,15	0,071576			282,64		20,23	
	4	М									1 012,25	
	[01.7.15.06-0111]
	Гвозди строительные
	т	0,004		0,003112	70 296,2	1,14	80 137,67		249,39	
	[08.3.03.05-0001]
	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм
	т	0,006		0,004668	149 930,17	1,09	163 423,89		762,86	
		Итого прямые затраты									11 538,81	
31.1	[08.3.05.05-0051]
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
	т	0,184		0,143152	91 285	1,06	96 762,1		13 851,69	
31.2	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,224		0,174272			0		0	
		ФОТ									10 503,3	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					9 452,97	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					4 831,52	
		Всего по позиции							50 996,13		39 674,99	
32	ГЭСНр62-03-002-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза (двери подъездов)
Примечание: 2.17 / 0,143	100 м2	0,18		0,18						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,7674					1 091,64	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч	18,2	1,15	3,7674			289,76		1 091,64	
	2	ЭМ									1,14	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,00207					0,66	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,15	0,00207			548,43		1,14	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,15	0,00207			318,26		0,66	
	4	М									116,69	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,1		0,018	56,11	1,62	90,9		1,64	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т	0,009		0,00162	60 697,21	1,17	71 015,74		115,05	
		Итого прямые затраты									1 210,13	
32.1	[14.4.02.04-0162]
	Краска масляная 
	т	0,0161		0,002898	77 205,08	1,37	105 770,96		306,52	
		ФОТ									1 092,3	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					983,07	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					502,46	
		Всего по позиции							16 678,78		3 002,18	
33	ГЭСНр62-03-008-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза
V=0,0137+0,128	100 м2	0,1417		0,1417						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			12,026079					3 441,86	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч	73,8	1,15	12,026079			286,2		3 441,86	
	2	ЭМ									0,89	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0016296					0,52	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,15	0,0016296			548,43		0,89	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,15	0,0016296			318,26		0,52	
	4	М									69,72	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,1		0,01417	56,11	1,62	90,9		1,29	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т	0,0068		0,0009636	60 697,21	1,17	71 015,74		68,43	
		Итого прямые затраты									3 512,99	
33.1	[14.4.02.04-0162]
	Краска масляная
	т	0,0113		0,0016012	77 205,08	1,37	105 770,96		169,36	
		ФОТ									3 442,38	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					3 098,14	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					1 583,49	
		Всего по позиции							59 025,97		8 363,98	
34	ГЭСНр62-03-005-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза
	100 м2	0,189		0,189						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			16,105635					4 322,59	
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч	74,1	1,15	16,105635			268,39		4 322,59	
	2	ЭМ									1,19	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0021735					0,69	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,15	0,0021735			548,43		1,19	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,15	0,0021735			318,26		0,69	
	4	М									121,18	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,1		0,0189	56,11	1,62	90,9		1,72	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т	0,0089		0,0016821	60 697,21	1,17	71 015,74		119,46	
		Итого прямые затраты									4 445,65	
34.1	[14.4.02.04-0162]
	Краска масляная 
	т	0,0161		0,0030429	77 205,08	1,37	105 770,96		321,85	
		ФОТ									4 323,28	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					3 890,95	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					1 988,71	
		Всего по позиции							56 334,18		10 647,16	
35	ГЭСН08-07-001-02
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
Примечание: 2.18 / 25,264	100 м2	14,033		14,033						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			807,3009488					231 049,53	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч	43,5	1,3225	807,3009488			286,2		231 049,53	
	2	ЭМ									774,42	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,4120706					449,41	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,07	1,4375	1,4120706			548,43		774,42	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,07	1,4375	1,4120706			318,26		449,41	
	4	М									53 217,93	
	[11.1.03.01-0063]
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
	м3	0,009		0,126297	16 496,03	0,89	14 681,47		1 854,23	
	[01.7.16.02-0002]
	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м
	т	0,035		0,491155	91 734,54	1,14	104 577,38		51 363,7	
		Итого прямые затраты									285 491,29	
35.1	[11.2.13.06-0013]
	Щиты настила, толщина 40 мм
	м2	3,4		47,7122	625,83	1,53	957,52		45 685,39	
		ФОТ									231 498,94	
	Пр/812-008.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110%	0,9	99%					229 183,95	
	Пр/774-008.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69%	0,85	58,65%					135 774,13	
		Всего по позиции							49 606,98		696 134,76	
36	ГЭСНр65-03-006-01
	Смена жалюзийных решеток (продухи)
Примечание: 2.19 / 0,04	100 шт	0,04		0,04						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,12474					600,54	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	46,19	1,15	2,12474			282,64		600,54	
	2	ЭМ									0,02	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,00046					0,13	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,01	1,15	0,00046	37,32	1,36	50,76		0,02	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,01	1,15	0,00046			282,64		0,13	
	4	М									10,26	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,02		0,0008	35,71	0,58	20,71		0,02	
	[03.1.01.01-0002]
	Гипс строительный Г-3
	т	0,05		0,002	4 338,27	1,18	5 119,16		10,24	
		Итого прямые затраты									610,95	
36.1	[19.2.03.09-0041]
	Решетка металлическая, размеры 200х200 мм
	шт	100		4	513,61	1,01	518,75		2 075	
36.2	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,07		0,0028			0		0	
		ФОТ									600,67	
	Пр/812-099.2-1	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое	%	103%		103%					618,69	
	Пр/774-099.2	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое	%	52%		52%					312,35	
		Всего по позиции							90 424,75		3 616,99	
37	ГЭСН10-02-001-01
	Укладка щитов на приямки
	100 м2	0,045		0,045						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,3866413					350,09	
	1-100-17
	Средний разряд работы 1,7
	чел.-ч	23,3	1,3225	1,3866413			252,47		350,09	
	2	ЭМ									189,35	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,2050594					74,24	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	1,9	1,4375	0,1229063			548,43		67,41	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	1,9	1,4375	0,1229063			318,26		39,12	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч	1,27	1,4375	0,0821531			1 484,25		121,94	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	1,27	1,4375	0,0821531			427,52		35,12	
		Итого прямые затраты									613,68	
37.1	11.1.03.06-0123
	Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I
	м3	100		4,5			19 193,89		86 372,51	
		ФОТ									424,33	
	Пр/812-010.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Деревянные конструкции	%	108%	0,9	97,2%					412,45	
	Пр/774-010.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Деревянные конструкции	%	55%	0,85	46,75%					198,37	
		Всего по позиции							1 946 600,22		87 597,01	
38	ГЭСН10-01-044-12
	Обивка : по дереву с одной стороны (Профнастилом)
	100 м2	0,045		0,045						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,7485024					1 285,7	
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч	79,79	1,3225	4,7485024			270,76		1 285,7	
	2	ЭМ									10,62	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0116437					4,2	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,11	1,4375	0,0071156			548,43		3,9	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,11	1,4375	0,0071156			318,26		2,26	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч	0,07	1,4375	0,0045281			1 484,25		6,72	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	0,07	1,4375	0,0045281			427,52		1,94	
	4	М									4,49	
	[01.7.15.06-0022]
	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм
	кг	1,2		0,054	72,97	1,14	83,19		4,49	
		Итого прямые затраты									1 305,01	
38.1	[08.3.09.02-0001]
	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием Н35-1000-0,5
	м2	100		4,5	772,44	0,89	687,47		3 093,62	
		ФОТ									1 289,9	
	Пр/812-010.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Деревянные конструкции	%	108%	0,9	97,2%					1 253,78	
	Пр/774-010.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Деревянные конструкции	%	55%	0,85	46,75%					603,03	
		Всего по позиции							139 009,78		6 255,44	
Балконы	
39	ГЭСНр57-01-002-04
	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм (30мм) (балкон)
	100 м2	0,314		0,314						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			40,15432					11 349,22	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	111,2	1,15	40,15432			282,64		11 349,22	
	2	ЭМ									940,53	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,64998					183,71	
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч	38,4	1,15	13,86624			2,44		33,83	
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч	19,2	1,15	6,93312			126,02		873,71	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	1,8	1,15	0,64998	37,32	1,36	50,76		32,99	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	1,8	1,15	0,64998			282,64		183,71	
		Итого прямые затраты									12 473,46	
39.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	33		10,362			0		0	
		ФОТ									11 532,93	
	Пр/812-091.0-1	НР Полы при ремонте	%	89%		89%					10 264,31	
	Пр/774-091.0	СП Полы при ремонте	%	49%		49%					5 651,14	
		Всего по позиции							90 410,54		28 388,91	
40	ГЭСНр57-01-002-09
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к норме 57-01-002-04
V=-0,314*24	100 м2	-0,314	24	-7,536						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			-23,572608					-6 662,56	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	2,72	1,15	-23,572608			282,64		-6 662,56	
		Итого прямые затраты									-6 662,56	
40.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	1,1		-8,2896			0		0	
		ФОТ									-6 662,56	
	Пр/812-091.0-1	НР Полы при ремонте	%	89%		89%					-5 929,68	
	Пр/774-091.0	СП Полы при ремонте	%	49%		49%					-3 264,65	
		Всего по позиции							50 499,65		-15 856,89	
41	ГЭСН11-01-004-03
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой - в один слой
	100 м2	0,314		0,314						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			12,291844					4 087,16	
	1-100-43
	Средний разряд работы 4,3
	чел.-ч	29,6	1,3225	12,291844			332,51		4 087,16	
	2	ЭМ									189,02	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,2527701					76,75	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,33	1,4375	0,1489538			548,43		81,69	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,33	1,4375	0,1489538			318,26		47,41	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,23	1,4375	0,1038163	37,32	1,36	50,76		5,27	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,23	1,4375	0,1038163			282,64		29,34	
	[91.21.22-421]
	Термосы 100 л
	маш.-ч	7	1,4375	3,159625	26,26	1,23	32,3		102,06	
	4	М									3 933,85	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,5		0,157	56,11	1,62	90,9		14,27	
	[01.2.01.02-0031]
	Битум нефтяной строительный изоляционный БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V
	т	0,023		0,007222	23 335,8	1,25	29 169,75		210,66	
	[01.3.01.01-0010]
	Бензин-растворитель
	кг	54		16,956	160,27	1,05	168,28		2 853,36	
	[01.3.05.30-0001]
	Сополимер (смола) метакриловой кислоты и ее эфира
	т	0,004		0,001256	577 267,39	1,18	681 175,52		855,56	
		Итого прямые затраты									8 286,78	
41.1	[01.2.03.03-0067]
	Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-100
	т	0,246		0,077244	28 495,35	1,19	33 909,47		2 619,3	
41.2	[12.1.02.15-1006]
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, основа полиэстер/стеклохолст, гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не менее 95°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 650/600 Н, толщина 4 мм, масса 1 м2 до 4 кг
	м2	112		35,168	195,07	1,81	353,08		12 417,12	
		ФОТ									4 163,91	
	Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Полы	%	112%	0,9	100,8%					4 197,22	
	Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Полы	%	65%	0,85	55,25%					2 300,56	
		Всего по позиции							94 971,27		29 820,98	
42	ГЭСН11-01-015-01
	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм
	100 м2	0,314		0,314						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			16,6106					4 379,22	
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч	40	1,3225	16,6106			263,64		4 379,22	
	2	ЭМ									850,34	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,8711538					287,5	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч	1,1	1,4375	0,4965125			1 642,67		815,61	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	1,1	1,4375	0,4965125			365,77		181,61	
	[91.07.04-002]
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч	3,41	1,4375	1,5391888	8,54	1,05	8,97		13,81	
	91.21.22-638
	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт
	маш.-ч	0,7	1,4375	0,3159625			6,02		1,9	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,83	1,4375	0,3746413	37,32	1,36	50,76		19,02	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,83	1,4375	0,3746413			282,64		105,89	
	4	М									22,76	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	3,5		1,099	35,71	0,58	20,71		22,76	
		Итого прямые затраты									5 539,82	
42.1	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3	3,06		0,96084			5 967,31		5 733,63	
		ФОТ									4 666,72	
	Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Полы	%	112%	0,9	100,8%					4 704,05	
	Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Полы	%	65%	0,85	55,25%					2 578,36	
		Всего по позиции							59 095,1		18 555,86	
Водосточные трубы	
43	ГЭСНр58-01-010-01
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 м	1,402		1,402						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			59,33264					16 769,78	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	36,8	1,15	59,33264			282,64		16 769,78	
	2	ЭМ									114,95	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,209599					66,71	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,13	1,15	0,209599			548,43		114,95	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,13	1,15	0,209599			318,26		66,71	
	4	М									46,04	
	[08.3.03.06-0002]
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т	0,0005		0,000701	60 258,2	1,09	65 681,44		46,04	
		Итого прямые затраты									16 997,48	
43.1	[08.1.02.22-0001]
	Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, толщина 0,5 мм, диаметр 140 мм
	м	114,5		160,529	196,34	1,2	235,61		37 822,24	
		ФОТ									16 836,49	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					15 152,84	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					7 744,79	
		Всего по позиции							55 433,2		77 717,35	
44	ГЭСНр58-01-010-03
	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей
	100 шт	0,25		0,25						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			15,41					4 355,48	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	53,6	1,15	15,41			282,64		4 355,48	
	2	ЭМ									12,61	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,023					7,32	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,08	1,15	0,023			548,43		12,61	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,08	1,15	0,023			318,26		7,32	
	4	М									340,69	
	[01.7.15.03-0012]
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10, длина болта 16-160 мм
	т	0,01		0,0025	119 541,4	1,14	136 277,2		340,69	
		Итого прямые затраты									4 716,1	
44.1	[12.1.01.05-0053]
	Колено трубы 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм
	шт	100		25	237,18	1,2	284,62		7 115,5	
44.2	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,08		0,02			0		0	
		ФОТ									4 362,8	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					3 926,52	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					2 006,89	
		Всего по позиции							71 060,04		17 765,01	
45	ГЭСНр58-01-010-05
	Смена: отливов (отметов) водосточных труб
	100 шт	0,1		0,1						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,1865					1 465,91	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	45,1	1,15	5,1865			282,64		1 465,91	
	2	ЭМ									5,05	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0092					2,93	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,08	1,15	0,0092			548,43		5,05	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,08	1,15	0,0092			318,26		2,93	
	4	М									408,83	
	[01.7.15.03-0012]
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10, длина болта 16-160 мм
	т	0,03		0,003	119 541,4	1,14	136 277,2		408,83	
		Итого прямые затраты									1 882,72	
45.1	[12.1.01.05-0052]
	Колено трубы сливное 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм
	шт	100		10	237,1	1,2	284,52		2 845,2	
45.2	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,008		0,0008			0		0	
		ФОТ									1 468,84	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					1 321,96	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					675,67	
		Всего по позиции							67 255,5		6 725,55	
46	ГЭСНр58-01-010-06
	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 шт	0,1		0,1						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,1865					1 465,91	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	45,1	1,15	5,1865			282,64		1 465,91	
	2	ЭМ									5,05	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0092					2,93	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,08	1,15	0,0092			548,43		5,05	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,08	1,15	0,0092			318,26		2,93	
	4	М									408,83	
	[01.7.15.03-0012]
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10, длина болта 16-160 мм
	т	0,03		0,003	119 541,4	1,14	136 277,2		408,83	
		Итого прямые затраты									1 882,72	
46.1	[08.1.02.01-0002]
	Воронка для сбора атмосферных осадков из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм, диаметр 216 мм
	шт	100		10	528,32	1,2	633,98		6 339,8	
46.2	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,08		0,008			0		0	
		ФОТ									1 468,84	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					1 321,96	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					675,67	
		Всего по позиции							102 201,5		10 220,15	
47	ГЭСНр58-01-022-01
	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах
	100 шт	1		1						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			43,47					11 769,94	
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч	37,8	1,15	43,47			270,76		11 769,94	
	2	ЭМ									6,31	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0115					3,66	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,15	0,0115			548,43		6,31	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,15	0,0115			318,26		3,66	
	4	М									6 692,66	
	[08.1.02.11-0001]
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т	0,078		0,078	55 898,18	1,52	84 965,23		6 627,29	
	[08.3.03.05-0001]
	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм
	т	0,0004		0,0004	149 930,17	1,09	163 423,89		65,37	
		Итого прямые затраты									18 472,57	
47.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,008		0,008			0		0	
		ФОТ									11 773,6	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					10 596,24	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					5 415,86	
		Всего по позиции							34 484,67		34 484,67	
48	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную
V=25,29*0,1	т	2,529		2,529			786,73		1 989,64	
		Всего по позиции									1 989,64	
49	49-1
	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
V=25,29*0,9	т	22,761		22,761			59,29		1 349,5	
		Всего по позиции									1 349,5	
50	02-15-1-01-0017
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км
	т	25,29		25,29			186,89		4 726,45	
		Всего по позиции									4 726,45	
		Итого прямые затраты по разделу 3. Фасад			2 067 702,36	
		   в том числе		
		   оплата труда (ОТ)			1 019 820,04	
		   эксплуатация машин и механизмов			9 421,33	
		   оплата труда машинистов (ОТм)			26 733,57	
		   материальные ресурсы			1 003 661,83	
		   перевозка			8 065,59	
		Итого ФОТ (справочно)			1 046 553,61	
		Итого накладные расходы			958 165,75	
		Итого сметная прибыль			493 872,08	
		Итого оборудование			0	
		Итого прочие затраты			0	
		Итого по разделу 3. Фасад			3 519 740,19	
		   в том числе		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   справочно		
		   затраты труда рабочих			3 359,7995943	
		   затраты труда машинистов			93,0309237	
	
		ИТОГИ ПО СМЕТЕ		
				
		ВСЕГО строительные работы			3 610 918,22	
		   в том числе		
		   Всего прямые затраты			2 135 965,01	
		      в том числе		
		      оплата труда (ОТ)			1 035 648,44	
		      эксплуатация машин и механизмов			10 495,58	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			27 115,58	
		      материальные ресурсы			1 054 639,82	
		      перевозка			8 065,59	
		   Всего ФОТ (справочно)			1 062 764,02	
		   Всего накладные расходы			973 440,33	
		   Всего сметная прибыль			501 512,88	
				
		ВСЕГО по смете			3 610 918,22	
		   в том числе		
		   Всего прямые затраты			2 135 965,01	
		      в том числе		
		      оплата труда (ОТ)			1 035 648,44	
		      эксплуатация машин и механизмов			10 495,58	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			27 115,58	
		      материальные ресурсы			1 054 639,82	
		      перевозка			8 065,59	
		   Всего ФОТ (справочно)			1 062 764,02	
		   Всего накладные расходы			973 440,33	
		   Всего сметная прибыль			501 512,88	
		   Всего оборудование			0	
		   Всего прочие затраты			0	
				
		Справочно		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   затраты труда рабочих			3 415,4826228	
		   затраты труда машинистов			94,0521145	
		Итого			3 610 918,22	
		Итого			3 610 918,22	
	(Приказ Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр п. 179(в редакции приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 года №557/пр))	Резерв средств на непредвиденные расходы и затраты 	((3 610 918,22+0+0+0)*2%) = 72 218,36	2%	72 218,36	
		Итого			3 683 136,58	
		НДС	(3 683 136,58*20%) = 736 627,32	20%	736 627,32	
		Итого			4 419 763,9	
	
Составил:	 	С.М.Сорокина	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		
Проверил:	 		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		
	
		"УТВЕРЖДАЮ"	
		_________________________	
Капитальный ремонт фасада МКД  по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 56/12	
(наименование стройки)	
Капитальный ремонт фасада МКД  по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 56/12	
(наименование объекта капитального строительства)	
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ	
на капитальный ремонт фасада	
Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1 К=1,15; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б К=1,15 к ЗП и К=1,25 к ЭМ	
	
№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Формула расчета объемов работ и расхода материалов	Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации	Дополнительная информация	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен  (восстановление плиты)	100 м2	0,072	V=0,072			
2	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,04592	V=22,96*0,2/100			
3	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	0,1648	V=0,1648			
4	Разборка вручную стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем	100 м2	0,1648	V=0,1648			
4.1	Строительный мусор	т	0,52736	V=0,1648*3,2			
5	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-07	100 м2	0,3296	V=0,1648*2			
5.1	Строительный мусор	т	0,39552	V=0,1648*2*1,2			
6	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (30мм)	100 м2	0,1648	V=0,1648			
6.1	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,252144	V=0,1648*1,53			
7	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01	100 м2	2,472	V=0,1648*15			
7.1	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,252144	V=0,1648*15*0,102			
8	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	0,1648	V=0,1648			
8.1	Мастика (праймер) битумная с органическими растворителями для подготовки бетонных, цементно-песчаных и металлических поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -30 до +45 °C, расход 0,2 л/м2	кг	7,416	V=0,1648*45			
9	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	0,1648	V=0,1648			
9.1	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, основа полиэстер/стеклохолст, гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не менее 95°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 650/600 Н, толщина 4 мм, масса 1 м2 до 4 кг	м2	19,1168	V=0,1648*116			
9.2	Материал рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер/полиэфир, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже 100 °C, масса 5,28 кг/м2, толщина 4,2 мм	м2	18,7872	V=0,1648*114			
10	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м	0,1136	V=0,1136			
10.1	Материал рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер/полиэфир, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже 100 °C, масса 5,28 кг/м2, толщина 4,2 мм	м2	28,6272	V=0,1136*252			
11	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	100 м2	0,1043	V=0,1043			
11.1	Строительный мусор	т	0,227374	V=0,1043*2,18			
12	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм	100 м2	0,1043	V=0,1043			
12.1	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт I	м3	0,08344	V=0,1043*0,8			
12.2	Строительный мусор	т	0,132461	V=0,1043*1,27			
13	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2	0,1042	V=0,1042			
13.1	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7	м2	11,5	V=0,1042*110,364683			
14	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (30мм)	100 м2	2,548	V=2,424+0,124			
14.1	Строительный мусор	т	12,33232	V=(2,424+0,124)*4,84			
15	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-001-03	100 м2	2,548	V=2,548			
15.1	Строительный мусор	т	6,16616	V=2,548*2,42			
16	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	2,548	V=2,548			
17	Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов - экраны балконов	100 м2	2,419	V=2,419			
18	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную с подготовкой поверхности - экраны балконов	100 м2	2,419	V=2,419			
18.1	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т	0,111274	V=2,419*0,046			
18.2	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	43,542	V=2,419*18			
19	Заделка швов карнизных плит: цементным раствором	10 м	2,62	V=2,62			
19.1	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,0524	V=2,62*0,02			
20	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (цоколь)	м3	0,05	V=0,05			
20.1	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт	0,0201	V=0,05*0,402			
20.2	Строительный мусор	т	0,0115	V=0,05*0,23			
21	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2	0,035	V=0,035			
21.1	Строительный мусор	т	0,3388	V=0,035*9,68			
22	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,381	V=0,381			
22.1	Строительный мусор	т	1,7526	V=0,381*4,6			
23	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен  (балкон)	100 м2	0,381	V=0,381			
24	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных и вертикальных тяг и карнизов по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном месте свыше 1 до 5 м2: с земли и лесов	100 м2	0,061	V=0,061			
24.1	Строительный мусор	т	0,7808	V=0,061*12,8			
25	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (шпаклевка)	100 м2	11,1488	V=11,1488			
25.1	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе и модифицирующих добавок для внешней и внутренней отделки поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций	кг	4 013,568	V=11,1488*120*3			
26	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	14,209	V=14,209			
26.1	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок	т	0,1463527	V=14,209*0,0103			
27	Шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску 	100 м2	3,06	V=3,06			
28	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577, первый слой- цоколь	100 м2	0,502	V=0,502			
29	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577 - цоколь	100 м2	1,004	V=0,502*2			
30	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	14,209	V=14,209			
30.1	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 фасадная	т	0,653614	V=14,209*0,046			
30.2	Грунтовка акриловая ВД-АК	кг	198,926	V=14,209*14			
31	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,778	V=0,748+0,03			
31.1	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,143152	V=(0,748+0,03)*0,184			
31.2	Строительный мусор	т	0,174272	V=(0,748+0,03)*0,224			
32	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза (двери подъездов)	100 м2	0,18	V=0,18			
32.1	Краска масляная 	т	0,002898	V=0,18*0,0161			
33	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м2	0,1417	V=0,0137+0,128			
33.1	Краска масляная	т	0,0016012	V=(0,0137+0,128)*0,0113			
34	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,189	V=0,189			
34.1	Краска масляная 	т	0,0030429	V=0,189*0,0161			
35	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	14,033	V=14,033			
35.1	Щиты настила, толщина 40 мм	м2	47,7122	V=14,033*3,4			
36	Смена жалюзийных решеток (продухи)	100 шт	0,04	V=0,04			
36.1	Решетка металлическая, размеры 200х200 мм	шт	4	V=0,04*100			
36.2	Строительный мусор	т	0,0028	V=0,04*0,07			
37	Укладка щитов на приямки	100 м2	0,045	V=0,045			
37.1	Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I	м3	4,5	V=0,045*100			
38	Обивка : по дереву с одной стороны (Профнастилом)	100 м2	0,045	V=0,045			
38.1	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием Н35-1000-0,5	м2	4,5	V=0,045*100			
39	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм (30мм) (балкон)	100 м2	0,314	V=0,314			
39.1	Строительный мусор	т	10,362	V=0,314*33			
40	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к норме 57-01-002-04	100 м2	-7,536	V=-0,314*24			
40.1	Строительный мусор	т	-8,2896	V=-0,314*24*1,1			
41	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой - в один слой	100 м2	0,314	V=0,314			
41.1	Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-100	т	0,077244	V=0,314*0,246			
41.2	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, основа полиэстер/стеклохолст, гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не менее 95°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 650/600 Н, толщина 4 мм, масса 1 м2 до 4 кг	м2	35,168	V=0,314*112			
42	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2	0,314	V=0,314			
42.1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	0,96084	V=0,314*3,06			
43	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	1,402	V=1,402			
43.1	Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, толщина 0,5 мм, диаметр 140 мм	м	160,529	V=1,402*114,5			
44	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт	0,25	V=0,25			
44.1	Колено трубы 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм	шт	25	V=0,25*100			
44.2	Строительный мусор	т	0,02	V=0,25*0,08			
45	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт	0,1	V=0,1			
45.1	Колено трубы сливное 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм	шт	10	V=0,1*100			
45.2	Строительный мусор	т	0,0008	V=0,1*0,008			
46	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт	0,1	V=0,1			
46.1	Воронка для сбора атмосферных осадков из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм, диаметр 216 мм	шт	10	V=0,1*100			
46.2	Строительный мусор	т	0,008	V=0,1*0,08			
47	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт	1	V=1			
47.1	Строительный мусор	т	0,008	V=1*0,008			
48	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную	т	2,529	V=25,29*0,1			
49	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	22,761	V=25,29*0,9			
50	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км	т	25,29	V=25,29			
	
Составил:		А.И.Бабарыкин