"СОГЛАСОВАНО"		"УТВЕРЖДАЮ"	

Директор ООО «Управление территориями» ________________ А.В. Вербицкая	

				
Наименование программного продукта	SmetaWIZARD	
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 14 ноября 2023 г. № 817/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»	
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 14 ноября 2023 г. № 817/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»	
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Приказ Министерства строительства; архитектуры и имущественных отношений Новгородской области от 21.02.2023 № 414	
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы		
Наименование субъекта Российской Федерации	53. Новгородская область	
Наименование зоны субъекта Российской Федерации		
Капитальный ремонт фасада МКД  по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 25	
(наименование стройки)	
Капитальный ремонт фасада МКД  по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 25	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №	ЛС-07		
на капитальный ремонт фасада	
(наименование работ и затрат)	
Составлен	ресурсно-индексным	методом	
Основание	дефектная ведомость	
	(проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен в текущем уровне цен	1 квартал 2024 г.		
Сметная стоимость	3 541,52	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	873,07	тыс. руб.	
   в том числе:			Средства на оплату труда машинистов	25,52	тыс. руб.	
   строительных работ	3 541,52	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	2 821,1621906	чел.-ч	
   монтажных работ	0	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	89,0231458	чел.-ч	
   оборудования	0	тыс. руб.				
   прочих затрат	0	тыс. руб.				
	
№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
Раздел 1. Фасад	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСНр61-02-001-03
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (30мм)
Примечание: 2.2 / 2,666; V=1,988+0,198	100 м2	2,186		2,186						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			430,37968					124 706,82	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч	171,2	1,15	430,37968			289,76		124 706,82	
	2	ЭМ									2 247,94	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			3,318348					1 056,1	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	1,32	1,15	3,318348			672,87		2 232,82	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	1,32	1,15	3,318348			318,26		1 056,1	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,71	1,15	1,784869	6,62	1,28	8,47		15,12	
	4	М									20 082,72	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,35		0,7651	35,71	0,58	20,71		15,85	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	2,2		4,8092	3 392,36	1,23	4 172,6		20 066,87	
		Итого прямые затраты									148 093,58	
1.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	4,84		10,58024			0		0	
		ФОТ									125 762,92	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					111 929	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					55 335,68	
		Всего по позиции							144 262,7		315 358,26	
2	ГЭСНр61-02-001-04
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-001-03
	100 м2	2,186		2,186						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			80,897302					23 440,8	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч	32,18	1,15	80,897302			289,76		23 440,8	
	2	ЭМ									1 124,08	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,659174					528,05	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	0,66	1,15	1,659174			672,87		1 116,41	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,66	1,15	1,659174			318,26		528,05	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,36	1,15	0,905004	6,62	1,28	8,47		7,67	
	4	М									10 033,43	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	1,1		2,4046	3 392,36	1,23	4 172,6		10 033,43	
		Итого прямые затраты									35 126,36	
2.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	2,42		5,29012			0		0	
		ФОТ									23 968,85	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					21 332,28	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					10 546,29	
		Всего по позиции							30 651,84		67 004,93	
3	ГЭСНр61-04-003-01
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям
	100 м2	2,186		2,186						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			205,13424					53 107,2	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч	81,6	1,15	205,13424			258,89		53 107,2	
	2	ЭМ									181,36	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,326807					104,01	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,13	1,15	0,326807			548,43		179,23	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,13	1,15	0,326807			318,26		104,01	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,1	1,15	0,25139	6,62	1,28	8,47		2,13	
	4	М									107 391,44	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,18		0,39348	35,71	0,58	20,71		8,15	
	[08.1.02.17-0161]
	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм
	м2	110		240,46	353,61	1,23	434,94		104 585,67	
	[03.1.01.01-0002]
	Гипс строительный Г-3
	т	0,25		0,5465	4 338,27	1,18	5 119,16		2 797,62	
		Итого прямые затраты									160 784,01	
		ФОТ									53 211,21	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					47 357,98	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					23 412,93	
		Всего по позиции							105 926,31		231 554,92	
4	ГЭСНр53-01-015-01
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (цоколь)
Примечание: 2.1 / 0,8	м3	0,1		0,1						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,06985					1 082,62	
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч	35,39	1,15	4,06985			266,01		1 082,62	
	2	ЭМ									35,48	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,04945					17,31	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч	0,2	1,15	0,023			1 484,25		34,14	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	0,2	1,15	0,023			427,52		9,83	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,23	1,15	0,02645	37,32	1,36	50,76		1,34	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,23	1,15	0,02645			282,64		7,48	
	4	М									120,2	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,044		0,0044	35,71	0,58	20,71		0,09	
	[04.3.01.12-0003]
	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50
	м3	0,253		0,0253	3 859,62	1,23	4 747,33		120,11	
		Итого прямые затраты									1 255,61	
4.1	06.1.01.05-0037
	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 150
	1000 шт	0,402		0,0402			15 496,86		622,97	
4.2	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,23		0,023			0		0	
		ФОТ									1 099,93	
	Пр/812-087.0-1	НР Стены при ремонте	%	92%		92%					1 011,94	
	Пр/774-087.0	СП Стены при ремонте	%	52%		52%					571,96	
		Всего по позиции							34 624,8		3 462,48	
5	ГЭСНр61-03-005-01
	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов
	100 м2	0,048		0,048						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			21,4728					6 604,6	
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч	389	1,15	21,4728			307,58		6 604,6	
	2	ЭМ									98,7	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,145728					46,38	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	2,64	1,15	0,145728			672,87		98,06	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	2,64	1,15	0,145728			318,26		46,38	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	1,36	1,15	0,075072	6,62	1,28	8,47		0,64	
	4	М									881,6	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,35		0,0168	35,71	0,58	20,71		0,35	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	4,4		0,2112	3 392,36	1,23	4 172,6		881,25	
		Итого прямые затраты									7 631,28	
5.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	9,68		0,46464			0		0	
		ФОТ									6 650,98	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					5 919,37	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					2 926,43	
		Всего по позиции							343 272,5		16 477,08	
6	ГЭСНр61-03-004-01
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов
Примечание: 2.4 / 0,376; V=0,079+0,007	100 м2	0,086		0,086						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			31,98426					9 837,72	
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч	323,4	1,15	31,98426			307,58		9 837,72	
	2	ЭМ									176,82	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,261096					83,1	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	2,64	1,15	0,261096			672,87		175,68	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	2,64	1,15	0,261096			318,26		83,1	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	1,36	1,15	0,134504	6,62	1,28	8,47		1,14	
	4	М									1 579,53	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,35		0,0301	35,71	0,58	20,71		0,62	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	4,4		0,3784	3 392,36	1,23	4 172,6		1 578,91	
		Итого прямые затраты									11 677,17	
6.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	9,68		0,83248			0		0	
		ФОТ									9 920,82	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					8 829,53	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					4 365,16	
		Всего по позиции							289 207,67		24 871,86	
7	ГЭСН46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2	0,0453		0,0453						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,1888079					307,77	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч	22,82	1,15	1,1888079			258,89		307,77	
		Итого прямые затраты									307,77	
7.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	4,6		0,20838			0		0	
		ФОТ									307,77	
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91%		91%					280,07	
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52%		52%					160,04	
		Всего по позиции							16 509,49		747,88	
8	ГЭСН15-02-036-01
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен  (балкон)
Примечание: 2.5 / 0,043	100 м2	0,0453		0,0453						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			6,8895638					2 094,5	
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч	115	1,3225	6,8895638			304,01		2 094,5	
	2	ЭМ									19,28	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,093771					27,26	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч	0,14	1,4375	0,0091166			1 642,67		14,98	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	0,14	1,4375	0,0091166			365,77		3,33	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	1,3	1,4375	0,0846544	37,32	1,36	50,76		4,3	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	1,3	1,4375	0,0846544			282,64		23,93	
	4	М									2 790,02	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,01		0,000453	35,71	0,58	20,71		0,01	
	[03.2.01.01-0001]
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)
	т	0,013		0,0005889	4 800,85	1,45	6 961,23		4,1	
	[01.7.07.29-0111]
	Пакля смоляная пропитанная
	кг	12		0,5436	92,95	1,23	114,33		62,15	
	[08.1.02.17-0161]
	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм
	м2	108		4,8924	353,61	1,23	434,94		2 127,9	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	3,1		0,14043	3 392,36	1,23	4 172,6		585,96	
	[01.7.15.06-0121]
	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм
	т	0,0025		0,0001133	76 630,4	1,14	87 358,66		9,9	
		Итого прямые затраты									4 931,06	
		ФОТ									2 121,76	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					1 909,58	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					883,71	
		Всего по позиции							170 515,45		7 724,35	
9	ГЭСНр61-03-006-05
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных и вертикальных тяг и карнизов по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном месте свыше 1 до 5 м2: с земли и лесов
Примечание: 2.6 / 0,0464	100 м2	0,216		0,216						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			100,42812					33 870,39	
	1-100-44
	Средний разряд работы 4,4
	чел.-ч	404,3	1,15	100,42812			337,26		33 870,39	
	2	ЭМ									584,99	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,8694					276,7	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	3,5	1,15	0,8694			672,87		584,99	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	3,5	1,15	0,8694			318,26		276,7	
	4	М									5 229	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,35		0,0756	35,71	0,58	20,71		1,57	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	5,8		1,2528	3 392,36	1,23	4 172,6		5 227,43	
		Итого прямые затраты									39 961,08	
9.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	12,8		2,7648			0		0	
		ФОТ									34 147,09	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					30 390,91	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					15 024,72	
		Всего по позиции							395 262,55		85 376,71	
10	ГЭСНр61-03-007-01
	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных и вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном месте до 1 м2: с земли и лесов
	100 м2	0,048		0,048						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			31,01688					10 902,74	
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч	561,9	1,15	31,01688			351,51		10 902,74	
	2	ЭМ									130	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,1932					61,49	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	3,5	1,15	0,1932			672,87		130	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	3,5	1,15	0,1932			318,26		61,49	
	4	М									1 162	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,35		0,0168	35,71	0,58	20,71		0,35	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	5,8		0,2784	3 392,36	1,23	4 172,6		1 161,65	
		Итого прямые затраты									12 256,23	
10.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	12,8		0,6144			0		0	
		ФОТ									10 964,23	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					9 758,16	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					4 824,26	
		Всего по позиции							559 138,54		26 838,65	
11	ГЭСНр61-02-008-01
	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (шпаклевка)
Примечание: 2.7 / 19,556	100 м2	10,9887		10,9887						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			794,9939846					279 448,34	
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч	62,91	1,15	794,9939846			351,51		279 448,34	
	2	ЭМ									563,06	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			78,4758011					22 180,4	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,57	1,15	7,2030929	37,32	1,36	50,76		365,63	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,57	1,15	7,2030929			282,64		2 035,88	
	[91.07.08-024]
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч	5,64	1,15	71,2727082	2,31	1,2	2,77		197,43	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	5,64	1,15	71,2727082			282,64		20 144,52	
	4	М									59 129,44	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,41		4,505367	35,71	0,58	20,71		93,31	
	[14.2.06.06-0011]
	Латекс СКС-65 ГП
	т	0,01		0,109887	215 084,63	1,89	406 509,95		44 670,16	
	[01.7.17.11-0011]
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2	2		21,9774	531,44	1,23	653,67		14 365,97	
		Итого прямые затраты									361 321,24	
11.1	[04.3.02.09-3278]
	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе и модифицирующих добавок для внешней и внутренней отделки поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций
	кг	360		3 955,932	48,81	1,47	71,75		283 838,12	
		ФОТ									301 628,74	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					268 449,58	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					132 716,65	
		Всего по позиции							95 218,32		1 046 325,59	
12	ГЭСН15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
Примечание: 2.8 / 23,6114	100 м2	13,74		13,74						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			84,4958475					26 891,65	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч	4,65	1,3225	84,4958475			318,26		26 891,65	
	2	ЭМ									118,35	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,395025					118,68	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,1975125			548,43		108,32	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,1975125			318,26		62,86	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,1975125	37,32	1,36	50,76		10,03	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,1975125			282,64		55,82	
	4	М									124,9	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,1		1,374	56,11	1,62	90,9		124,9	
		Итого прямые затраты									27 253,58	
12.1	[14.3.01.01-1002]
	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок
	т	0,0103		0,141522	60 840,08	1,19	72 399,7		10 246,15	
		ФОТ									27 010,33	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					24 309,3	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					11 249,8	
		Всего по позиции							5 317,24		73 058,83	
13	ГЭСН15-04-027-05
	Шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску 
Примечание: 2.9 / 4,0554	100 м2	2,7513		2,7513						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			39,6606773					12 481,22	
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч	10,9	1,3225	39,6606773			314,7		12 481,22	
	2	ЭМ									67,08	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,1581997					48,94	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,03	1,4375	0,1186498			548,43		65,07	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,03	1,4375	0,1186498			318,26		37,76	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0395499	37,32	1,36	50,76		2,01	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0395499			282,64		11,18	
	4	М									55 328,05	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,15		0,412695	56,11	1,62	90,9		37,51	
	[01.7.17.11-0011]
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2	4,4		12,10572	531,44	1,23	653,67		7 913,15	
	[04.3.02.09-3278]
	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе фасадные
	кг	240		660,312	48,81	1,47	71,75		47 377,39	
		Итого прямые затраты									67 925,29	
		ФОТ									12 530,16	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					11 277,14	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					5 218,81	
		Всего по позиции							30 684,13		84 421,24	
14	ГЭСН13-03-001-03
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577, первый слой- цоколь
Примечание: 2.10 / 1,45	100 м2	0,68		0,68						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,67636					1 688,26	
	1-100-49
	Средний разряд работы 4,9
	чел.-ч	5,2	1,3225	4,67636			361,02		1 688,26	
	2	ЭМ									30,66	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,01955					6,69	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,009775			548,43		5,36	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,009775			318,26		3,11	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,009775			1 642,67		16,06	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,009775			365,77		3,58	
	[91.21.01-012]
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч	1,4	1,4375	1,3685	5,67	1,18	6,69		9,16	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,009775	6,62	1,28	8,47		0,08	
	4	М									936,61	
	[14.5.09.11-0102]
	Уайт-спирит
	кг	1,95		1,326	60,6	1,18	71,51		94,82	
	[14.4.03.03-0102]
	Лак битумный БТ-577
	т	0,013		0,00884	80 020,98	1,19	95 224,97		841,79	
		Итого прямые затраты									2 662,22	
		ФОТ									1 694,95	
	Пр/812-013.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94%	0,9	84,6%					1 433,93	
	Пр/774-013.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51%	0,85	43,35%					734,76	
		Всего по позиции							7 104,28		4 830,91	
15	ГЭСН13-03-003-02
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577 - цоколь
Примечание: 2.11 / 1,45; V=0,68*2	100 м2	0,68	2	1,36						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			10,719656					3 220,72	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч	5,96	1,3225	10,719656			300,45		3 220,72	
	2	ЭМ									62,22	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,05865					19,59	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,02	1,4375	0,0391			548,43		21,44	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,02	1,4375	0,0391			318,26		12,44	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,01955			1 642,67		32,11	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,01955			365,77		7,15	
	[91.21.01-012]
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч	0,65	1,4375	1,27075	5,67	1,18	6,69		8,5	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,01955	6,62	1,28	8,47		0,17	
	4	М									1 327,81	
	[14.5.09.11-0102]
	Уайт-спирит
	кг	3		4,08	60,6	1,18	71,51		291,76	
	[14.4.03.03-0102]
	Лак битумный БТ-577
	т	0,008		0,01088	80 020,98	1,19	95 224,97		1 036,05	
		Итого прямые затраты									4 630,34	
		ФОТ									3 240,31	
	Пр/812-013.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94%	0,9	84,6%					2 741,3	
	Пр/774-013.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51%	0,85	43,35%					1 404,67	
		Всего по позиции							12 906,34		8 776,31	
16	ГЭСН15-04-019-07
	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности
Примечание: 2.12 / 22,1614	100 м2	13,06		13,06						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			241,6331815					74 255,88	
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч	9,79	1,3225	169,0914115			318,26		53 815,03	
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч	4,12	1,3225	71,160022			282,64		20 112,67	
	2-100-01
	Рабочий 1 разряда
	чел.-ч	0,08	1,3225	1,381748			237,51		328,18	
	2	ЭМ									617,77	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,126425					358,5	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,06	1,4375	1,126425			548,43		617,77	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,06	1,4375	1,126425			318,26		358,5	
		Итого прямые затраты									75 232,15	
16.1	[14.3.02.01-0111]
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 фасадная
	т	0,046		0,60076	52 265,82	1,79	93 555,82		56 204,59	
16.2	[14.4.01.02-0029]
	Грунтовка акриловая ВД-АК
	кг	14		182,84	98,12	1,19	116,76		21 348,4	
		ФОТ									74 614,38	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					67 152,94	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					31 076,89	
		Всего по позиции							19 220,14		251 014,97	
17	ГЭСНр58-01-020-01
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
Примечание: 2.15 / 0,284; V=0,442+0,072	100 м	0,514		0,514						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			24,477451					6 918,31	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	41,41	1,15	24,477451			282,64		6 918,31	
	2	ЭМ									15,37	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,070932					20,89	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,04	1,15	0,023644			548,43		12,97	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,04	1,15	0,023644			318,26		7,52	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,08	1,15	0,047288	37,32	1,36	50,76		2,4	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,08	1,15	0,047288			282,64		13,37	
	4	М									668,76	
	[01.7.15.06-0111]
	Гвозди строительные
	т	0,004		0,002056	70 296,2	1,14	80 137,67		164,76	
	[08.3.03.05-0001]
	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм
	т	0,006		0,003084	149 930,17	1,09	163 423,89		504	
		Итого прямые затраты									7 623,33	
17.1	[08.3.05.05-0051]
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
	т	0,184		0,094576	91 285	1,06	96 762,1		9 151,37	
17.2	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,224		0,115136			0		0	
		ФОТ									6 939,2	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					6 245,28	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					3 192,03	
		Всего по позиции							50 996,13		26 212,01	
18	ГЭСНр62-03-002-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза (двери подъездов)
Примечание: 2.17 / 0,143	100 м2	0,072		0,072						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,50696					436,66	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч	18,2	1,15	1,50696			289,76		436,66	
	2	ЭМ									0,45	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,000828					0,26	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,15	0,000828			548,43		0,45	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,15	0,000828			318,26		0,26	
	4	М									46,67	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,1		0,0072	56,11	1,62	90,9		0,65	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т	0,009		0,000648	60 697,21	1,17	71 015,74		46,02	
		Итого прямые затраты									484,04	
18.1	[14.4.02.04-0162]
	Краска масляная 
	т	0,0161		0,0011592	77 205,08	1,37	105 770,96		122,61	
		ФОТ									436,92	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					393,23	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					200,98	
		Всего по позиции							16 678,61		1 200,86	
19	ГЭСНр62-03-008-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза
V=0,088+0,122	100 м2	0,21		0,21						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			17,8227					5 100,86	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч	73,8	1,15	17,8227			286,2		5 100,86	
	2	ЭМ									1,32	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,002415					0,77	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,15	0,002415			548,43		1,32	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,15	0,002415			318,26		0,77	
	4	М									103,32	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,1		0,021	56,11	1,62	90,9		1,91	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т	0,0068		0,001428	60 697,21	1,17	71 015,74		101,41	
		Итого прямые затраты									5 206,27	
19.1	[14.4.02.04-0162]
	Краска масляная
	т	0,0113		0,002373	77 205,08	1,37	105 770,96		250,99	
		ФОТ									5 101,63	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					4 591,47	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					2 346,75	
		Всего по позиции							59 026,1		12 395,48	
20	ГЭСНр62-03-005-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза
	100 м2	0,1036		0,1036						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			8,828274					2 369,42	
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч	74,1	1,15	8,828274			268,39		2 369,42	
	2	ЭМ									0,65	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0011914					0,38	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,15	0,0011914			548,43		0,65	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,15	0,0011914			318,26		0,38	
	4	М									66,42	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,1		0,01036	56,11	1,62	90,9		0,94	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т	0,0089		0,000922	60 697,21	1,17	71 015,74		65,48	
		Итого прямые затраты									2 436,87	
20.1	[14.4.02.04-0162]
	Краска масляная 
	т	0,0161		0,001668	77 205,08	1,37	105 770,96		176,43	
		ФОТ									2 369,8	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					2 132,82	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					1 090,11	
		Всего по позиции							56 334,27		5 836,23	
21	ГЭСНр62-01-009-06
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2	0,0748		0,0748						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			12,103014					3 463,88	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч	140,7	1,15	12,103014			286,2		3 463,88	
	2	ЭМ									3,27	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0137632					4,07	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,06	1,15	0,0051612			548,43		2,83	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,06	1,15	0,0051612			318,26		1,64	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,1	1,15	0,008602	37,32	1,36	50,76		0,44	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,1	1,15	0,008602			282,64		2,43	
	4	М									551,66	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,18		0,013464	56,11	1,62	90,9		1,22	
	[14.5.11.01-0001]
	Шпатлевка клеевая
	т	0,0441		0,0032987	25 237,94	1,42	35 837,87		118,22	
	[01.7.17.11-0011]
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2	1,1		0,08228	531,44	1,23	653,67		53,78	
	[01.7.10.17-0141]
	Пемза
	кг	1,44		0,107712	2 507,62	1,23	3 084,37		332,22	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т	0,0087		0,0006508	60 697,21	1,17	71 015,74		46,22	
		Итого прямые затраты									4 022,88	
21.1	[14.4.02.04-0162]
	Краска масляная 
	т	0,0231		0,0017279	77 205,08	1,37	105 770,96		182,76	
		ФОТ									3 467,95	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					3 121,16	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					1 595,26	
		Всего по позиции							119 278,88		8 922,06	
22	ГЭСН08-07-001-02
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
Примечание: 2.18 / 25,264	100 м2	11,22		11,22						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			645,472575					184 734,25	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч	43,5	1,3225	645,472575			286,2		184 734,25	
	2	ЭМ									619,18	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,1290125					359,32	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,07	1,4375	1,1290125			548,43		619,18	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,07	1,4375	1,1290125			318,26		359,32	
	4	М									42 550,07	
	[11.1.03.01-0063]
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
	м3	0,009		0,10098	16 496,03	0,89	14 681,47		1 482,53	
	[01.7.16.02-0002]
	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м
	т	0,035		0,3927	91 734,54	1,14	104 577,38		41 067,54	
		Итого прямые затраты									228 262,82	
22.1	[11.2.13.06-0013]
	Щиты настила, толщина 40 мм
	м2	3,4		38,148	625,83	1,53	957,52		36 527,47	
		ФОТ									185 093,57	
	Пр/812-008.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110%	0,9	99%					183 242,63	
	Пр/774-008.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69%	0,85	58,65%					108 557,38	
		Всего по позиции							49 606,98		556 590,3	
Балконы	
23	ГЭСНр57-01-002-04
	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм (30мм) (балкон)
	100 м2	0,114		0,114						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			14,57832					4 120,42	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	111,2	1,15	14,57832			282,64		4 120,42	
	2	ЭМ									341,47	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,23598					66,7	
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч	38,4	1,15	5,03424			2,44		12,28	
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч	19,2	1,15	2,51712			126,02		317,21	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	1,8	1,15	0,23598	37,32	1,36	50,76		11,98	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	1,8	1,15	0,23598			282,64		66,7	
		Итого прямые затраты									4 528,59	
23.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	33		3,762			0		0	
		ФОТ									4 187,12	
	Пр/812-091.0-1	НР Полы при ремонте	%	89%		89%					3 726,54	
	Пр/774-091.0	СП Полы при ремонте	%	49%		49%					2 051,69	
		Всего по позиции							90 410,7		10 306,82	
24	ГЭСНр57-01-002-09
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к норме 57-01-002-04
V=-0,114*24	100 м2	-0,114	24	-2,736						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			-8,558208					-2 418,89	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	2,72	1,15	-8,558208			282,64		-2 418,89	
		Итого прямые затраты									-2 418,89	
24.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	1,1		-3,0096			0		0	
		ФОТ									-2 418,89	
	Пр/812-091.0-1	НР Полы при ремонте	%	89%		89%					-2 152,81	
	Пр/774-091.0	СП Полы при ремонте	%	49%		49%					-1 185,26	
		Всего по позиции							50 499,65		-5 756,96	
25	ГЭСН11-01-004-03
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой- в один слой
	100 м2	0,114		0,114						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,462644					1 483,87	
	1-100-43
	Средний разряд работы 4,3
	чел.-ч	29,6	1,3225	4,462644			332,51		1 483,87	
	2	ЭМ									68,62	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0917701					27,86	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,33	1,4375	0,0540788			548,43		29,66	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,33	1,4375	0,0540788			318,26		17,21	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,23	1,4375	0,0376913	37,32	1,36	50,76		1,91	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,23	1,4375	0,0376913			282,64		10,65	
	[91.21.22-421]
	Термосы 100 л
	маш.-ч	7	1,4375	1,147125	26,26	1,23	32,3		37,05	
	4	М									1 428,21	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,5		0,057	56,11	1,62	90,9		5,18	
	[01.2.01.02-0031]
	Битум нефтяной строительный изоляционный БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V
	т	0,023		0,002622	23 335,8	1,25	29 169,75		76,48	
	[01.3.01.01-0010]
	Бензин-растворитель
	кг	54		6,156	160,27	1,05	168,28		1 035,93	
	[01.3.05.30-0001]
	Сополимер (смола) метакриловой кислоты и ее эфира
	т	0,004		0,000456	577 267,39	1,18	681 175,52		310,62	
		Итого прямые затраты									3 008,56	
25.1	[01.2.03.03-0067]
	Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-100
	т	0,246		0,028044	28 495,35	1,19	33 909,47		950,96	
25.2	[12.1.02.15-1006]
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, основа полиэстер/стеклохолст, гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не менее 95°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 650/600 Н, толщина 4 мм, масса 1 м2 до 4 кг
	м2	112		12,768	195,07	1,81	353,08		4 508,13	
		ФОТ									1 511,73	
	Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Полы	%	112%	0,9	100,8%					1 523,82	
	Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Полы	%	65%	0,85	55,25%					835,23	
		Всего по позиции							94 971,05		10 826,7	
26	ГЭСН11-01-015-01
	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм
	100 м2	0,114		0,114						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			6,0306					1 589,91	
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч	40	1,3225	6,0306			263,64		1 589,91	
	2	ЭМ									308,71	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,3162788					104,37	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч	1,1	1,4375	0,1802625			1 642,67		296,11	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	1,1	1,4375	0,1802625			365,77		65,93	
	[91.07.04-002]
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч	3,41	1,4375	0,5588138	8,54	1,05	8,97		5,01	
	91.21.22-638
	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт
	маш.-ч	0,7	1,4375	0,1147125			6,02		0,69	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,83	1,4375	0,1360163	37,32	1,36	50,76		6,9	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,83	1,4375	0,1360163			282,64		38,44	
	4	М									8,26	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	3,5		0,399	35,71	0,58	20,71		8,26	
		Итого прямые затраты									2 011,25	
26.1	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3	3,06		0,34884			5 967,31		2 081,64	
		ФОТ									1 694,28	
	Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Полы	%	112%	0,9	100,8%					1 707,83	
	Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Полы	%	65%	0,85	55,25%					936,09	
		Всего по позиции							59 094,82		6 736,81	
Водосточные трубы	
27	ГЭСНр58-01-010-01
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 м	0,06		0,06						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,5392					717,68	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	36,8	1,15	2,5392			282,64		717,68	
	2	ЭМ									4,92	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,00897					2,85	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,13	1,15	0,00897			548,43		4,92	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,13	1,15	0,00897			318,26		2,85	
	4	М									1,97	
	[08.3.03.06-0002]
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т	0,0005		0,00003	60 258,2	1,09	65 681,44		1,97	
		Итого прямые затраты									727,42	
27.1	[08.1.02.22-0001]
	Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, толщина 0,5 мм, диаметр 140 мм
	м	114,5		6,87	196,34	1,2	235,61		1 618,64	
		ФОТ									720,53	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					648,48	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					331,44	
		Всего по позиции							55 433		3 325,98	
28	ГЭСНр58-01-010-05
	Смена: отливов (отметов) водосточных труб
	100 шт	0,01		0,01						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,51865					146,59	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	45,1	1,15	0,51865			282,64		146,59	
	2	ЭМ									0,5	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,00092					0,29	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,08	1,15	0,00092			548,43		0,5	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,08	1,15	0,00092			318,26		0,29	
	4	М									40,88	
	[01.7.15.03-0012]
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10, длина болта 16-160 мм
	т	0,03		0,0003	119 541,4	1,14	136 277,2		40,88	
		Итого прямые затраты									188,26	
28.1	[12.1.01.05-0052]
	Колено трубы сливное 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм
	шт	100		1	237,1	1,2	284,52		284,52	
28.2	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,008		0,00008			0		0	
		ФОТ									146,88	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					132,19	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					67,56	
		Всего по позиции							67 253		672,53	
29	ГЭСНр58-01-022-01
	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах
	100 шт	0,04		0,04						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,7388					470,8	
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч	37,8	1,15	1,7388			270,76		470,8	
	2	ЭМ									0,25	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,00046					0,15	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,15	0,00046			548,43		0,25	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,15	0,00046			318,26		0,15	
	4	М									267,7	
	[08.1.02.11-0001]
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т	0,078		0,00312	55 898,18	1,52	84 965,23		265,09	
	[08.3.03.05-0001]
	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм
	т	0,0004		0,000016	149 930,17	1,09	163 423,89		2,61	
		Итого прямые затраты									738,9	
29.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,008		0,00032			0		0	
		ФОТ									470,95	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					423,86	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					216,64	
		Всего по позиции							34 485		1 379,4	
30	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную
V=21,64*0,1	т	2,164		2,164			786,73		1 702,48	
		Всего по позиции									1 702,48	
31	49-1
	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
V=21,64*0,9	т	19,476		19,476			59,29		1 154,73	
		Всего по позиции									1 154,73	
32	02-15-1-01-0017
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км
	т	21,64		21,64			186,89		4 044,3	
		Всего по позиции									4 044,3	
		Итого прямые затраты по разделу 1. Фасад			1 652 886,53	
		   в том числе		
		   оплата труда (ОТ)			873 074,99	
		   эксплуатация машин и механизмов			7 422,5	
		   оплата труда машинистов (ОТм)			25 521,11	
		   материальные ресурсы			739 966,42	
		   перевозка			6 901,51	
		Итого ФОТ (справочно)			898 596,1	
		Итого накладные расходы			819 819,51	
		Итого сметная прибыль			420 688,66	
		Итого оборудование			0	
		Итого прочие затраты			0	
		Итого по разделу 1. Фасад			2 893 394,7	
		   в том числе		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   справочно		
		   затраты труда рабочих			2 821,1621906	
		   затраты труда машинистов			89,0231458	
	
		ИТОГИ ПО СМЕТЕ		
				
		ВСЕГО строительные работы			2 893 394,7	
		   в том числе		
		   Всего прямые затраты			1 652 886,53	
		      в том числе		
		      оплата труда (ОТ)			873 074,99	
		      эксплуатация машин и механизмов			7 422,5	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			25 521,11	
		      материальные ресурсы			739 966,42	
		      перевозка			6 901,51	
		   Всего ФОТ (справочно)			898 596,1	
		   Всего накладные расходы			819 819,51	
		   Всего сметная прибыль			420 688,66	
				
		ВСЕГО по смете			2 893 394,7	
		   в том числе		
		   Всего прямые затраты			1 652 886,53	
		      в том числе		
		      оплата труда (ОТ)			873 074,99	
		      эксплуатация машин и механизмов			7 422,5	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			25 521,11	
		      материальные ресурсы			739 966,42	
		      перевозка			6 901,51	
		   Всего ФОТ (справочно)			898 596,1	
		   Всего накладные расходы			819 819,51	
		   Всего сметная прибыль			420 688,66	
		   Всего оборудование			0	
		   Всего прочие затраты			0	
				
		Справочно		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   затраты труда рабочих			2 821,1621906	
		   затраты труда машинистов			89,0231458	
		Итого			2 893 394,7	
		Итого			2 893 394,7	
	(Приказ Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр п. 179(в редакции приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 года №557/пр))	Резерв средств на непредвиденные расходы и затраты 	((2 893 394,7+0+0+0)*2%) = 57 867,89	2%	57 867,89	
		Итого			2 951 262,59	
		НДС	(2 951 262,59*20%) = 590 252,52	20%	590 252,52	
		Итого			3 541 515,11	
	
Составил:	 	С.М. Сорокина	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		
Проверил:	 		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		

	
		"УТВЕРЖДАЮ"	

Директор ООО «Управление территориями» ________________ А.В. Вербицкая	

Капитальный ремонт фасада МКД  по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 25	
(наименование стройки)	
Капитальный ремонт фасада МКД  по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 25	
(наименование объекта капитального строительства)	
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ	
на капитальный ремонт фасада	
Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1 К=1,15; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б К=1,15 к ЗП и К=1,25 к ЭМ	
	
№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Формула расчета объемов работ и расхода материалов	Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации	Дополнительная информация	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (30мм)	100 м2	2,186	V=1,988+0,198			
1.1	Строительный мусор	т	10,58024	V=(1,988+0,198)*4,84			
2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-001-03	100 м2	2,186	V=2,186			
2.1	Строительный мусор	т	5,29012	V=2,186*2,42			
3	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	2,186	V=2,186			
4	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (цоколь)	м3	0,1	V=0,1			
4.1	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт	0,0402	V=0,1*0,402			
4.2	Строительный мусор	т	0,023	V=0,1*0,23			
5	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2	0,048	V=0,048			
5.1	Строительный мусор	т	0,46464	V=0,048*9,68			
6	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2	0,086	V=0,079+0,007			
6.1	Строительный мусор	т	0,83248	V=(0,079+0,007)*9,68			
7	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,0453	V=0,0453			
7.1	Строительный мусор	т	0,20838	V=0,0453*4,6			
8	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен  (балкон)	100 м2	0,0453	V=0,0453			
9	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных и вертикальных тяг и карнизов по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном месте свыше 1 до 5 м2: с земли и лесов	100 м2	0,216	V=0,216			
9.1	Строительный мусор	т	2,7648	V=0,216*12,8			
10	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных и вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном месте до 1 м2: с земли и лесов	100 м2	0,048	V=0,048			
10.1	Строительный мусор	т	0,6144	V=0,048*12,8			
11	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (шпаклевка)	100 м2	10,9887	V=10,9887			
11.1	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе и модифицирующих добавок для внешней и внутренней отделки поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций	кг	3 955,932	V=10,9887*120*3			
12	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	13,74	V=13,74			
12.1	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок	т	0,141522	V=13,74*0,0103			
13	Шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску 	100 м2	2,7513	V=2,7513			
14	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577, первый слой- цоколь	100 м2	0,68	V=0,68			
15	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577 - цоколь	100 м2	1,36	V=0,68*2			
16	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	13,06	V=13,06			
16.1	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 фасадная	т	0,60076	V=13,06*0,046			
16.2	Грунтовка акриловая ВД-АК	кг	182,84	V=13,06*14			
17	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,514	V=0,442+0,072			
17.1	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,094576	V=(0,442+0,072)*0,184			
17.2	Строительный мусор	т	0,115136	V=(0,442+0,072)*0,224			
18	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза (двери подъездов)	100 м2	0,072	V=0,072			
18.1	Краска масляная 	т	0,0011592	V=0,072*0,0161			
19	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м2	0,21	V=0,088+0,122			
19.1	Краска масляная	т	0,002373	V=(0,088+0,122)*0,0113			
20	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,1036	V=0,1036			
20.1	Краска масляная 	т	0,001668	V=0,1036*0,0161			
21	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,0748	V=0,0748			
21.1	Краска масляная 	т	0,0017279	V=0,0748*0,0231			
22	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	11,22	V=11,22			
22.1	Щиты настила, толщина 40 мм	м2	38,148	V=11,22*3,4			
23	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм (30мм) (балкон)	100 м2	0,114	V=0,114			
23.1	Строительный мусор	т	3,762	V=0,114*33			
24	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к норме 57-01-002-04	100 м2	-2,736	V=-0,114*24			
24.1	Строительный мусор	т	-3,0096	V=-0,114*24*1,1			
25	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой- в один слой	100 м2	0,114	V=0,114			
25.1	Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-100	т	0,028044	V=0,114*0,246			
25.2	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, основа полиэстер/стеклохолст, гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не менее 95°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 650/600 Н, толщина 4 мм, масса 1 м2 до 4 кг	м2	12,768	V=0,114*112			
26	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2	0,114	V=0,114			
26.1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	0,34884	V=0,114*3,06			
27	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0,06	V=0,06			
27.1	Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, толщина 0,5 мм, диаметр 140 мм	м	6,87	V=0,06*114,5			
28	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт	0,01	V=0,01			
28.1	Колено трубы сливное 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм	шт	1	V=0,01*100			
28.2	Строительный мусор	т	0,00008	V=0,01*0,008			
29	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт	0,04	V=0,04			
29.1	Строительный мусор	т	0,00032	V=0,04*0,008			
30	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную	т	2,164	V=21,64*0,1			
31	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	19,476	V=21,64*0,9			
32	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км	т	21,64	V=21,64			
	
Составил:		А.И. Бабарыкин