"СОГЛАСОВАНО"		"УТВЕРЖДАЮ"	
		Директор МКУ "Городское хозяйство" 	
				С.О.Андреев	
Наименование программного продукта	SmetaWIZARD	
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 14 ноября 2023 г. № 817/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»	
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 14 ноября 2023 г. № 817/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»	
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Приказ Министерства строительства; архитектуры и имущественных отношений Новгородской области от 21.02.2023 № 414	
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы		
Наименование субъекта Российской Федерации	53. Новгородская область	
Наименование зоны субъекта Российской Федерации		
Капитальный ремонт фасада МКД  по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 92	
(наименование стройки)	
Капитальный ремонт фасада МКД  по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 92	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №	19		
на капитальный ремонт фасада	
(наименование работ и затрат)	
Составлен	ресурсно-индексным	методом	
Основание	дефектная ведомость	
	(проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен в текущем уровне цен	1 квартал 2024 г.		
Сметная стоимость	1 131,6	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	285,82	тыс. руб.	
   в том числе:			Средства на оплату труда машинистов	6,41	тыс. руб.	
   строительных работ	1 131,6	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	950,6154692	чел.-ч	
   монтажных работ	0	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	22,2930785	чел.-ч	
   оборудования	0	тыс. руб.				
   прочих затрат	0	тыс. руб.				
	
№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
Раздел 1. Фасад	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСНр61-02-001-03
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (30мм)
	100 м2	0,742		0,742						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			146,08496					42 329,58	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч	171,2	1,15	146,08496			289,76		42 329,58	
	2	ЭМ									763,02	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,126356					358,47	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	1,32	1,15	1,126356			672,87		757,89	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	1,32	1,15	1,126356			318,26		358,47	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,71	1,15	0,605843	6,62	1,28	8,47		5,13	
	4	М									6 816,73	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,35		0,2597	35,71	0,58	20,71		5,38	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	2,2		1,6324	3 392,36	1,23	4 172,6		6 811,35	
		Итого прямые затраты									50 267,8	
1.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	4,84		3,59128			0		0	
		ФОТ									42 688,05	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					37 992,36	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					18 782,74	
		Всего по позиции							144 262,67		107 042,9	
2	ГЭСНр61-02-001-04
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-001-03
	100 м2	0,742		0,742						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			27,459194					7 956,58	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч	32,18	1,15	27,459194			289,76		7 956,58	
	2	ЭМ									381,55	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,563178					179,24	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	0,66	1,15	0,563178			672,87		378,95	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,66	1,15	0,563178			318,26		179,24	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,36	1,15	0,307188	6,62	1,28	8,47		2,6	
	4	М									3 405,68	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	1,1		0,8162	3 392,36	1,23	4 172,6		3 405,68	
		Итого прямые затраты									11 923,05	
2.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	2,42		1,79564			0		0	
		ФОТ									8 135,82	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					7 240,88	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					3 579,76	
		Всего по позиции							30 651,87		22 743,69	
3	ГЭСНр53-01-015-01
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	м3	0,12		0,12						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,88382					1 299,14	
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч	35,39	1,15	4,88382			266,01		1 299,14	
	2	ЭМ									42,58	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,05934					20,77	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч	0,2	1,15	0,0276			1 484,25		40,97	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	0,2	1,15	0,0276			427,52		11,8	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,23	1,15	0,03174	37,32	1,36	50,76		1,61	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,23	1,15	0,03174			282,64		8,97	
	4	М									144,24	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,044		0,00528	35,71	0,58	20,71		0,11	
	[04.3.01.12-0003]
	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50
	м3	0,253		0,03036	3 859,62	1,23	4 747,33		144,13	
		Итого прямые затраты									1 506,73	
3.1	06.1.01.05-0037
	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 150
	1000 шт	0,402		0,04824			15 496,86		747,57	
3.2	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,23		0,0276			0		0	
		ФОТ									1 319,91	
	Пр/812-087.0-1	НР Стены при ремонте	%	92%		92%					1 214,32	
	Пр/774-087.0	СП Стены при ремонте	%	52%		52%					686,35	
		Всего по позиции							34 624,75		4 154,97	
4	ГЭСНр61-02-001-03
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (30мм) - цоколь
	100 м2	0,087		0,087						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			17,12856					4 963,17	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч	171,2	1,15	17,12856			289,76		4 963,17	
	2	ЭМ									89,46	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,132066					42,03	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	1,32	1,15	0,132066			672,87		88,86	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	1,32	1,15	0,132066			318,26		42,03	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,71	1,15	0,0710355	6,62	1,28	8,47		0,6	
	4	М									799,27	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,35		0,03045	35,71	0,58	20,71		0,63	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	2,2		0,1914	3 392,36	1,23	4 172,6		798,64	
		Итого прямые затраты									5 893,93	
4.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	4,84		0,42108			0		0	
		ФОТ									5 005,2	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					4 454,63	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					2 202,29	
		Всего по позиции							144 262,64		12 550,85	
5	ГЭСНр61-02-001-04
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-001-03
	100 м2	0,087		0,087						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,219609					932,91	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч	32,18	1,15	3,219609			289,76		932,91	
	2	ЭМ									44,74	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,066033					21,02	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	0,66	1,15	0,066033			672,87		44,43	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,66	1,15	0,066033			318,26		21,02	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,36	1,15	0,036018	6,62	1,28	8,47		0,31	
	4	М									399,32	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	1,1		0,0957	3 392,36	1,23	4 172,6		399,32	
		Итого прямые затраты									1 397,99	
5.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	2,42		0,21054			0		0	
		ФОТ									953,93	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					849	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					419,73	
		Всего по позиции							30 651,95		2 666,72	
6	ГЭСНр61-04-003-01
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям
V=0,742+0,087	100 м2	0,829		0,829						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			77,79336					20 139,92	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч	81,6	1,15	77,79336			258,89		20 139,92	
	2	ЭМ									68,78	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,1239355					39,44	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,13	1,15	0,1239355			548,43		67,97	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,13	1,15	0,1239355			318,26		39,44	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,1	1,15	0,095335	6,62	1,28	8,47		0,81	
	4	М									40 726,22	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,18		0,14922	35,71	0,58	20,71		3,09	
	[08.1.02.17-0161]
	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм
	м2	110		91,19	353,61	1,23	434,94		39 662,18	
	[03.1.01.01-0002]
	Гипс строительный Г-3
	т	0,25		0,20725	4 338,27	1,18	5 119,16		1 060,95	
		Итого прямые затраты									60 974,36	
		ФОТ									20 179,36	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					17 959,63	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					8 878,92	
		Всего по позиции							105 926,31		87 812,91	
7	ГЭСНр61-03-004-01
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов
	100 м2	0,0396		0,0396						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			14,727636					4 529,93	
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч	323,4	1,15	14,727636			307,58		4 529,93	
	2	ЭМ									81,42	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,1202256					38,26	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	2,64	1,15	0,1202256			672,87		80,9	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	2,64	1,15	0,1202256			318,26		38,26	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	1,36	1,15	0,0619344	6,62	1,28	8,47		0,52	
	4	М									727,32	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,35		0,01386	35,71	0,58	20,71		0,29	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	4,4		0,17424	3 392,36	1,23	4 172,6		727,03	
		Итого прямые затраты									5 376,93	
7.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	9,68		0,383328			0		0	
		ФОТ									4 568,19	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					4 065,69	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					2 010	
		Всего по позиции							289 207,58		11 452,62	
8	ГЭСНр61-02-008-01
	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (шпаклевка)
	100 м2	2,6634		2,6634						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			192,6876681					67 731,64	
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч	62,91	1,15	192,6876681			351,51		67 731,64	
	2	ЭМ									136,47	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			19,0206711					5 376	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,57	1,15	1,7458587	37,32	1,36	50,76		88,62	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,57	1,15	1,7458587			282,64		493,45	
	[91.07.08-024]
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч	5,64	1,15	17,2748124	2,31	1,2	2,77		47,85	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	5,64	1,15	17,2748124			282,64		4 882,55	
	4	М									14 331,58	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,41		1,091994	35,71	0,58	20,71		22,62	
	[14.2.06.06-0011]
	Латекс СКС-65 ГП
	т	0,01		0,026634	215 084,63	1,89	406 509,95		10 826,99	
	[01.7.17.11-0011]
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2	2		5,3268	531,44	1,23	653,67		3 481,97	
		Итого прямые затраты									87 575,69	
8.1	[04.3.02.09-3278]
	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе и модифицирующих добавок для внешней и внутренней отделки поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций
	кг	360		958,824	48,81	1,47	71,75		68 795,62	
		ФОТ									73 107,64	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					65 065,8	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					32 167,36	
		Всего по позиции							95 218,32		253 604,47	
9	ГЭСН15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2	3,532		3,532						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			21,7204755					6 912,76	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч	4,65	1,3225	21,7204755			318,26		6 912,76	
	2	ЭМ									30,43	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,101545					30,51	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0507725			548,43		27,85	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0507725			318,26		16,16	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0507725	37,32	1,36	50,76		2,58	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0507725			282,64		14,35	
	4	М									32,11	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,1		0,3532	56,11	1,62	90,9		32,11	
		Итого прямые затраты									7 005,81	
9.1	[14.3.01.01-1002]
	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок
	т	0,0103		0,0363796	60 840,08	1,19	72 399,7		2 633,87	
		ФОТ									6 943,27	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					6 248,94	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					2 891,87	
		Всего по позиции							5 317,24		18 780,49	
10	ГЭСН15-04-027-05
	Шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску 
	100 м2	0,8686		0,8686						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			12,5210862					3 940,39	
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч	10,9	1,3225	12,5210862			314,7		3 940,39	
	2	ЭМ									21,17	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0499445					15,45	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,03	1,4375	0,0374584			548,43		20,54	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,03	1,4375	0,0374584			318,26		11,92	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0124861	37,32	1,36	50,76		0,63	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0124861			282,64		3,53	
	4	М									17 467,35	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,15		0,13029	56,11	1,62	90,9		11,84	
	[01.7.17.11-0011]
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2	4,4		3,82184	531,44	1,23	653,67		2 498,22	
	[04.3.02.09-3278]
	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе фасадные
	кг	240		208,464	48,81	1,47	71,75		14 957,29	
		Итого прямые затраты									21 444,36	
		ФОТ									3 955,84	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					3 560,26	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					1 647,61	
		Всего по позиции							30 684,12		26 652,23	
11	ГЭСН13-03-001-03
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577, первый слой- цоколь
	100 м2	0,29		0,29						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,99433					719,99	
	1-100-49
	Средний разряд работы 4,9
	чел.-ч	5,2	1,3225	1,99433			361,02		719,99	
	2	ЭМ									13,08	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0083376					2,85	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0041688			548,43		2,29	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0041688			318,26		1,33	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0041688			1 642,67		6,85	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0041688			365,77		1,52	
	[91.21.01-012]
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч	1,4	1,4375	0,583625	5,67	1,18	6,69		3,9	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0041688	6,62	1,28	8,47		0,04	
	4	М									399,44	
	[14.5.09.11-0102]
	Уайт-спирит
	кг	1,95		0,5655	60,6	1,18	71,51		40,44	
	[14.4.03.03-0102]
	Лак битумный БТ-577
	т	0,013		0,00377	80 020,98	1,19	95 224,97		359	
		Итого прямые затраты									1 135,36	
		ФОТ									722,84	
	Пр/812-013.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94%	0,9	84,6%					611,52	
	Пр/774-013.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51%	0,85	43,35%					313,35	
		Всего по позиции							7 104,24		2 060,23	
12	ГЭСН13-03-003-02
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577 - цоколь
V=0,29*2	100 м2	0,29	2	0,58						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,571618					1 373,54	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч	5,96	1,3225	4,571618			300,45		1 373,54	
	2	ЭМ									26,55	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0250125					8,36	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,02	1,4375	0,016675			548,43		9,15	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,02	1,4375	0,016675			318,26		5,31	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0083375			1 642,67		13,7	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0083375			365,77		3,05	
	[91.21.01-012]
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч	0,65	1,4375	0,5419375	5,67	1,18	6,69		3,63	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0083375	6,62	1,28	8,47		0,07	
	4	М									566,27	
	[14.5.09.11-0102]
	Уайт-спирит
	кг	3		1,74	60,6	1,18	71,51		124,43	
	[14.4.03.03-0102]
	Лак битумный БТ-577
	т	0,008		0,00464	80 020,98	1,19	95 224,97		441,84	
		Итого прямые затраты									1 974,72	
		ФОТ									1 381,9	
	Пр/812-013.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94%	0,9	84,6%					1 169,09	
	Пр/774-013.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51%	0,85	43,35%					599,05	
		Всего по позиции							12 906,41		3 742,86	
13	ГЭСН15-04-019-07
	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности
	100 м2	3,242		3,242						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			59,9827546					18 433,2	
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч	9,79	1,3225	41,9750656			318,26		13 358,98	
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч	4,12	1,3225	17,6646854			282,64		4 992,75	
	2-100-01
	Рабочий 1 разряда
	чел.-ч	0,08	1,3225	0,3430036			237,51		81,47	
	2	ЭМ									153,35	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,2796225					88,99	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,06	1,4375	0,2796225			548,43		153,35	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,06	1,4375	0,2796225			318,26		88,99	
		Итого прямые затраты									18 675,54	
13.1	[14.3.02.01-0111]
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 фасадная
	т	0,046		0,149132	52 265,82	1,79	93 555,82		13 952,17	
13.2	[14.4.01.02-0029]
	Грунтовка акриловая ВД-АК
	кг	14		45,388	98,12	1,19	116,76		5 299,5	
		ФОТ									18 522,19	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					16 669,97	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					7 714,49	
		Всего по позиции							19 220,13		62 311,67	
14	ГЭСНр58-01-020-01
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
	100 м	0,368		0,368						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			17,524712					4 953,18	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	41,41	1,15	17,524712			282,64		4 953,18	
	2	ЭМ									11	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,050784					14,96	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,04	1,15	0,016928			548,43		9,28	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,04	1,15	0,016928			318,26		5,39	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,08	1,15	0,033856	37,32	1,36	50,76		1,72	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,08	1,15	0,033856			282,64		9,57	
	4	М									478,8	
	[01.7.15.06-0111]
	Гвозди строительные
	т	0,004		0,001472	70 296,2	1,14	80 137,67		117,96	
	[08.3.03.05-0001]
	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм
	т	0,006		0,002208	149 930,17	1,09	163 423,89		360,84	
		Итого прямые затраты									5 457,94	
14.1	[08.3.05.05-0051]
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
	т	0,184		0,067712	91 285	1,06	96 762,1		6 551,96	
14.2	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,224		0,082432			0		0	
		ФОТ									4 968,14	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					4 471,33	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					2 285,34	
		Всего по позиции							50 996,11		18 766,57	
15	ГЭСНр62-03-002-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза (двери подъездов)
	100 м2	0,0188		0,0188						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,393484					114,02	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч	18,2	1,15	0,393484			289,76		114,02	
	2	ЭМ									0,12	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0002162					0,07	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,15	0,0002162			548,43		0,12	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,15	0,0002162			318,26		0,07	
	4	М									12,19	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,1		0,00188	56,11	1,62	90,9		0,17	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т	0,009		0,0001692	60 697,21	1,17	71 015,74		12,02	
		Итого прямые затраты									126,4	
15.1	[14.4.02.04-0162]
	Краска масляная 
	т	0,0161		0,0003027	77 205,08	1,37	105 770,96		32,02	
		ФОТ									114,09	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					102,68	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					52,48	
		Всего по позиции							16 679,79		313,58	
16	ГЭСНр62-03-005-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза
	100 м2	0,0587		0,0587						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,0021205					1 342,52	
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч	74,1	1,15	5,0021205			268,39		1 342,52	
	2	ЭМ									0,37	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0006751					0,21	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,15	0,0006751			548,43		0,37	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,15	0,0006751			318,26		0,21	
	4	М									37,63	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,1		0,00587	56,11	1,62	90,9		0,53	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т	0,0089		0,0005224	60 697,21	1,17	71 015,74		37,1	
		Итого прямые затраты									1 380,73	
16.1	[14.4.02.04-0162]
	Краска масляная 
	т	0,0161		0,0009451	77 205,08	1,37	105 770,96		99,96	
		ФОТ									1 342,73	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					1 208,46	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					617,66	
		Всего по позиции							56 334,07		3 306,81	
17	ГЭСН08-07-001-02
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2	4,179		4,179						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			240,4126463					68 806,1	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч	43,5	1,3225	240,4126463			286,2		68 806,1	
	2	ЭМ									230,62	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,4205119					133,83	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,07	1,4375	0,4205119			548,43		230,62	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,07	1,4375	0,4205119			318,26		133,83	
	4	М									15 848,19	
	[11.1.03.01-0063]
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
	м3	0,009		0,037611	16 496,03	0,89	14 681,47		552,18	
	[01.7.16.02-0002]
	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м
	т	0,035		0,146265	91 734,54	1,14	104 577,38		15 296,01	
		Итого прямые затраты									85 018,74	
17.1	[11.2.13.06-0013]
	Щиты настила, толщина 40 мм
	м2	3,4		14,2086	625,83	1,53	957,52		13 605,02	
		ФОТ									68 939,93	
	Пр/812-008.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110%	0,9	99%					68 250,53	
	Пр/774-008.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69%	0,85	58,65%					40 433,27	
		Всего по позиции							49 606,98		207 307,56	
18	ГЭСНр62-01-009-06
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2	0,456		0,456						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			73,78308					21 116,72	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч	140,7	1,15	73,78308			286,2		21 116,72	
	2	ЭМ									19,92	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,083904					24,83	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,06	1,15	0,031464			548,43		17,26	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,06	1,15	0,031464			318,26		10,01	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,1	1,15	0,05244	37,32	1,36	50,76		2,66	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,1	1,15	0,05244			282,64		14,82	
	4	М									3 363,08	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,18		0,08208	56,11	1,62	90,9		7,46	
	[14.5.11.01-0001]
	Шпатлевка клеевая
	т	0,0441		0,0201096	25 237,94	1,42	35 837,87		720,69	
	[01.7.17.11-0011]
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2	1,1		0,5016	531,44	1,23	653,67		327,88	
	[01.7.10.17-0141]
	Пемза
	кг	1,44		0,65664	2 507,62	1,23	3 084,37		2 025,32	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т	0,0087		0,0039672	60 697,21	1,17	71 015,74		281,73	
		Итого прямые затраты									24 524,55	
18.1	[14.4.02.04-0162]
	Краска масляная 
	т	0,0231		0,0105336	77 205,08	1,37	105 770,96		1 114,15	
		ФОТ									21 141,55	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					19 027,4	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					9 725,11	
		Всего по позиции							119 278,97		54 391,21	
19	ГЭСНр62-01-007-06
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% (фронтоны)
	100 м2	0,33		0,33						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			28,724355					8 220,91	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч	75,69	1,15	28,724355			286,2		8 220,91	
	2	ЭМ									14,42	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,06072					17,98	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,06	1,15	0,02277			548,43		12,49	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,06	1,15	0,02277			318,26		7,25	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,1	1,15	0,03795	37,32	1,36	50,76		1,93	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,1	1,15	0,03795			282,64		10,73	
	4	М									2 545,72	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,18		0,0594	56,11	1,62	90,9		5,4	
	[14.5.11.01-0001]
	Шпатлевка клеевая
	т	0,0496		0,016368	25 237,94	1,42	35 837,87		586,59	
	[01.7.17.11-0011]
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2	1,1		0,363	531,44	1,23	653,67		237,28	
	[01.7.10.17-0141]
	Пемза
	кг	1,44		0,4752	2 507,62	1,23	3 084,37		1 465,69	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т	0,0107		0,003531	60 697,21	1,17	71 015,74		250,76	
		Итого прямые затраты									10 799,03	
19.1	[14.4.02.04-0162]
	Краска масляная 
	т	0,0219		0,007227	77 205,08	1,37	105 770,96		764,41	
		ФОТ									8 238,89	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					7 415	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					3 789,89	
		Всего по позиции							68 994,94		22 768,33	
20	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную
V=6,512*0,1	т	0,6512		0,6512			786,73		512,32	
		Всего по позиции									512,32	
21	49-1
	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
V=6,512*0,9	т	5,8608		5,8608			59,29		347,49	
		Всего по позиции									347,49	
22	02-15-1-01-0017
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км
	т	6,512		6,512			186,89		1 217,03	
		Всего по позиции									1 217,03	
		Итого прямые затраты по разделу 1. Фасад			518 132,75	
		   в том числе		
		   оплата труда (ОТ)			285 816,2	
		   эксплуатация машин и механизмов			2 129,05	
		   оплата труда машинистов (ОТм)			6 413,27	
		   материальные ресурсы			221 697,39	
		   перевозка			2 076,84	
		Итого ФОТ (справочно)			292 229,47	
		Итого накладные расходы			267 577,49	
		Итого сметная прибыль			138 797,27	
		Итого оборудование			0	
		Итого прочие затраты			0	
		Итого по разделу 1. Фасад			924 507,51	
		   в том числе		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   справочно		
		   затраты труда рабочих			950,6154692	
		   затраты труда машинистов			22,2930785	
	
		ИТОГИ ПО СМЕТЕ		
				
		ВСЕГО строительные работы			924 507,51	
		   в том числе		
		   Всего прямые затраты			518 132,75	
		      в том числе		
		      оплата труда (ОТ)			285 816,2	
		      эксплуатация машин и механизмов			2 129,05	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			6 413,27	
		      материальные ресурсы			221 697,39	
		      перевозка			2 076,84	
		   Всего ФОТ (справочно)			292 229,47	
		   Всего накладные расходы			267 577,49	
		   Всего сметная прибыль			138 797,27	
				
		ВСЕГО по смете			924 507,51	
		   в том числе		
		   Всего прямые затраты			518 132,75	
		      в том числе		
		      оплата труда (ОТ)			285 816,2	
		      эксплуатация машин и механизмов			2 129,05	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			6 413,27	
		      материальные ресурсы			221 697,39	
		      перевозка			2 076,84	
		   Всего ФОТ (справочно)			292 229,47	
		   Всего накладные расходы			267 577,49	
		   Всего сметная прибыль			138 797,27	
		   Всего оборудование			0	
		   Всего прочие затраты			0	
				
		Справочно		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   затраты труда рабочих			950,6154692	
		   затраты труда машинистов			22,2930785	
		Итого			924 507,51	
		Итого			924 507,51	
	(Приказ Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр п. 179(в редакции приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 года №557/пр))	Резерв средств на непредвиденные расходы и затраты 	((924 507,51+0+0+0)*2%) = 18 490,15	2%	18 490,15	
		Итого			942 997,66	
		НДС	(942 997,66*20%) = 188 599,53	20%	188 599,53	
		Итого			1 131 597,19	
	
Составил:	 	С.М.Сорокина	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		
Проверил:	 		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		
	
		"УТВЕРЖДАЮ"	
		_________________________	
Капитальный ремонт фасада МКД  по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 92	
(наименование стройки)	
Капитальный ремонт фасада МКД  по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 92	
(наименование объекта капитального строительства)	
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ	
на капитальный ремонт фасада	
Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1 К=1,15; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б К=1,15 к ЗП и К=1,25 к ЭМ	
	
№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Формула расчета объемов работ и расхода материалов	Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации	Дополнительная информация	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (30мм)	100 м2	0,742	V=0,742			
1.1	Строительный мусор	т	3,59128	V=0,742*4,84			
2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-001-03	100 м2	0,742	V=0,742			
2.1	Строительный мусор	т	1,79564	V=0,742*2,42			
3	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3	0,12	V=0,12			
3.1	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт	0,04824	V=0,12*0,402			
3.2	Строительный мусор	т	0,0276	V=0,12*0,23			
4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (30мм) - цоколь	100 м2	0,087	V=0,087			
4.1	Строительный мусор	т	0,42108	V=0,087*4,84			
5	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-001-03	100 м2	0,087	V=0,087			
5.1	Строительный мусор	т	0,21054	V=0,087*2,42			
6	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	0,829	V=0,742+0,087			
7	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2	0,0396	V=0,0396			
7.1	Строительный мусор	т	0,383328	V=0,0396*9,68			
8	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (шпаклевка)	100 м2	2,6634	V=2,6634			
8.1	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе и модифицирующих добавок для внешней и внутренней отделки поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций	кг	958,824	V=2,6634*120*3			
9	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	3,532	V=3,532			
9.1	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок	т	0,0363796	V=3,532*0,0103			
10	Шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску 	100 м2	0,8686	V=0,8686			
11	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577, первый слой- цоколь	100 м2	0,29	V=0,29			
12	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577 - цоколь	100 м2	0,58	V=0,29*2			
13	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	3,242	V=3,242			
13.1	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 фасадная	т	0,149132	V=3,242*0,046			
13.2	Грунтовка акриловая ВД-АК	кг	45,388	V=3,242*14			
14	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,368	V=0,368			
14.1	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,067712	V=0,368*0,184			
14.2	Строительный мусор	т	0,082432	V=0,368*0,224			
15	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза (двери подъездов)	100 м2	0,0188	V=0,0188			
15.1	Краска масляная 	т	0,0003027	V=0,0188*0,0161			
16	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,0587	V=0,0587			
16.1	Краска масляная 	т	0,0009451	V=0,0587*0,0161			
17	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	4,179	V=4,179			
17.1	Щиты настила, толщина 40 мм	м2	14,2086	V=4,179*3,4			
18	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,456	V=0,456			
18.1	Краска масляная 	т	0,0105336	V=0,456*0,0231			
19	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% (фронтоны)	100 м2	0,33	V=0,33			
19.1	Краска масляная 	т	0,007227	V=0,33*0,0219			
20	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,6512	V=6,512*0,1			
21	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	5,8608	V=6,512*0,9			
22	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км	т	6,512	V=6,512			
	
Составил:		А.И.Бабарыкин