"СОГЛАСОВАНО"		"УТВЕРЖДАЮ"	
		Директор МКУ "Городское хозяйство" 	
				С.О.Андреев	
Наименование программного продукта	SmetaWIZARD	
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 14 ноября 2023 г. № 817/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»	
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 14 ноября 2023 г. № 817/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»	
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Приказ Министерства строительства; архитектуры и имущественных отношений Новгородской области от 21.02.2023 № 414	
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы		
Наименование субъекта Российской Федерации	53. Новгородская область	
Наименование зоны субъекта Российской Федерации		
Капитальный ремонт фасада МКД  по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 88	
(наименование стройки)	
Капитальный ремонт фасада МКД  по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 88	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №	ЛС-18		
на капитальный ремонт фасада	
(наименование работ и затрат)	
Составлен	ресурсно-индексным	методом	
Основание	дефектная ведомость	
	(проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен в текущем уровне цен	1 квартал 2024 г.		
Сметная стоимость	1 560,31	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	366,62	тыс. руб.	
   в том числе:			Средства на оплату труда машинистов	9,72	тыс. руб.	
   строительных работ	1 560,31	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	1 231,8300941	чел.-ч	
   монтажных работ	0	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	31,9664288	чел.-ч	
   оборудования	0	тыс. руб.				
   прочих затрат	0	тыс. руб.				
	
№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
Раздел 1. Фасад	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСНр61-02-001-03
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (30мм)
	100 м2	0,744		0,744						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			146,47872					42 443,67	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч	171,2	1,15	146,47872			289,76		42 443,67	
	2	ЭМ									765,08	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,129392					359,44	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	1,32	1,15	1,129392			672,87		759,93	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	1,32	1,15	1,129392			318,26		359,44	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,71	1,15	0,607476	6,62	1,28	8,47		5,15	
	4	М									6 835,1	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,35		0,2604	35,71	0,58	20,71		5,39	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	2,2		1,6368	3 392,36	1,23	4 172,6		6 829,71	
		Итого прямые затраты									50 403,29	
1.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	4,84		3,60096			0		0	
		ФОТ									42 803,11	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					38 094,77	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					18 833,37	
		Всего по позиции							144 262,67		107 331,43	
2	ГЭСНр61-02-001-04
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-001-03
	100 м2	0,744		0,744						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			27,533208					7 978,02	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч	32,18	1,15	27,533208			289,76		7 978,02	
	2	ЭМ									382,58	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,564696					179,72	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	0,66	1,15	0,564696			672,87		379,97	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,66	1,15	0,564696			318,26		179,72	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,36	1,15	0,308016	6,62	1,28	8,47		2,61	
	4	М									3 414,86	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	1,1		0,8184	3 392,36	1,23	4 172,6		3 414,86	
		Итого прямые затраты									11 955,18	
2.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	2,42		1,80048			0		0	
		ФОТ									8 157,74	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					7 260,39	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					3 589,41	
		Всего по позиции							30 651,85		22 804,98	
3	ГЭСНр53-01-015-01
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	м3	0,3		0,3						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			12,20955					3 247,86	
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч	35,39	1,15	12,20955			266,01		3 247,86	
	2	ЭМ									106,44	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,14835					51,93	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч	0,2	1,15	0,069			1 484,25		102,41	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	0,2	1,15	0,069			427,52		29,5	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,23	1,15	0,07935	37,32	1,36	50,76		4,03	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,23	1,15	0,07935			282,64		22,43	
	4	М									360,59	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,044		0,0132	35,71	0,58	20,71		0,27	
	[04.3.01.12-0003]
	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50
	м3	0,253		0,0759	3 859,62	1,23	4 747,33		360,32	
		Итого прямые затраты									3 766,82	
3.1	06.1.01.05-0037
	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 150
	1000 шт	0,402		0,1206			15 496,86		1 868,92	
3.2	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,23		0,069			0		0	
		ФОТ									3 299,79	
	Пр/812-087.0-1	НР Стены при ремонте	%	92%		92%					3 035,81	
	Пр/774-087.0	СП Стены при ремонте	%	52%		52%					1 715,89	
		Всего по позиции							34 624,8		10 387,44	
4	ГЭСН46-04-001-04
	Разборка: кирпичных стен
	м3	7,9		7,9						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			64,5035					18 920,17	
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч	7,1	1,15	64,5035			293,32		18 920,17	
	2	ЭМ									1 367,62	
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч	2,3	1,15	20,8955			2,44		50,99	
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч	1,15	1,15	10,44775			126,02		1 316,63	
		Итого прямые затраты									20 287,79	
		ФОТ									18 920,17	
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91%		91%					17 217,35	
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52%		52%					9 838,49	
		Всего по позиции							5 992,86		47 343,63	
5	ГЭСНр61-02-001-03
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (30мм) - цоколь
	100 м2	0,394		0,394						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			77,57072					22 476,89	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч	171,2	1,15	77,57072			289,76		22 476,89	
	2	ЭМ									405,16	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,598092					190,35	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	1,32	1,15	0,598092			672,87		402,44	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	1,32	1,15	0,598092			318,26		190,35	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,71	1,15	0,321701	6,62	1,28	8,47		2,72	
	4	М									3 619,67	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,35		0,1379	35,71	0,58	20,71		2,86	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	2,2		0,8668	3 392,36	1,23	4 172,6		3 616,81	
		Итого прямые затраты									26 692,07	
5.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	4,84		1,90696			0		0	
		ФОТ									22 667,24	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					20 173,84	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					9 973,59	
		Всего по позиции							144 262,69		56 839,5	
6	ГЭСНр61-02-001-04
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-001-03
	100 м2	0,394		0,394						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			14,580758					4 224,92	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч	32,18	1,15	14,580758			289,76		4 224,92	
	2	ЭМ									202,6	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,299046					95,17	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	0,66	1,15	0,299046			672,87		201,22	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,66	1,15	0,299046			318,26		95,17	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,36	1,15	0,163116	6,62	1,28	8,47		1,38	
	4	М									1 808,4	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	1,1		0,4334	3 392,36	1,23	4 172,6		1 808,4	
		Итого прямые затраты									6 331,09	
6.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	2,42		0,95348			0		0	
		ФОТ									4 320,09	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					3 844,88	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					1 900,84	
		Всего по позиции							30 651,8		12 076,81	
7	ГЭСНр61-04-003-01
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям
V=0,744+0,394	100 м2	1,138		1,138						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			106,78992					27 646,84	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч	81,6	1,15	106,78992			258,89		27 646,84	
	2	ЭМ									94,41	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,170131					54,15	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,13	1,15	0,170131			548,43		93,3	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,13	1,15	0,170131			318,26		54,15	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,1	1,15	0,13087	6,62	1,28	8,47		1,11	
	4	М									55 906,43	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,18		0,20484	35,71	0,58	20,71		4,24	
	[08.1.02.17-0161]
	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм
	м2	110		125,18	353,61	1,23	434,94		54 445,79	
	[03.1.01.01-0002]
	Гипс строительный Г-3
	т	0,25		0,2845	4 338,27	1,18	5 119,16		1 456,4	
		Итого прямые затраты									83 701,83	
		ФОТ									27 700,99	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					24 653,88	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					12 188,44	
		Всего по позиции							105 926,32		120 544,15	
8	ГЭСНр61-03-004-01
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов
V=0,041+0,004	100 м2	0,045		0,045						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			16,73595					5 147,64	
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч	323,4	1,15	16,73595			307,58		5 147,64	
	2	ЭМ									92,53	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,13662					43,48	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	2,64	1,15	0,13662			672,87		91,93	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	2,64	1,15	0,13662			318,26		43,48	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	1,36	1,15	0,07038	6,62	1,28	8,47		0,6	
	4	М									826,5	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,35		0,01575	35,71	0,58	20,71		0,33	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	4,4		0,198	3 392,36	1,23	4 172,6		826,17	
		Итого прямые затраты									6 110,15	
8.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	9,68		0,4356			0		0	
		ФОТ									5 191,12	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					4 620,1	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					2 284,09	
		Всего по позиции							289 207,56		13 014,34	
9	ГЭСН46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (балкон)
	100 м2	0,048		0,048						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,259664					326,11	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч	22,82	1,15	1,259664			258,89		326,11	
		Итого прямые затраты									326,11	
9.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	4,6		0,2208			0		0	
		ФОТ									326,11	
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91%		91%					296,76	
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52%		52%					169,58	
		Всего по позиции							16 509,38		792,45	
10	ГЭСН15-02-036-01
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен  (балкон)
	100 м2	0,048		0,048						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			7,3002					2 219,33	
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч	115	1,3225	7,3002			304,01		2 219,33	
	2	ЭМ									20,42	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,09936					28,88	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч	0,14	1,4375	0,00966			1 642,67		15,87	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	0,14	1,4375	0,00966			365,77		3,53	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	1,3	1,4375	0,0897	37,32	1,36	50,76		4,55	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	1,3	1,4375	0,0897			282,64		25,35	
	4	М									2 956,29	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,01		0,00048	35,71	0,58	20,71		0,01	
	[03.2.01.01-0001]
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)
	т	0,013		0,000624	4 800,85	1,45	6 961,23		4,34	
	[01.7.07.29-0111]
	Пакля смоляная пропитанная
	кг	12		0,576	92,95	1,23	114,33		65,85	
	[08.1.02.17-0161]
	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм
	м2	108		5,184	353,61	1,23	434,94		2 254,73	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	3,1		0,1488	3 392,36	1,23	4 172,6		620,88	
	[01.7.15.06-0121]
	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм
	т	0,0025		0,00012	76 630,4	1,14	87 358,66		10,48	
		Итого прямые затраты									5 224,92	
		ФОТ									2 248,21	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					2 023,39	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					936,38	
		Всего по позиции							170 514,38		8 184,69	
11	ГЭСНр61-02-008-01
	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (шпаклевка)
	100 м2	3,084		3,084						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			223,116606					78 427,72	
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч	62,91	1,15	223,116606			351,51		78 427,72	
	2	ЭМ									158,02	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			22,024386					6 224,97	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,57	1,15	2,021562	37,32	1,36	50,76		102,61	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,57	1,15	2,021562			282,64		571,37	
	[91.07.08-024]
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч	5,64	1,15	20,002824	2,31	1,2	2,77		55,41	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	5,64	1,15	20,002824			282,64		5 653,6	
	4	М									16 594,8	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,41		1,26444	35,71	0,58	20,71		26,19	
	[14.2.06.06-0011]
	Латекс СКС-65 ГП
	т	0,01		0,03084	215 084,63	1,89	406 509,95		12 536,77	
	[01.7.17.11-0011]
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2	2		6,168	531,44	1,23	653,67		4 031,84	
		Итого прямые затраты									101 405,51	
11.1	[04.3.02.09-3278]
	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе и модифицирующих добавок для внешней и внутренней отделки поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций
	кг	360		1 110,24	48,81	1,47	71,75		79 659,72	
		ФОТ									84 652,69	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					75 340,89	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					37 247,18	
		Всего по позиции							95 218,32		293 653,3	
12	ГЭСН15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2	4,315		4,315						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			26,5356319					8 445,23	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч	4,65	1,3225	26,5356319			318,26		8 445,23	
	2	ЭМ									37,17	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,1240562					37,27	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0620281			548,43		34,02	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0620281			318,26		19,74	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0620281	37,32	1,36	50,76		3,15	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0620281			282,64		17,53	
	4	М									39,22	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,1		0,4315	56,11	1,62	90,9		39,22	
		Итого прямые затраты									8 558,89	
12.1	[14.3.01.01-1002]
	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок
	т	0,0103		0,0444445	60 840,08	1,19	72 399,7		3 217,77	
		ФОТ									8 482,5	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					7 634,25	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					3 532,96	
		Всего по позиции							5 317,24		22 943,87	
13	ГЭСН15-04-027-05
	Шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску 
	100 м2	1,231		1,231						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			17,7451728					5 584,41	
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч	10,9	1,3225	17,7451728			314,7		5 584,41	
	2	ЭМ									30,01	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0707825					21,9	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,03	1,4375	0,0530869			548,43		29,11	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,03	1,4375	0,0530869			318,26		16,9	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0176956	37,32	1,36	50,76		0,9	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0176956			282,64		5	
	4	М									24 755,14	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,15		0,18465	56,11	1,62	90,9		16,78	
	[01.7.17.11-0011]
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2	4,4		5,4164	531,44	1,23	653,67		3 540,54	
	[04.3.02.09-3278]
	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе фасадные
	кг	240		295,44	48,81	1,47	71,75		21 197,82	
		Итого прямые затраты									30 391,46	
		ФОТ									5 606,31	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					5 045,68	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					2 335,03	
		Всего по позиции							30 684,13		37 772,17	
14	ГЭСН13-03-001-03
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577, первый слой- цоколь
	100 м2	0,394		0,394						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,709538					978,2	
	1-100-49
	Средний разряд работы 4,9
	чел.-ч	5,2	1,3225	2,709538			361,02		978,2	
	2	ЭМ									17,76	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0113276					3,87	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0056638			548,43		3,11	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0056638			318,26		1,8	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0056638			1 642,67		9,3	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0056638			365,77		2,07	
	[91.21.01-012]
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч	1,4	1,4375	0,792925	5,67	1,18	6,69		5,3	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0056638	6,62	1,28	8,47		0,05	
	4	М									542,68	
	[14.5.09.11-0102]
	Уайт-спирит
	кг	1,95		0,7683	60,6	1,18	71,51		54,94	
	[14.4.03.03-0102]
	Лак битумный БТ-577
	т	0,013		0,005122	80 020,98	1,19	95 224,97		487,74	
		Итого прямые затраты									1 542,51	
		ФОТ									982,07	
	Пр/812-013.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94%	0,9	84,6%					830,83	
	Пр/774-013.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51%	0,85	43,35%					425,73	
		Всего по позиции							7 104,24		2 799,07	
15	ГЭСН13-03-003-02
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577 - цоколь
V=0,394*2	100 м2	0,394	2	0,788						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			6,2110948					1 866,12	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч	5,96	1,3225	6,2110948			300,45		1 866,12	
	2	ЭМ									36,06	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0339825					11,35	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,02	1,4375	0,022655			548,43		12,42	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,02	1,4375	0,022655			318,26		7,21	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0113275			1 642,67		18,61	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0113275			365,77		4,14	
	[91.21.01-012]
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч	0,65	1,4375	0,7362875	5,67	1,18	6,69		4,93	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0113275	6,62	1,28	8,47		0,1	
	4	М									769,35	
	[14.5.09.11-0102]
	Уайт-спирит
	кг	3		2,364	60,6	1,18	71,51		169,05	
	[14.4.03.03-0102]
	Лак битумный БТ-577
	т	0,008		0,006304	80 020,98	1,19	95 224,97		600,3	
		Итого прямые затраты									2 682,88	
		ФОТ									1 877,47	
	Пр/812-013.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94%	0,9	84,6%					1 588,34	
	Пр/774-013.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51%	0,85	43,35%					813,88	
		Всего по позиции							12 906,35		5 085,1	
16	ГЭСН15-04-019-07
	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности
	100 м2	3,084		3,084						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			57,0594741					17 534,85	
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч	9,79	1,3225	39,9293961			318,26		12 707,93	
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч	4,12	1,3225	16,8037908			282,64		4 749,42	
	2-100-01
	Рабочий 1 разряда
	чел.-ч	0,08	1,3225	0,3262872			237,51		77,5	
	2	ЭМ									145,88	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,265995					84,66	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,06	1,4375	0,265995			548,43		145,88	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,06	1,4375	0,265995			318,26		84,66	
		Итого прямые затраты									17 765,39	
16.1	[14.3.02.01-0111]
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 фасадная
	т	0,046		0,141864	52 265,82	1,79	93 555,82		13 272,2	
16.2	[14.4.01.02-0029]
	Грунтовка акриловая ВД-АК
	кг	14		43,176	98,12	1,19	116,76		5 041,23	
		ФОТ									17 619,51	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					15 857,56	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					7 338,53	
		Всего по позиции							19 220,14		59 274,91	
17	ГЭСНр58-01-020-01
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
V=0,084+0,014	100 м	0,098		0,098						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,666907					1 319,05	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	41,41	1,15	4,666907			282,64		1 319,05	
	2	ЭМ									2,93	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,013524					3,98	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,04	1,15	0,004508			548,43		2,47	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,04	1,15	0,004508			318,26		1,43	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,08	1,15	0,009016	37,32	1,36	50,76		0,46	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,08	1,15	0,009016			282,64		2,55	
	4	М									127,5	
	[01.7.15.06-0111]
	Гвозди строительные
	т	0,004		0,000392	70 296,2	1,14	80 137,67		31,41	
	[08.3.03.05-0001]
	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм
	т	0,006		0,000588	149 930,17	1,09	163 423,89		96,09	
		Итого прямые затраты									1 453,46	
17.1	[08.3.05.05-0051]
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
	т	0,184		0,018032	91 285	1,06	96 762,1		1 744,81	
17.2	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,224		0,021952			0		0	
		ФОТ									1 323,03	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					1 190,73	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					608,59	
		Всего по позиции							50 995,82		4 997,59	
18	ГЭСНр58-01-020-02
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м
	100 м	0,108		0,108						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			7,851924					2 219,27	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	63,22	1,15	7,851924			282,64		2 219,27	
	2	ЭМ									4,97	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,02484					7,28	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,06	1,15	0,007452			548,43		4,09	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,06	1,15	0,007452			318,26		2,37	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,14	1,15	0,017388	37,32	1,36	50,76		0,88	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,14	1,15	0,017388			282,64		4,91	
	4	М									140,52	
	[01.7.15.06-0111]
	Гвозди строительные
	т	0,004		0,000432	70 296,2	1,14	80 137,67		34,62	
	[08.3.03.05-0001]
	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм
	т	0,006		0,000648	149 930,17	1,09	163 423,89		105,9	
		Итого прямые затраты									2 372,04	
18.1	[08.3.05.05-0051]
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
	т	0,324		0,034992	91 285	1,06	96 762,1		3 385,9	
18.2	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,33		0,03564			0		0	
		ФОТ									2 226,55	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					2 003,9	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					1 024,21	
		Всего по позиции							81 352,31		8 786,05	
19	ГЭСНр62-03-002-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза (двери подъездов)
	100 м2	0,019		0,019						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,39767					115,23	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч	18,2	1,15	0,39767			289,76		115,23	
	2	ЭМ									0,12	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0002185					0,07	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,15	0,0002185			548,43		0,12	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,15	0,0002185			318,26		0,07	
	4	М									12,31	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,1		0,0019	56,11	1,62	90,9		0,17	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т	0,009		0,000171	60 697,21	1,17	71 015,74		12,14	
		Итого прямые затраты									127,73	
19.1	[14.4.02.04-0162]
	Краска масляная 
	т	0,0161		0,0003059	77 205,08	1,37	105 770,96		32,36	
		ФОТ									115,3	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					103,77	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					53,04	
		Всего по позиции							16 678,95		316,9	
20	ГЭСНр62-03-008-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза
	100 м2	0,122		0,122						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			10,35414					2 963,35	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч	73,8	1,15	10,35414			286,2		2 963,35	
	2	ЭМ									0,77	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,001403					0,45	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,15	0,001403			548,43		0,77	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,15	0,001403			318,26		0,45	
	4	М									60,02	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,1		0,0122	56,11	1,62	90,9		1,11	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т	0,0068		0,0008296	60 697,21	1,17	71 015,74		58,91	
		Итого прямые затраты									3 024,59	
20.1	[14.4.02.04-0162]
	Краска масляная
	т	0,0113		0,0013786	77 205,08	1,37	105 770,96		145,82	
		ФОТ									2 963,8	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					2 667,42	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					1 363,35	
		Всего по позиции							59 026,07		7 201,18	
21	ГЭСНр62-03-005-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза
	100 м2	0,059		0,059						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,027685					1 349,38	
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч	74,1	1,15	5,027685			268,39		1 349,38	
	2	ЭМ									0,37	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0006785					0,22	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,15	0,0006785			548,43		0,37	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,15	0,0006785			318,26		0,22	
	4	М									37,83	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,1		0,0059	56,11	1,62	90,9		0,54	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т	0,0089		0,0005251	60 697,21	1,17	71 015,74		37,29	
		Итого прямые затраты									1 387,8	
21.1	[14.4.02.04-0162]
	Краска масляная 
	т	0,0161		0,0009499	77 205,08	1,37	105 770,96		100,47	
		ФОТ									1 349,6	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					1 214,64	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					620,82	
		Всего по позиции							56 334,41		3 323,73	
22	ГЭСНр62-02-004-09
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с земли и лесов (подшивка карниза)
	100 м2	0,394		0,394						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			21,11446					6 193,29	
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч	46,6	1,15	21,11446			293,32		6 193,29	
	2	ЭМ									50,08	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,09062					28,84	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,2	1,15	0,09062			548,43		49,7	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,2	1,15	0,09062			318,26		28,84	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,1	1,15	0,04531	6,62	1,28	8,47		0,38	
	4	М									840,77	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,1		0,0394	56,11	1,62	90,9		3,58	
	[14.5.11.01-0001]
	Шпатлевка клеевая
	т	0,0195		0,007683	25 237,94	1,42	35 837,87		275,34	
	[14.5.05.01-0002]
	Олифа для улучшенной окраски (10 % натуральной, 90 % комбинированной)
	т	0,0155		0,006107	78 632,99	1,17	92 000,6		561,85	
		Итого прямые затраты									7 112,98	
22.1	[14.4.02.04-0162]
	Краска масляная 
	т	0,0141		0,0055554	77 205,08	1,37	105 770,96		587,6	
		ФОТ									6 222,13	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					5 599,92	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					2 862,18	
		Всего по позиции							41 022,03		16 162,68	
23	ГЭСНр62-01-009-06
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2	0,0296		0,0296						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,789428					1 370,73	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч	140,7	1,15	4,789428			286,2		1 370,73	
	2	ЭМ									1,29	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0054464					1,61	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,06	1,15	0,0020424			548,43		1,12	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,06	1,15	0,0020424			318,26		0,65	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,1	1,15	0,003404	37,32	1,36	50,76		0,17	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,1	1,15	0,003404			282,64		0,96	
	4	М									218,3	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,18		0,005328	56,11	1,62	90,9		0,48	
	[14.5.11.01-0001]
	Шпатлевка клеевая
	т	0,0441		0,0013054	25 237,94	1,42	35 837,87		46,78	
	[01.7.17.11-0011]
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2	1,1		0,03256	531,44	1,23	653,67		21,28	
	[01.7.10.17-0141]
	Пемза
	кг	1,44		0,042624	2 507,62	1,23	3 084,37		131,47	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т	0,0087		0,0002575	60 697,21	1,17	71 015,74		18,29	
		Итого прямые затраты									1 591,93	
23.1	[14.4.02.04-0162]
	Краска масляная 
	т	0,0231		0,0006838	77 205,08	1,37	105 770,96		72,33	
		ФОТ									1 372,34	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					1 235,11	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					631,28	
		Всего по позиции							119 278,72		3 530,65	
24	ГЭСН08-07-001-02
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2	4,26		4,26						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			245,072475					70 139,74	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч	43,5	1,3225	245,072475			286,2		70 139,74	
	2	ЭМ									235,09	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,4286625					136,43	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,07	1,4375	0,4286625			548,43		235,09	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,07	1,4375	0,4286625			318,26		136,43	
	4	М									16 155,38	
	[11.1.03.01-0063]
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
	м3	0,009		0,03834	16 496,03	0,89	14 681,47		562,89	
	[01.7.16.02-0002]
	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м
	т	0,035		0,1491	91 734,54	1,14	104 577,38		15 592,49	
		Итого прямые затраты									86 666,64	
24.1	[11.2.13.06-0013]
	Щиты настила, толщина 40 мм
	м2	3,4		14,484	625,83	1,53	957,52		13 868,72	
		ФОТ									70 276,17	
	Пр/812-008.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110%	0,9	99%					69 573,41	
	Пр/774-008.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69%	0,85	58,65%					41 216,97	
		Всего по позиции							49 606,98		211 325,74	
25	ГЭСНр57-01-002-04
	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм (30мм) (балкон)
	100 м2	0,0432		0,0432						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,524416					1 561,42	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	111,2	1,15	5,524416			282,64		1 561,42	
	2	ЭМ									129,39	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,089424					25,27	
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч	38,4	1,15	1,907712			2,44		4,65	
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч	19,2	1,15	0,953856			126,02		120,2	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	1,8	1,15	0,089424	37,32	1,36	50,76		4,54	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	1,8	1,15	0,089424			282,64		25,27	
		Итого прямые затраты									1 716,08	
25.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	33		1,4256			0		0	
		ФОТ									1 586,69	
	Пр/812-091.0-1	НР Полы при ремонте	%	89%		89%					1 412,15	
	Пр/774-091.0	СП Полы при ремонте	%	49%		49%					777,48	
		Всего по позиции							90 409,95		3 905,71	
26	ГЭСНр57-01-002-09
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к норме 57-01-002-04
V=-0,0432*24	100 м2	-0,0432	24	-1,0368						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			-3,2431104					-916,63	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	2,72	1,15	-3,2431104			282,64		-916,63	
		Итого прямые затраты									-916,63	
26.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	1,1		-1,14048			0		0	
		ФОТ									-916,63	
	Пр/812-091.0-1	НР Полы при ремонте	%	89%		89%					-815,8	
	Пр/774-091.0	СП Полы при ремонте	%	49%		49%					-449,15	
		Всего по позиции							50 499,54		-2 181,58	
27	ГЭСН11-01-004-03
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой в 1 слой под бетонное покрытие
	100 м2	0,0432		0,0432						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,6911072					562,31	
	1-100-43
	Средний разряд работы 4,3
	чел.-ч	29,6	1,3225	1,6911072			332,51		562,31	
	2	ЭМ									26,01	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,034776					10,56	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,33	1,4375	0,020493			548,43		11,24	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,33	1,4375	0,020493			318,26		6,52	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,23	1,4375	0,014283	37,32	1,36	50,76		0,73	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,23	1,4375	0,014283			282,64		4,04	
	[91.21.22-421]
	Термосы 100 л
	маш.-ч	7	1,4375	0,4347	26,26	1,23	32,3		14,04	
	4	М									541,21	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,5		0,0216	56,11	1,62	90,9		1,96	
	[01.2.01.02-0031]
	Битум нефтяной строительный изоляционный БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V
	т	0,023		0,0009936	23 335,8	1,25	29 169,75		28,98	
	[01.3.01.01-0010]
	Бензин-растворитель
	кг	54		2,3328	160,27	1,05	168,28		392,56	
	[01.3.05.30-0001]
	Сополимер (смола) метакриловой кислоты и ее эфира
	т	0,004		0,0001728	577 267,39	1,18	681 175,52		117,71	
		Итого прямые затраты									1 140,09	
27.1	[01.2.03.03-0067]
	Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-100
	т	0,246		0,0106272	28 495,35	1,19	33 909,47		360,36	
27.2	[12.1.02.15-1006]
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, основа полиэстер/стеклохолст, гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не менее 95°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 650/600 Н, толщина 4 мм, масса 1 м2 до 4 кг
	м2	112		4,8384	195,07	1,81	353,08		1 708,34	
		ФОТ									572,87	
	Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Полы	%	112%	0,9	100,8%					577,45	
	Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Полы	%	65%	0,85	55,25%					316,51	
		Всего по позиции							94 971,06		4 102,75	
28	ГЭСН11-01-015-01
	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм
	100 м2	0,0432		0,0432						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,28528					602,49	
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч	40	1,3225	2,28528			263,64		602,49	
	2	ЭМ									116,99	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,119853					39,56	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч	1,1	1,4375	0,06831			1 642,67		112,21	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	1,1	1,4375	0,06831			365,77		24,99	
	[91.07.04-002]
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч	3,41	1,4375	0,211761	8,54	1,05	8,97		1,9	
	91.21.22-638
	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт
	маш.-ч	0,7	1,4375	0,04347			6,02		0,26	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,83	1,4375	0,051543	37,32	1,36	50,76		2,62	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,83	1,4375	0,051543			282,64		14,57	
	4	М									3,13	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	3,5		0,1512	35,71	0,58	20,71		3,13	
		Итого прямые затраты									762,17	
28.1	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3	3,06		0,132192			5 967,31		788,83	
		ФОТ									642,05	
	Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Полы	%	112%	0,9	100,8%					647,19	
	Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Полы	%	65%	0,85	55,25%					354,73	
		Всего по позиции							59 095,37		2 552,92	
29	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную
V=23,567*0,1	т	2,3567		2,3567			786,73		1 854,09	
		Всего по позиции									1 854,09	
30	49-1
	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
V=23,567*0,9	т	21,2103		21,2103			59,29		1 257,56	
		Всего по позиции									1 257,56	
31	02-15-1-01-0017
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км
	т	23,567		23,567			186,89		4 404,44	
		Всего по позиции									4 404,44	
		Итого прямые затраты по разделу 1. Фасад			616 956,24	
		   в том числе		
		   оплата труда (ОТ)			334 947,61	
		   эксплуатация машин и механизмов			4 429,75	
		   оплата труда машинистов (ОТм)			7 641,41	
		   материальные ресурсы			262 421,38	
		   перевозка			7 516,09	
		Итого ФОТ (справочно)			342 589,02	
		Итого накладные расходы			312 928,61	
		Итого сметная прибыль			162 503,4	
		Итого оборудование			0	
		Итого прочие затраты			0	
		Итого по разделу 1. Фасад			1 092 388,25	
		   в том числе		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   справочно		
		   затраты труда рабочих			1 113,8720894	
		   затраты труда машинистов			26,4856627	
	
№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
Раздел 2. Отмостка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
32	ГЭСНр68-02-004-04
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
V=65,2*0,05/100	100 м3	0,0326		0,0326						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,81095					1 600,97	
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч	155	1,15	5,81095			275,51		1 600,97	
	2	ЭМ									585,58	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,4639845					472,27	
	[91.01.02-004]
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч	1,55	1,15	0,0581095	1 299,64	1,19	1 546,57		89,87	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	1,55	1,15	0,0581095			427,52		24,84	
	[91.12.06-012]
	Рыхлители прицепные (без трактора)
	маш.-ч	1,29	1,15	0,0483621	62,31	1,23	76,64		3,71	
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч	37,5	1,15	1,405875			345,08		485,14	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	37,5	1,15	1,405875			318,26		447,43	
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч	75	1,15	2,81175			2,44		6,86	
		Итого прямые затраты									2 658,82	
		ФОТ									2 073,24	
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство при ремонте	%	102%		102%					2 114,7	
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство при ремонте	%	54%		54%					1 119,55	
		Всего по позиции							180 769,02		5 893,07	
33	ГЭСН08-01-003-07
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2	0,118		0,118						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,308366					1 041,14	
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч	21,2	1,3225	3,308366			314,7		1 041,14	
	2	ЭМ									54,21	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,033925					10,8	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,2	1,4375	0,033925			548,43		18,61	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,2	1,4375	0,033925			318,26		10,8	
	[91.08.04-021]
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч	1,95	1,4375	0,3307688	95,25	1,13	107,63		35,6	
	4	М									184,23	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,1		0,0118	56,11	1,62	90,9		1,07	
	[01.3.01.03-0002]
	Керосин для технических целей
	т	0,024		0,002832	62 186,75	1,04	64 674,22		183,16	
		Итого прямые затраты									1 290,38	
33.1	[01.2.03.05-0004]
	Праймер битумный для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей перед укладкой наплавляемых битумных и битумно-полимерных материалов
	кг	240		28,32	29,92	1,72	51,46		1 457,35	
		ФОТ									1 051,94	
	Пр/812-008.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110%	0,9	99%					1 041,42	
	Пр/774-008.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69%	0,85	58,65%					616,96	
		Всего по позиции							37 339,92		4 406,11	
34	ГЭСН01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3	0,1312		0,1312						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			26,720848					6 917,76	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч	154	1,3225	26,720848			258,89		6 917,76	
		Итого прямые затраты									6 917,76	
		ФОТ									6 917,76	
	Пр/812-001.2-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89%	0,9	80,1%					5 541,13	
	Пр/774-001.2; Приказ N 774/пр, п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40%	0,85	34%					2 352,04	
		Всего по позиции							112 888,19		14 810,93	
35	ГЭСН08-01-002-01
	Устройство основания под отмостку песчаного
V=65,6*0,1	м3	6,56		6,56						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			6,766968					1 784,04	
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч	0,78	1,3225	6,766968			263,64		1 784,04	
	2	ЭМ									846,61	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,6601					241,44	
	91.06.05-057
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т
	маш.-ч	0,07	1,4375	0,6601			1 214,19		801,49	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	0,07	1,4375	0,6601			365,77		241,44	
	91.08.09-024
	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора
	маш.-ч	0,36	1,4375	3,3948			13,29		45,12	
	4	М									20,38	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,15		0,984	35,71	0,58	20,71		20,38	
		Итого прямые затраты									2 892,47	
35.1	[02.3.01.02-1104]
	Песок природный для строительных работ I класс, средний
	м3	1,1		7,216	573,7	1,01	579,44		4 181,24	
		ФОТ									2 025,48	
	Пр/812-008.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110%	0,9	99%					2 005,23	
	Пр/774-008.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69%	0,85	58,65%					1 187,94	
		Всего по позиции							1 565,07		10 266,88	
36	ГЭСН08-01-002-02
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
V=65,6*0,1	м3	6,56		6,56						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			7,37426					1 944,15	
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч	0,85	1,3225	7,37426			263,64		1 944,15	
	2	ЭМ									851,62	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,6601					241,44	
	91.06.05-057
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т
	маш.-ч	0,07	1,4375	0,6601			1 214,19		801,49	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	0,07	1,4375	0,6601			365,77		241,44	
	91.08.09-024
	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора
	маш.-ч	0,4	1,4375	3,772			13,29		50,13	
	4	М									20,38	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,15		0,984	35,71	0,58	20,71		20,38	
		Итого прямые затраты									3 057,59	
36.1	02.2.05.04-2024
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-20 мм
	м3	1,15		7,544			1 902,59		14 353,14	
		ФОТ									2 185,59	
	Пр/812-008.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110%	0,9	99%					2 163,73	
	Пр/774-008.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69%	0,85	58,65%					1 281,85	
		Всего по позиции							3 179,32		20 856,31	
37	ГЭСН06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки (отмостки)
	100 м3	0,089		0,089						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			15,8898375					4 113,72	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч	135	1,3225	15,8898375			258,89		4 113,72	
	2	ЭМ									1 821,84	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			2,3182275					989,42	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,12	1,4375	0,0153525			548,43		8,42	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,12	1,4375	0,0153525			318,26		4,89	
	[91.07.04-002]
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч	5,93	1,4375	0,7586694	8,54	1,05	8,97		6,81	
	[91.05.01-017]
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч	18	1,4375	2,302875	622,62	1,26	784,5		1 806,61	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	18	1,4375	2,302875			427,52		984,53	
	4	М									328,75	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	1,75		0,15575	35,71	0,58	20,71		3,23	
	[01.7.07.12-0024]
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2	250		22,25	12,83	1,14	14,63		325,52	
		Итого прямые затраты									7 253,73	
37.1	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3	102		9,078			5 967,31		54 171,24	
		ФОТ									5 103,14	
	Пр/611-006.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102%	0,9	91,8%					4 684,68	
	Пр/774-006.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58%	0,85	49,3%					2 515,85	
		Всего по позиции							771 073,03		68 625,5	
38	ГЭСНр58-01-013-02
	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо с промазкой кромок мастикой (компенсационный шов в 2 слоя рубероида высотой 35см)
V=0,2296*2	100 м2	0,2296	2	0,4592						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,5203648					1 223,93	
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч	8,56	1,15	4,5203648			270,76		1 223,93	
	2	ЭМ									21,59	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0630528					19,13	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,07	1,15	0,0369656			548,43		20,27	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,07	1,15	0,0369656			318,26		11,76	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,0494	1,15	0,0260872	37,32	1,36	50,76		1,32	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,0494	1,15	0,0260872			282,64		7,37	
	4	М									114,6	
	[01.7.15.06-0022]
	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм
	кг	3		1,3776	72,97	1,14	83,19		114,6	
		Итого прямые затраты									1 379,25	
38.1	[01.2.03.03-0014]
	Мастика битумная кровельная горячая МБКГ-55, МБКГ-65, МБКГ-75, МБКГ-85
	т	0,022		0,0101024	31 491,91	1,19	37 475,37		378,59	
38.2	[12.1.02.06-0022]
	Рубероид кровельный РКП-350
	м2	115		52,808	26,93	1,37	36,89		1 948,09	
		ФОТ									1 243,06	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					1 118,75	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					571,81	
		Всего по позиции							23 503,88		5 396,49	
39	ГЭСН06-03-007-01
	Устройство деформационного осадочного шва фундаментов под оборудование с заполнением битумом при толщине шва 25 мм, глубине 20 см
	100 м	0,34		0,34						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			29,443082					8 426,61	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч	65,48	1,3225	29,443082			286,2		8 426,61	
	2	ЭМ									756,68	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,1906125					69,21	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,23	1,4375	0,1124125			548,43		61,65	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,23	1,4375	0,1124125			318,26		35,78	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч	0,16	1,4375	0,0782			1 484,25		116,07	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	0,16	1,4375	0,0782			427,52		33,43	
	[91.08.04-024]
	Котлы битумные передвижные электрические, объем загрузочной емкости 1000 л
	маш.-ч	10,21	1,4375	4,9901375	102,67	1,13	116,02		578,96	
	4	М									5 274,09	
	[01.2.01.02-0031]
	Битум нефтяной строительный изоляционный БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V
	т	0,31		0,1054	23 335,8	1,25	29 169,75		3 074,49	
	[11.1.03.06-0071]
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3	0,87		0,2958	5 764,42	1,29	7 436,1		2 199,6	
		Итого прямые затраты									14 526,59	
		ФОТ									8 495,82	
	Пр/611-006.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102%	0,9	91,8%					7 799,16	
	Пр/774-006.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58%	0,85	49,3%					4 188,44	
		Всего по позиции							77 982,91		26 514,19	
40	ГЭСН06-03-004-14
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
V=0,00275*65,6	т	0,1804		0,1804						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,7675164					811,77	
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч	11,6	1,3225	2,7675164			293,32		811,77	
	2	ЭМ									86,18	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0907638					33,14	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,2	1,4375	0,051865			548,43		28,44	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,2	1,4375	0,051865			318,26		16,51	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч	0,15	1,4375	0,0388988			1 484,25		57,74	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	0,15	1,4375	0,0388988			427,52		16,63	
	4	М									488,83	
	[08.3.03.04-0012]
	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм
	т	0,028		0,0050512	88 783,86	1,09	96 774,41		488,83	
		Итого прямые затраты									1 419,92	
40.1	[08.1.02.17-0097]
	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 100х100 мм
	м2	363,6363636		65,6	152,92	1,23	188,09		12 338,7	
		ФОТ									844,91	
	Пр/611-006.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102%	0,9	91,8%					775,63	
	Пр/774-006.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58%	0,85	49,3%					416,54	
		Всего по позиции							82 875,78		14 950,79	
41	ГЭСН01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3	0,1312		0,1312						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			15,355812					3 811,31	
	1-100-15
	Средний разряд работы 1,5
	чел.-ч	88,5	1,3225	15,355812			248,2		3 811,31	
		Итого прямые затраты									3 811,31	
		ФОТ									3 811,31	
	Пр/812-001.2-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89%	0,9	80,1%					3 052,86	
	Пр/774-001.2; Приказ N 774/пр, п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40%	0,85	34%					1 295,85	
		Всего по позиции							62 195,27		8 160,02	
42	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную
V=3,26*2,4*0,1	т	0,7824		0,7824			786,73		615,54	
		Всего по позиции									615,54	
43	49-1
	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
V=3,26*2,4*0,9	т	7,0416		7,0416			59,29		417,5	
		Всего по позиции									417,5	
44	02-15-1-01-0017
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км
V=3,26*2,4	т	7,824		7,824			186,89		1 462,23	
		Всего по позиции									1 462,23	
		Итого прямые затраты по разделу 2. Отмостка			136 531,44	
		   в том числе		
		   оплата труда (ОТ)			31 675,4	
		   эксплуатация машин и механизмов			5 024,31	
		   оплата труда машинистов (ОТм)			2 076,85	
		   материальные ресурсы			95 259,61	
		   перевозка			2 495,27	
		Итого ФОТ (справочно)			33 752,25	
		Итого накладные расходы			30 297,29	
		Итого сметная прибыль			15 546,83	
		Итого оборудование			0	
		Итого прочие затраты			0	
		Итого по разделу 2. Отмостка			182 375,56	
		   в том числе		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   справочно		
		   затраты труда рабочих			117,9580047	
		   затраты труда машинистов			5,4807661	
	
		ИТОГИ ПО СМЕТЕ		
				
		ВСЕГО строительные работы			1 274 763,81	
		   в том числе		
		   Всего прямые затраты			753 487,68	
		      в том числе		
		      оплата труда (ОТ)			366 623,01	
		      эксплуатация машин и механизмов			9 454,06	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			9 718,26	
		      материальные ресурсы			357 680,99	
		      перевозка			10 011,36	
		   Всего ФОТ (справочно)			376 341,27	
		   Всего накладные расходы			343 225,9	
		   Всего сметная прибыль			178 050,23	
				
		ВСЕГО по смете			1 274 763,81	
		   в том числе		
		   Всего прямые затраты			753 487,68	
		      в том числе		
		      оплата труда (ОТ)			366 623,01	
		      эксплуатация машин и механизмов			9 454,06	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			9 718,26	
		      материальные ресурсы			357 680,99	
		      перевозка			10 011,36	
		   Всего ФОТ (справочно)			376 341,27	
		   Всего накладные расходы			343 225,9	
		   Всего сметная прибыль			178 050,23	
		   Всего оборудование			0	
		   Всего прочие затраты			0	
				
		Справочно		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   затраты труда рабочих			1 231,8300941	
		   затраты труда машинистов			31,9664288	
		Итого			1 274 763,81	
		Итого			1 274 763,81	
	(Приказ Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр п. 179(в редакции приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 года №557/пр))	Резерв средств на непредвиденные расходы и затраты 	((1 274 763,81+0+0+0)*2%) = 25 495,28	2%	25 495,28	
		Итого			1 300 259,09	
		НДС	(1 300 259,09*20%) = 260 051,82	20%	260 051,82	
		Итого			1 560 310,91	
	
Составил:	 	С.М.Сорокина	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		
Проверил:	 		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		
	
		"УТВЕРЖДАЮ"	
		_________________________	
Капитальный ремонт фасада МКД  по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 88	
(наименование стройки)	
Капитальный ремонт фасада МКД  по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 88	
(наименование объекта капитального строительства)	
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ	
на капитальный ремонт фасада	
Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1 К=1,15; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б К=1,15 к ЗП и К=1,25 к ЭМ	
	
№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Формула расчета объемов работ и расхода материалов	Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации	Дополнительная информация	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (30мм)	100 м2	0,744	V=0,744			
1.1	Строительный мусор	т	3,60096	V=0,744*4,84			
2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-001-03	100 м2	0,744	V=0,744			
2.1	Строительный мусор	т	1,80048	V=0,744*2,42			
3	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3	0,3	V=0,3			
3.1	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт	0,1206	V=0,3*0,402			
3.2	Строительный мусор	т	0,069	V=0,3*0,23			
4	Разборка: кирпичных стен	м3	7,9	V=7,9			
5	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (30мм) - цоколь	100 м2	0,394	V=0,394			
5.1	Строительный мусор	т	1,90696	V=0,394*4,84			
6	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-001-03	100 м2	0,394	V=0,394			
6.1	Строительный мусор	т	0,95348	V=0,394*2,42			
7	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	1,138	V=0,744+0,394			
8	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2	0,045	V=0,041+0,004			
8.1	Строительный мусор	т	0,4356	V=(0,041+0,004)*9,68			
9	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (балкон)	100 м2	0,048	V=0,048			
9.1	Строительный мусор	т	0,2208	V=0,048*4,6			
10	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен  (балкон)	100 м2	0,048	V=0,048			
11	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (шпаклевка)	100 м2	3,084	V=3,084			
11.1	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе и модифицирующих добавок для внешней и внутренней отделки поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций	кг	1 110,24	V=3,084*120*3			
12	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	4,315	V=4,315			
12.1	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок	т	0,0444445	V=4,315*0,0103			
13	Шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску 	100 м2	1,231	V=1,231			
14	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577, первый слой- цоколь	100 м2	0,394	V=0,394			
15	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577 - цоколь	100 м2	0,788	V=0,394*2			
16	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	3,084	V=3,084			
16.1	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 фасадная	т	0,141864	V=3,084*0,046			
16.2	Грунтовка акриловая ВД-АК	кг	43,176	V=3,084*14			
17	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,098	V=0,084+0,014			
17.1	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,018032	V=(0,084+0,014)*0,184			
17.2	Строительный мусор	т	0,021952	V=(0,084+0,014)*0,224			
18	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м	100 м	0,108	V=0,108			
18.1	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,034992	V=0,108*0,324			
18.2	Строительный мусор	т	0,03564	V=0,108*0,33			
19	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза (двери подъездов)	100 м2	0,019	V=0,019			
19.1	Краска масляная 	т	0,0003059	V=0,019*0,0161			
20	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м2	0,122	V=0,122			
20.1	Краска масляная	т	0,0013786	V=0,122*0,0113			
21	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,059	V=0,059			
21.1	Краска масляная 	т	0,0009499	V=0,059*0,0161			
22	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с земли и лесов (подшивка карниза)	100 м2	0,394	V=0,394			
22.1	Краска масляная 	т	0,0055554	V=0,394*0,0141			
23	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,0296	V=0,0296			
23.1	Краска масляная 	т	0,0006838	V=0,0296*0,0231			
24	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	4,26	V=4,26			
24.1	Щиты настила, толщина 40 мм	м2	14,484	V=4,26*3,4			
25	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм (30мм) (балкон)	100 м2	0,0432	V=0,0432			
25.1	Строительный мусор	т	1,4256	V=0,0432*33			
26	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к норме 57-01-002-04	100 м2	-1,0368	V=-0,0432*24			
26.1	Строительный мусор	т	-1,14048	V=-0,0432*24*1,1			
27	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой в 1 слой под бетонное покрытие	100 м2	0,0432	V=0,0432			
27.1	Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-100	т	0,0106272	V=0,0432*0,246			
27.2	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, основа полиэстер/стеклохолст, гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не менее 95°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 650/600 Н, толщина 4 мм, масса 1 м2 до 4 кг	м2	4,8384	V=0,0432*112			
28	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2	0,0432	V=0,0432			
28.1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	0,132192	V=0,0432*3,06			
29	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную	т	2,3567	V=23,567*0,1			
30	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	21,2103	V=23,567*0,9			
31	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км	т	23,567	V=23,567			
32	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3	0,0326	V=65,2*0,05/100			
33	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0,118	V=0,118			
33.1	Праймер битумный для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей перед укладкой наплавляемых битумных и битумно-полимерных материалов	кг	28,32	V=0,118*240			
34	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,1312	V=0,1312			
35	Устройство основания под отмостку песчаного	м3	6,56	V=65,6*0,1			
35.1	Песок природный для строительных работ I класс, средний	м3	7,216	V=(65,6*0,1)*1,1			
36	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	6,56	V=65,6*0,1			
36.1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-20 мм	м3	7,544	V=(65,6*0,1)*1,15			
37	Устройство бетонной подготовки (отмостки)	100 м3	0,089	V=0,089			
37.1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	9,078	V=0,089*102			
38	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо с промазкой кромок мастикой (компенсационный шов в 2 слоя рубероида высотой 35см)	100 м2	0,4592	V=0,2296*2			
38.1	Мастика битумная кровельная горячая МБКГ-55, МБКГ-65, МБКГ-75, МБКГ-85	т	0,0101024	V=0,2296*2*0,022			
38.2	Рубероид кровельный РКП-350	м2	52,808	V=0,2296*2*115			
39	Устройство деформационного осадочного шва фундаментов под оборудование с заполнением битумом при толщине шва 25 мм, глубине 20 см	100 м	0,34	V=0,34			
40	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,1804	V=0,00275*65,6			
40.1	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2	65,6	V=(0,00275*65,6)*363,6363636			
41	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,1312	V=0,1312			
42	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,7824	V=3,26*2,4*0,1			
43	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	7,0416	V=3,26*2,4*0,9			
44	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км	т	7,824	V=3,26*2,4			
	
Составил:		А.И.Бабарыкин