"СОГЛАСОВАНО"		"УТВЕРЖДАЮ"	
		Директор МКУ "Городское хозяйство" 	
				С.О.Андреев	
Наименование программного продукта	SmetaWIZARD	
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 14 ноября 2023 г. № 817/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»	
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 14 ноября 2023 г. № 817/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»	
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Приказ Министерства строительства; архитектуры и имущественных отношений Новгородской области от 21.02.2023 № 414	
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы		
Наименование субъекта Российской Федерации	53. Новгородская область	
Наименование зоны субъекта Российской Федерации		
Капитальный ремонт фасада МКД  по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 74	
(наименование стройки)	
Капитальный ремонт фасада МКД  по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 74	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №	ЛС-15		
на капитальный ремонт фасада	
(наименование работ и затрат)	
Составлен	ресурсно-индексным	методом	
Основание	дефектная ведомость	
	(проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен в текущем уровне цен	1 квартал 2024 г.		
Сметная стоимость	1 379,22	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	335,22	тыс. руб.	
   в том числе:			Средства на оплату труда машинистов	8,69	тыс. руб.	
   строительных работ	1 379,22	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	1 097,8147665	чел.-ч	
   монтажных работ	0	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	30,1229224	чел.-ч	
   оборудования	0	тыс. руб.				
   прочих затрат	0	тыс. руб.				
	
№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
Раздел 1. Фасад	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСНр61-02-001-03
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (30мм)
	100 м2	0,534		0,534						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			105,13392					30 463,6	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч	171,2	1,15	105,13392			289,76		30 463,6	
	2	ЭМ									549,13	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,810612					257,99	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	1,32	1,15	0,810612			672,87		545,44	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	1,32	1,15	0,810612			318,26		257,99	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,71	1,15	0,436011	6,62	1,28	8,47		3,69	
	4	М									4 905,84	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,35		0,1869	35,71	0,58	20,71		3,87	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	2,2		1,1748	3 392,36	1,23	4 172,6		4 901,97	
		Итого прямые затраты									36 176,56	
1.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	4,84		2,58456			0		0	
		ФОТ									30 721,59	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					27 342,22	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					13 517,5	
		Всего по позиции							144 262,7		77 036,28	
2	ГЭСНр61-02-001-04
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-001-03
	100 м2	0,534		0,534						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			19,761738					5 726,16	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч	32,18	1,15	19,761738			289,76		5 726,16	
	2	ЭМ									274,59	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,405306					128,99	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	0,66	1,15	0,405306			672,87		272,72	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,66	1,15	0,405306			318,26		128,99	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,36	1,15	0,221076	6,62	1,28	8,47		1,87	
	4	М									2 450,99	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	1,1		0,5874	3 392,36	1,23	4 172,6		2 450,99	
		Итого прямые затраты									8 580,73	
2.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	2,42		1,29228			0		0	
		ФОТ									5 855,15	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					5 211,08	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					2 576,27	
		Всего по позиции							30 651,84		16 368,08	
3	ГЭСНр53-01-015-01
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	м3	0,2		0,2						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			8,1397					2 165,24	
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч	35,39	1,15	8,1397			266,01		2 165,24	
	2	ЭМ									70,97	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0989					34,62	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч	0,2	1,15	0,046			1 484,25		68,28	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	0,2	1,15	0,046			427,52		19,67	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,23	1,15	0,0529	37,32	1,36	50,76		2,69	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,23	1,15	0,0529			282,64		14,95	
	4	М									240,39	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,044		0,0088	35,71	0,58	20,71		0,18	
	[04.3.01.12-0003]
	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50
	м3	0,253		0,0506	3 859,62	1,23	4 747,33		240,21	
		Итого прямые затраты									2 511,22	
3.1	06.1.01.05-0037
	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 150
	1000 шт	0,402		0,0804			15 496,86		1 245,95	
3.2	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,23		0,046			0		0	
		ФОТ									2 199,86	
	Пр/812-087.0-1	НР Стены при ремонте	%	92%		92%					2 023,87	
	Пр/774-087.0	СП Стены при ремонте	%	52%		52%					1 143,93	
		Всего по позиции							34 624,85		6 924,97	
4	ГЭСНр61-02-001-03
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм - цоколь (30мм)
	100 м2	0,324		0,324						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			63,78912					18 483,54	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч	171,2	1,15	63,78912			289,76		18 483,54	
	2	ЭМ									333,18	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,491832					156,53	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	1,32	1,15	0,491832			672,87		330,94	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	1,32	1,15	0,491832			318,26		156,53	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,71	1,15	0,264546	6,62	1,28	8,47		2,24	
	4	М									2 976,58	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,35		0,1134	35,71	0,58	20,71		2,35	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	2,2		0,7128	3 392,36	1,23	4 172,6		2 974,23	
		Итого прямые затраты									21 949,83	
4.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	4,84		1,56816			0		0	
		ФОТ									18 640,07	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					16 589,66	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					8 201,63	
		Всего по позиции							144 262,72		46 741,12	
5	ГЭСНр61-02-001-04
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-001-03
	100 м2	0,324		0,324						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			11,990268					3 474,3	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч	32,18	1,15	11,990268			289,76		3 474,3	
	2	ЭМ									166,61	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,245916					78,27	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	0,66	1,15	0,245916			672,87		165,47	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,66	1,15	0,245916			318,26		78,27	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,36	1,15	0,134136	6,62	1,28	8,47		1,14	
	4	М									1 487,11	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	1,1		0,3564	3 392,36	1,23	4 172,6		1 487,11	
		Итого прямые затраты									5 206,29	
5.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	2,42		0,78408			0		0	
		ФОТ									3 552,57	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					3 161,79	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					1 563,13	
		Всего по позиции							30 651,88		9 931,21	
6	ГЭСНр61-04-003-01
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям
	100 м2	0,858		0,858						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			80,51472					20 844,46	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч	81,6	1,15	80,51472			258,89		20 844,46	
	2	ЭМ									71,19	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,128271					40,82	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,13	1,15	0,128271			548,43		70,35	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,13	1,15	0,128271			318,26		40,82	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,1	1,15	0,09867	6,62	1,28	8,47		0,84	
	4	М									42 150,9	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,18		0,15444	35,71	0,58	20,71		3,2	
	[08.1.02.17-0161]
	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм
	м2	110		94,38	353,61	1,23	434,94		41 049,64	
	[03.1.01.01-0002]
	Гипс строительный Г-3
	т	0,25		0,2145	4 338,27	1,18	5 119,16		1 098,06	
		Итого прямые затраты									63 107,37	
		ФОТ									20 885,28	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					18 587,9	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					9 189,52	
		Всего по позиции							105 926,33		90 884,79	
7	ГЭСНр61-03-004-01
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов
V=0,041+0,004	100 м2	0,045		0,045						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			16,73595					5 147,64	
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч	323,4	1,15	16,73595			307,58		5 147,64	
	2	ЭМ									92,53	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,13662					43,48	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	2,64	1,15	0,13662			672,87		91,93	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	2,64	1,15	0,13662			318,26		43,48	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	1,36	1,15	0,07038	6,62	1,28	8,47		0,6	
	4	М									826,5	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,35		0,01575	35,71	0,58	20,71		0,33	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	4,4		0,198	3 392,36	1,23	4 172,6		826,17	
		Итого прямые затраты									6 110,15	
7.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	9,68		0,4356			0		0	
		ФОТ									5 191,12	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					4 620,1	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					2 284,09	
		Всего по позиции							289 207,56		13 014,34	
8	ГЭСН46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2	0,101		0,101						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,650543					686,2	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч	22,82	1,15	2,650543			258,89		686,2	
		Итого прямые затраты									686,2	
8.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	4,6		0,4646			0		0	
		ФОТ									686,2	
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91%		91%					624,44	
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52%		52%					356,82	
		Всего по позиции							16 509,5		1 667,46	
9	ГЭСН15-02-036-01
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен  (балкон)
	100 м2	0,101		0,101						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			15,3608375					4 669,85	
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч	115	1,3225	15,3608375			304,01		4 669,85	
	2	ЭМ									42,97	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,2090701					60,78	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч	0,14	1,4375	0,0203263			1 642,67		33,39	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	0,14	1,4375	0,0203263			365,77		7,43	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	1,3	1,4375	0,1887438	37,32	1,36	50,76		9,58	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	1,3	1,4375	0,1887438			282,64		53,35	
	4	М									6 220,56	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,01		0,00101	35,71	0,58	20,71		0,02	
	[03.2.01.01-0001]
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)
	т	0,013		0,001313	4 800,85	1,45	6 961,23		9,14	
	[01.7.07.29-0111]
	Пакля смоляная пропитанная
	кг	12		1,212	92,95	1,23	114,33		138,57	
	[08.1.02.17-0161]
	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм
	м2	108		10,908	353,61	1,23	434,94		4 744,33	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	3,1		0,3131	3 392,36	1,23	4 172,6		1 306,44	
	[01.7.15.06-0121]
	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм
	т	0,0025		0,0002525	76 630,4	1,14	87 358,66		22,06	
		Итого прямые затраты									10 994,16	
		ФОТ									4 730,63	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					4 257,57	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					1 970,31	
		Всего по позиции							170 515,25		17 222,04	
10	ГЭСНр61-03-006-05
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных и вертикальных тяг и карнизов по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном месте свыше 1 до 5 м2: с земли и лесов
	100 м2	0,074		0,074						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			34,40593					11 603,74	
	1-100-44
	Средний разряд работы 4,4
	чел.-ч	404,3	1,15	34,40593			337,26		11 603,74	
	2	ЭМ									200,41	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,29785					94,79	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	3,5	1,15	0,29785			672,87		200,41	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	3,5	1,15	0,29785			318,26		94,79	
	4	М									1 791,42	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,35		0,0259	35,71	0,58	20,71		0,54	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	5,8		0,4292	3 392,36	1,23	4 172,6		1 790,88	
		Итого прямые затраты									13 690,36	
10.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	12,8		0,9472			0		0	
		ФОТ									11 698,53	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					10 411,69	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					5 147,35	
		Всего по позиции							395 262,16		29 249,4	
11	ГЭСНр61-02-008-01
	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (шпаклевка)
	100 м2	3,5864		3,5864						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			259,4634876					91 204,01	
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч	62,91	1,15	259,4634876			351,51		91 204,01	
	2	ЭМ									183,76	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			25,6122756					7 239,05	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,57	1,15	2,3508852	37,32	1,36	50,76		119,33	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,57	1,15	2,3508852			282,64		664,45	
	[91.07.08-024]
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч	5,64	1,15	23,2613904	2,31	1,2	2,77		64,43	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	5,64	1,15	23,2613904			282,64		6 574,6	
	4	М									19 298,16	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,41		1,470424	35,71	0,58	20,71		30,45	
	[14.2.06.06-0011]
	Латекс СКС-65 ГП
	т	0,01		0,035864	215 084,63	1,89	406 509,95		14 579,07	
	[01.7.17.11-0011]
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2	2		7,1728	531,44	1,23	653,67		4 688,64	
		Итого прямые затраты									117 924,98	
11.1	[04.3.02.09-3278]
	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе и модифицирующих добавок для внешней и внутренней отделки поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций
	кг	360		1 291,104	48,81	1,47	71,75		92 636,71	
		ФОТ									98 443,06	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					87 614,32	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					43 314,95	
		Всего по позиции							95 218,31		341 490,96	
12	ГЭСН15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2	4,7412		4,7412						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			29,1566021					9 279,38	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч	4,65	1,3225	29,1566021			318,26		9 279,38	
	2	ЭМ									40,84	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,1363096					40,95	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0681548			548,43		37,38	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0681548			318,26		21,69	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0681548	37,32	1,36	50,76		3,46	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0681548			282,64		19,26	
	4	М									43,1	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,1		0,47412	56,11	1,62	90,9		43,1	
		Итого прямые затраты									9 404,27	
12.1	[14.3.01.01-1002]
	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок
	т	0,0103		0,0488344	60 840,08	1,19	72 399,7		3 535,6	
		ФОТ									9 320,33	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					8 388,3	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					3 881,92	
		Всего по позиции							5 317,24		25 210,09	
13	ГЭСН15-04-027-05
	Шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску 
	100 м2	1,1548		1,1548						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			16,6467307					5 238,73	
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч	10,9	1,3225	16,6467307			314,7		5 238,73	
	2	ЭМ									28,15	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0664011					20,54	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,03	1,4375	0,0498008			548,43		27,31	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,03	1,4375	0,0498008			318,26		15,85	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0166003	37,32	1,36	50,76		0,84	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0166003			282,64		4,69	
	4	М									23 222,79	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,15		0,17322	56,11	1,62	90,9		15,75	
	[01.7.17.11-0011]
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2	4,4		5,08112	531,44	1,23	653,67		3 321,38	
	[04.3.02.09-3278]
	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе фасадные
	кг	240		277,152	48,81	1,47	71,75		19 885,66	
		Итого прямые затраты									28 510,21	
		ФОТ									5 259,27	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					4 733,34	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					2 190,49	
		Всего по позиции							30 684,14		35 434,04	
14	ГЭСН13-03-001-03
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577, первый слой- цоколь
	100 м2	0,556		0,556						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,823612					1 380,4	
	1-100-49
	Средний разряд работы 4,9
	чел.-ч	5,2	1,3225	3,823612			361,02		1 380,4	
	2	ЭМ									25,07	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,015985					5,46	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0079925			548,43		4,38	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0079925			318,26		2,54	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0079925			1 642,67		13,13	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0079925			365,77		2,92	
	[91.21.01-012]
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч	1,4	1,4375	1,11895	5,67	1,18	6,69		7,49	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0079925	6,62	1,28	8,47		0,07	
	4	М									765,82	
	[14.5.09.11-0102]
	Уайт-спирит
	кг	1,95		1,0842	60,6	1,18	71,51		77,53	
	[14.4.03.03-0102]
	Лак битумный БТ-577
	т	0,013		0,007228	80 020,98	1,19	95 224,97		688,29	
		Итого прямые затраты									2 176,75	
		ФОТ									1 385,86	
	Пр/812-013.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94%	0,9	84,6%					1 172,44	
	Пр/774-013.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51%	0,85	43,35%					600,77	
		Всего по позиции							7 104,24		3 949,96	
15	ГЭСН13-03-003-02
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577 - цоколь
V=0,556*2	100 м2	0,556	2	1,112						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			8,7648952					2 633,41	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч	5,96	1,3225	8,7648952			300,45		2 633,41	
	2	ЭМ									50,88	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,047955					16,02	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,02	1,4375	0,03197			548,43		17,53	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,02	1,4375	0,03197			318,26		10,17	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,015985			1 642,67		26,26	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,015985			365,77		5,85	
	[91.21.01-012]
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч	0,65	1,4375	1,039025	5,67	1,18	6,69		6,95	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,015985	6,62	1,28	8,47		0,14	
	4	М									1 085,68	
	[14.5.09.11-0102]
	Уайт-спирит
	кг	3		3,336	60,6	1,18	71,51		238,56	
	[14.4.03.03-0102]
	Лак битумный БТ-577
	т	0,008		0,008896	80 020,98	1,19	95 224,97		847,12	
		Итого прямые затраты									3 785,99	
		ФОТ									2 649,43	
	Пр/812-013.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94%	0,9	84,6%					2 241,42	
	Пр/774-013.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51%	0,85	43,35%					1 148,53	
		Всего по позиции							12 906,37		7 175,94	
16	ГЭСН15-04-019-07
	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности
	100 м2	4,262		4,262						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			78,8545651					24 232,67	
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч	9,79	1,3225	55,1812861			318,26		17 562	
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч	4,12	1,3225	23,2223594			282,64		6 563,57	
	2-100-01
	Рабочий 1 разряда
	чел.-ч	0,08	1,3225	0,4509196			237,51		107,1	
	2	ЭМ									201,6	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,3675975					116,99	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,06	1,4375	0,3675975			548,43		201,6	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,06	1,4375	0,3675975			318,26		116,99	
		Итого прямые затраты									24 551,26	
16.1	[14.3.02.01-0111]
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 фасадная
	т	0,046		0,196052	52 265,82	1,79	93 555,82		18 341,81	
16.2	[14.4.01.02-0029]
	Грунтовка акриловая ВД-АК
	кг	14		59,668	98,12	1,19	116,76		6 966,84	
		ФОТ									24 349,66	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					21 914,69	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					10 141,63	
		Всего по позиции							19 220,14		81 916,23	
17	ГЭСНр58-01-020-01
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
V=0,16+0,014+0,106	100 м	0,28		0,28						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			13,33402					3 768,73	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	41,41	1,15	13,33402			282,64		3 768,73	
	2	ЭМ									8,37	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,03864					11,38	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,04	1,15	0,01288			548,43		7,06	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,04	1,15	0,01288			318,26		4,1	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,08	1,15	0,02576	37,32	1,36	50,76		1,31	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,08	1,15	0,02576			282,64		7,28	
	4	М									364,3	
	[01.7.15.06-0111]
	Гвозди строительные
	т	0,004		0,00112	70 296,2	1,14	80 137,67		89,75	
	[08.3.03.05-0001]
	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм
	т	0,006		0,00168	149 930,17	1,09	163 423,89		274,55	
		Итого прямые затраты									4 152,78	
17.1	[08.3.05.05-0051]
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
	т	0,184		0,05152	91 285	1,06	96 762,1		4 985,18	
17.2	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,224		0,06272			0		0	
		ФОТ									3 780,11	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					3 402,1	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					1 738,85	
		Всего по позиции							50 996,11		14 278,91	
18	ГЭСНр62-03-002-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза (двери подъездов+металлический козырьки )
V=0,0344+0,014	100 м2	0,0484		0,0484						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,013012					293,53	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч	18,2	1,15	1,013012			289,76		293,53	
	2	ЭМ									0,31	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0005566					0,18	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,15	0,0005566			548,43		0,31	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,15	0,0005566			318,26		0,18	
	4	М									31,37	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,1		0,00484	56,11	1,62	90,9		0,44	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т	0,009		0,0004356	60 697,21	1,17	71 015,74		30,93	
		Итого прямые затраты									325,39	
18.1	[14.4.02.04-0162]
	Краска масляная 
	т	0,0161		0,0007792	77 205,08	1,37	105 770,96		82,42	
		ФОТ									293,71	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					264,34	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					135,11	
		Всего по позиции							16 678,93		807,26	
19	ГЭСНр62-03-008-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза
	100 м2	0,024		0,024						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,03688					582,96	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч	73,8	1,15	2,03688			286,2		582,96	
	2	ЭМ									0,15	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,000276					0,09	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,15	0,000276			548,43		0,15	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,15	0,000276			318,26		0,09	
	4	М									11,81	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,1		0,0024	56,11	1,62	90,9		0,22	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т	0,0068		0,0001632	60 697,21	1,17	71 015,74		11,59	
		Итого прямые затраты									595,01	
19.1	[14.4.02.04-0162]
	Краска масляная
	т	0,0113		0,0002712	77 205,08	1,37	105 770,96		28,69	
		ФОТ									583,05	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					524,75	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					268,2	
		Всего по позиции							59 027,08		1 416,65	
20	ГЭСНр62-03-005-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза
	100 м2	0,062		0,062						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,28333					1 417,99	
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч	74,1	1,15	5,28333			268,39		1 417,99	
	2	ЭМ									0,39	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,000713					0,23	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,15	0,000713			548,43		0,39	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,15	0,000713			318,26		0,23	
	4	М									39,75	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,1		0,0062	56,11	1,62	90,9		0,56	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т	0,0089		0,0005518	60 697,21	1,17	71 015,74		39,19	
		Итого прямые затраты									1 458,36	
20.1	[14.4.02.04-0162]
	Краска масляная 
	т	0,0161		0,0009982	77 205,08	1,37	105 770,96		105,58	
		ФОТ									1 418,22	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					1 276,4	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					652,38	
		Всего по позиции							56 334,19		3 492,72	
21	ГЭСНр62-01-009-06
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2	0,0196		0,0196						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,171378					907,65	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч	140,7	1,15	3,171378			286,2		907,65	
	2	ЭМ									0,85	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0036064					1,07	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,06	1,15	0,0013524			548,43		0,74	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,06	1,15	0,0013524			318,26		0,43	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,1	1,15	0,002254	37,32	1,36	50,76		0,11	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,1	1,15	0,002254			282,64		0,64	
	4	М									144,55	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,18		0,003528	56,11	1,62	90,9		0,32	
	[14.5.11.01-0001]
	Шпатлевка клеевая
	т	0,0441		0,0008644	25 237,94	1,42	35 837,87		30,98	
	[01.7.17.11-0011]
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2	1,1		0,02156	531,44	1,23	653,67		14,09	
	[01.7.10.17-0141]
	Пемза
	кг	1,44		0,028224	2 507,62	1,23	3 084,37		87,05	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т	0,0087		0,0001705	60 697,21	1,17	71 015,74		12,11	
		Итого прямые затраты									1 054,12	
21.1	[14.4.02.04-0162]
	Краска масляная 
	т	0,0231		0,0004528	77 205,08	1,37	105 770,96		47,89	
		ФОТ									908,72	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					817,85	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					418,01	
		Всего по позиции							119 279,08		2 337,87	
22	ГЭСН46-03-011-01
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 (для отлива над цоколем)
	100 м	0,647		0,647						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			10,4167					3 166,78	
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч	14	1,15	10,4167			304,01		3 166,78	
	2	ЭМ									395,43	
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч	8,12	1,15	6,041686			2,44		14,74	
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч	4,06	1,15	3,020843			126,02		380,69	
		Итого прямые затраты									3 562,21	
		ФОТ									3 166,78	
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	103%		103%					3 261,78	
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	59%		59%					1 868,4	
		Всего по позиции							13 434,91		8 692,39	
23	ГЭСН12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
V=64,7*0,5/100	100 м2	0,3235		0,3235						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			41,5849545					11 753,57	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	97,2	1,3225	41,5849545			282,64		11 753,57	
	2	ЭМ									90,81	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,1255585					50,12	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,07	1,4375	0,0325522			548,43		17,85	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,07	1,4375	0,0325522			318,26		10,36	
	[91.05.01-017]
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч	0,2	1,4375	0,0930063	622,62	1,26	784,5		72,96	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	0,2	1,4375	0,0930063			427,52		39,76	
	4	М									18 584,51	
	[08.3.05.05-0051]
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
	т	0,57		0,184395	91 285	1,06	96 762,1		17 842,45	
	[01.7.15.06-0022]
	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм
	кг	4		1,294	72,97	1,14	83,19		107,65	
	[08.3.03.05-0002]
	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм
	т	0,012		0,003882	149 930,17	1,09	163 423,89		634,41	
		Итого прямые затраты									30 479,01	
		ФОТ									11 803,69	
	Пр/812-012.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Кровли	%	109%	0,9	98,1%					11 579,42	
	Пр/774-012.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Кровли	%	57%	0,85	48,45%					5 718,89	
		Всего по позиции							147 688,78		47 777,32	
плита балкона	
24	ГЭСН46-04-009-01
	Разборка бетонных оснований (прим.)
	м3	0,46		0,46						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,0733					1 223,82	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч	7,7	1,15	4,0733			300,45		1 223,82	
	2	ЭМ									156,49	
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч	4,52	1,15	2,39108			2,44		5,83	
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч	2,26	1,15	1,19554			126,02		150,66	
		Итого прямые затраты									1 380,31	
24.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	2,38		1,0948			0		0	
		ФОТ									1 223,82	
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91%		91%					1 113,68	
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52%		52%					636,39	
		Всего по позиции							6 805,17		3 130,38	
25	ГЭСН46-01-008-03
	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях (восстановление плиты балкона)
	м3	0,46		0,46						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			13,01869					3 648,62	
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч	24,61	1,15	13,01869			280,26		3 648,62	
	2	ЭМ									172,13	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,18515					67,02	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,21	1,15	0,11109			548,43		60,93	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,21	1,15	0,11109			318,26		35,36	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч	0,14	1,15	0,07406			1 484,25		109,92	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	0,14	1,15	0,07406			427,52		31,66	
	[91.07.04-002]
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч	0,27	1,15	0,14283	8,54	1,05	8,97		1,28	
	4	М									4 749,63	
	[01.7.15.06-0111]
	Гвозди строительные
	т	0,0019		0,000874	70 296,2	1,14	80 137,67		70,04	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,0081		0,003726	35,71	0,58	20,71		0,08	
	[08.1.02.11-0001]
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т	0,004		0,00184	55 898,18	1,52	84 965,23		156,34	
	[11.1.02.04-0031]
	Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III
	м3	0,12		0,0552	6 442,06	0,65	4 187,34		231,14	
	[03.1.02.03-0011]
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I
	т	0,0029		0,001334	5 275,05	1,26	6 646,56		8,87	
	[11.1.03.06-0078]
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II
	м3	0,14		0,0644	10 082,68	1,29	13 006,66		837,63	
	08.4.03.03-0032
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 12 мм
	т	0,09		0,0414			66 261,38		2 743,22	
	[04.3.01.12-0002]
	Раствор кладочный, цементно-известковый, М25
	м3	0,09		0,0414	3 702,12	1,23	4 553,61		188,52	
	[11.2.13.06-0012]
	Щиты настила, толщина 25 мм
	м2	2,3		1,058	317,4	1,53	485,62		513,79	
		Итого прямые затраты									8 637,4	
25.1	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3	1,02		0,4692			5 967,31		2 799,86	
		ФОТ									3 715,64	
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	103%		103%					3 827,11	
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	59%		59%					2 192,23	
		Всего по позиции							37 949,13		17 456,6	
26	ГЭСН11-01-004-03
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой - в один слой
	100 м2	0,0768		0,0768						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,0064128					999,66	
	1-100-43
	Средний разряд работы 4,3
	чел.-ч	29,6	1,3225	3,0064128			332,51		999,66	
	2	ЭМ									46,23	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,061824					18,77	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,33	1,4375	0,036432			548,43		19,98	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,33	1,4375	0,036432			318,26		11,59	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,23	1,4375	0,025392	37,32	1,36	50,76		1,29	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,23	1,4375	0,025392			282,64		7,18	
	[91.21.22-421]
	Термосы 100 л
	маш.-ч	7	1,4375	0,7728	26,26	1,23	32,3		24,96	
	4	М									962,17	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,5		0,0384	56,11	1,62	90,9		3,49	
	[01.2.01.02-0031]
	Битум нефтяной строительный изоляционный БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V
	т	0,023		0,0017664	23 335,8	1,25	29 169,75		51,53	
	[01.3.01.01-0010]
	Бензин-растворитель
	кг	54		4,1472	160,27	1,05	168,28		697,89	
	[01.3.05.30-0001]
	Сополимер (смола) метакриловой кислоты и ее эфира
	т	0,004		0,0003072	577 267,39	1,18	681 175,52		209,26	
		Итого прямые затраты									2 026,83	
26.1	[01.2.03.03-0014]
	Мастика битумная кровельная горячая 
	т	0,246		0,0188928	31 491,91	1,19	37 475,37		708,01	
26.2	[12.1.02.15-1006]
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, основа полиэстер/стеклохолст, гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не менее 95°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 650/600 Н, толщина 4 мм, масса 1 м2 до 4 кг
	м2	112		8,6016	195,07	1,81	353,08		3 037,05	
		ФОТ									1 018,43	
	Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Полы	%	112%	0,9	100,8%					1 026,58	
	Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Полы	%	65%	0,85	55,25%					562,68	
		Всего по позиции							95 848,31		7 361,15	
27	ГЭСН11-01-015-01
	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм
	100 м2	0,0768		0,0768						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,06272					1 071,1	
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч	40	1,3225	4,06272			263,64		1 071,1	
	2	ЭМ									207,99	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,213072					70,32	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч	1,1	1,4375	0,12144			1 642,67		199,49	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	1,1	1,4375	0,12144			365,77		44,42	
	[91.07.04-002]
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч	3,41	1,4375	0,376464	8,54	1,05	8,97		3,38	
	91.21.22-638
	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт
	маш.-ч	0,7	1,4375	0,07728			6,02		0,47	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,83	1,4375	0,091632	37,32	1,36	50,76		4,65	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,83	1,4375	0,091632			282,64		25,9	
	4	М									5,57	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	3,5		0,2688	35,71	0,58	20,71		5,57	
		Итого прямые затраты									1 354,98	
27.1	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3	3,06		0,235008			5 967,31		1 402,37	
		ФОТ									1 141,42	
	Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Полы	%	112%	0,9	100,8%					1 150,55	
	Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Полы	%	65%	0,85	55,25%					630,63	
		Всего по позиции							59 095,44		4 538,53	
28	ГЭСН08-07-001-02
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2	4,2		4,2						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			241,62075					69 151,86	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч	43,5	1,3225	241,62075			286,2		69 151,86	
	2	ЭМ									231,78	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,422625					134,5	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,07	1,4375	0,422625			548,43		231,78	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,07	1,4375	0,422625			318,26		134,5	
	4	М									15 927,83	
	[11.1.03.01-0063]
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
	м3	0,009		0,0378	16 496,03	0,89	14 681,47		554,96	
	[01.7.16.02-0002]
	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м
	т	0,035		0,147	91 734,54	1,14	104 577,38		15 372,87	
		Итого прямые затраты									85 445,97	
28.1	[11.2.13.06-0013]
	Щиты настила, толщина 40 мм
	м2	3,4		14,28	625,83	1,53	957,52		13 673,39	
		ФОТ									69 286,36	
	Пр/812-008.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110%	0,9	99%					68 593,5	
	Пр/774-008.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69%	0,85	58,65%					40 636,45	
		Всего по позиции							49 606,98		208 349,31	
29	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную
V=9,28*0,1	т	0,928		0,928			786,73		730,09	
		Всего по позиции									730,09	
30	49-1
	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
V=9,28*0,9	т	8,352		8,352			59,29		495,19	
		Всего по позиции									495,19	
31	02-15-1-01-0017
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км
	т	9,28		9,28			186,89		1 734,34	
		Всего по позиции									1 734,34	
		Итого прямые затраты по разделу 1. Фасад			648 395,67	
		   в том числе		
		   оплата труда (ОТ)			335 219,6	
		   эксплуатация машин и механизмов			3 642,81	
		   оплата труда машинистов (ОТм)			8 688,96	
		   материальные ресурсы			297 884,68	
		   перевозка			2 959,62	
		Итого ФОТ (справочно)			343 908,56	
		Итого накладные расходы			315 732,89	
		Итого сметная прибыль			162 687,06	
		Итого оборудование			0	
		Итого прочие затраты			0	
		Итого по разделу 1. Фасад			1 126 815,62	
		   в том числе		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   справочно		
		   затраты труда рабочих			1 097,8147665	
		   затраты труда машинистов			30,1229224	
	
		ИТОГИ ПО СМЕТЕ		
				
		ВСЕГО строительные работы			1 126 815,62	
		   в том числе		
		   Всего прямые затраты			648 395,67	
		      в том числе		
		      оплата труда (ОТ)			335 219,6	
		      эксплуатация машин и механизмов			3 642,81	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			8 688,96	
		      материальные ресурсы			297 884,68	
		      перевозка			2 959,62	
		   Всего ФОТ (справочно)			343 908,56	
		   Всего накладные расходы			315 732,89	
		   Всего сметная прибыль			162 687,06	
				
		ВСЕГО по смете			1 126 815,62	
		   в том числе		
		   Всего прямые затраты			648 395,67	
		      в том числе		
		      оплата труда (ОТ)			335 219,6	
		      эксплуатация машин и механизмов			3 642,81	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			8 688,96	
		      материальные ресурсы			297 884,68	
		      перевозка			2 959,62	
		   Всего ФОТ (справочно)			343 908,56	
		   Всего накладные расходы			315 732,89	
		   Всего сметная прибыль			162 687,06	
		   Всего оборудование			0	
		   Всего прочие затраты			0	
				
		Справочно		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   затраты труда рабочих			1 097,8147665	
		   затраты труда машинистов			30,1229224	
		Итого			1 126 815,62	
	(Приказ Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр п. 179(в редакции приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 года №557/пр))	Резерв средств на непредвиденные расходы и затраты 	((1 126 815,62+0+0+0)*2%) = 22 536,31	2%	22 536,31	
		Итого			1 149 351,93	
		НДС	(1 149 351,93*20%) = 229 870,39	20%	229 870,39	
		Итого			1 379 222,32	
	
Составил:	 	С.М.Сорокина	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		
Проверил:	 		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		
	
		"УТВЕРЖДАЮ"	
		_________________________	
Капитальный ремонт фасада МКД  по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 74	
(наименование стройки)	
Капитальный ремонт фасада МКД  по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 74	
(наименование объекта капитального строительства)	
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ	
на капитальный ремонт фасада	
Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1 К=1,15; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б К=1,15 к ЗП и К=1,25 к ЭМ	
	
№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Формула расчета объемов работ и расхода материалов	Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации	Дополнительная информация	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (30мм)	100 м2	0,534	V=0,534			
1.1	Строительный мусор	т	2,58456	V=0,534*4,84			
2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-001-03	100 м2	0,534	V=0,534			
2.1	Строительный мусор	т	1,29228	V=0,534*2,42			
3	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3	0,2	V=0,2			
3.1	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт	0,0804	V=0,2*0,402			
3.2	Строительный мусор	т	0,046	V=0,2*0,23			
4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм - цоколь (30мм)	100 м2	0,324	V=0,324			
4.1	Строительный мусор	т	1,56816	V=0,324*4,84			
5	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-001-03	100 м2	0,324	V=0,324			
5.1	Строительный мусор	т	0,78408	V=0,324*2,42			
6	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	0,858	V=0,858			
7	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2	0,045	V=0,041+0,004			
7.1	Строительный мусор	т	0,4356	V=(0,041+0,004)*9,68			
8	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,101	V=0,101			
8.1	Строительный мусор	т	0,4646	V=0,101*4,6			
9	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен  (балкон)	100 м2	0,101	V=0,101			
10	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных и вертикальных тяг и карнизов по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном месте свыше 1 до 5 м2: с земли и лесов	100 м2	0,074	V=0,074			
10.1	Строительный мусор	т	0,9472	V=0,074*12,8			
11	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (шпаклевка)	100 м2	3,5864	V=3,5864			
11.1	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе и модифицирующих добавок для внешней и внутренней отделки поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций	кг	1 291,104	V=3,5864*120*3			
12	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	4,7412	V=4,7412			
12.1	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок	т	0,0488344	V=4,7412*0,0103			
13	Шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску 	100 м2	1,1548	V=1,1548			
14	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577, первый слой- цоколь	100 м2	0,556	V=0,556			
15	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577 - цоколь	100 м2	1,112	V=0,556*2			
16	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	4,262	V=4,262			
16.1	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 фасадная	т	0,196052	V=4,262*0,046			
16.2	Грунтовка акриловая ВД-АК	кг	59,668	V=4,262*14			
17	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,28	V=0,16+0,014+0,106			
17.1	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,05152	V=(0,16+0,014+0,106)*0,184			
17.2	Строительный мусор	т	0,06272	V=(0,16+0,014+0,106)*0,224			
18	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза (двери подъездов+металлический козырьки )	100 м2	0,0484	V=0,0344+0,014			
18.1	Краска масляная 	т	0,0007792	V=(0,0344+0,014)*0,0161			
19	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м2	0,024	V=0,024			
19.1	Краска масляная	т	0,0002712	V=0,024*0,0113			
20	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,062	V=0,062			
20.1	Краска масляная 	т	0,0009982	V=0,062*0,0161			
21	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,0196	V=0,0196			
21.1	Краска масляная 	т	0,0004528	V=0,0196*0,0231			
22	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 (для отлива над цоколем)	100 м	0,647	V=0,647			
23	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,3235	V=64,7*0,5/100			
24	Разборка бетонных оснований (прим.)	м3	0,46	V=0,46			
24.1	Строительный мусор	т	1,0948	V=0,46*2,38			
25	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях (восстановление плиты балкона)	м3	0,46	V=0,46			
25.1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	0,4692	V=0,46*1,02			
26	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой - в один слой	100 м2	0,0768	V=0,0768			
26.1	Мастика битумная кровельная горячая 	т	0,0188928	V=0,0768*0,246			
26.2	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, основа полиэстер/стеклохолст, гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не менее 95°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 650/600 Н, толщина 4 мм, масса 1 м2 до 4 кг	м2	8,6016	V=0,0768*112			
27	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2	0,0768	V=0,0768			
27.1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	0,235008	V=0,0768*3,06			
28	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	4,2	V=4,2			
28.1	Щиты настила, толщина 40 мм	м2	14,28	V=4,2*3,4			
29	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,928	V=9,28*0,1			
30	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	8,352	V=9,28*0,9			
31	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км	т	9,28	V=9,28			
	
Составил:		А.И.Бабарыкин